(북부도로사업소)

북악터널 관리사무소 유휴공간 현황 및 활용방안

구 분	북악터널	비 고
위치(주소)	서울시 성북구 정릉로49
준공년도	1991년도 12월
구 조	철근콘크리트, 지상2층
건물 용도	기전시설물 등
지역지구	일반주거지구
시설물 현황	○ 대 지 : 852 ㎡(유휴공간 : 392 ㎡) ○ 건 물(연면적) :460 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 지하 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 1층 : 321 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 2층 : 139 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 옥상 : ㎡(유휴공간 : ㎡)	- 건물대장없음
현재 유휴공간 활용상태	○ 대 지 : 주차장 /자재창고 ○ 건 물 - 1층 : 기전시설물 /체력단련실 - 2층 : - 옥상 :
유휴공간 자체 활용(변경)계획 또는 아이디어	○ 대 지 (유휴공간 : ㎡) : ○ 건 물 (총 유휴공간 : ㎡) : - 지하 (유휴공간 : ㎡) : - 1층 (유휴공간 : ㎡) : - 2층 (유휴공간 : ㎡) : - 옥상 (유휴공간 : ㎡) :
미활용(미계획)시 사유	기전시설 유지보수 차량 주차장 (건물주변 자투리 땅)

※ 조사대상은 관리사무소별로 작성하고 관리사무소 내·외부 및 건물전경 사진을 각각 촬영하여 첨부

※ 대지 유휴공간은 총대지 면적에서 건축면적을 제외한 공간으로서 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 건물 유휴공간은 건물의 공간중 관리실 용도로 사용하지 않고 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 유휴공간 활용계획은 사업소 자체 필요성에 의한 계획 또는 공사 현장사무실 임대 등

외부와 연계하여 활용할 수 있는 모든 아이디어 작성

(북부도로사업소)

구기터널 관리사무소 유휴공간 현황 및 활용방안

구 분	구기터널	비 고
위치(주소)	서울시 종로구 진흥로 419
준공년도	1980년도 12월
구 조	철근콘크리트,
건물 용도	기전시설물 등
지역지구	일반주거지구
시설물 현황	○ 대 지 : 5605 ㎡(유휴공간 : 5,281 ㎡) ○ 건 물(연면적) :324 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 지하 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 1층 : 324 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 2층 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 옥상 : ㎡(유휴공간 : ㎡)	- 건물대장없음
현재 유휴공간 활용상태	○ 대 지 : 교통신호등창고 /제설자재 적재 / 주차장 ○ 건 물 - 지하 : - 1층 : 기전시설물 /창고(교통신호등)/수방장비 - 2층 : - 옥상 : 태양광 발전설비 설치
유휴공간 자체 활용(변경)계획 또는 아이디어	○ 대 지 (유휴공간 : ㎡) : ○ 건 물 (총 유휴공간 : ㎡) : - 지하 (유휴공간 : ㎡) : - 1층 (유휴공간 : ㎡) : - 2층 (유휴공간 : ㎡) : - 옥상 (유휴공간 : ㎡) :
미활용(미계획)시 사유	제설장비 주차장 및 자재적치장소로 활용 (건물주변 자투리 땅 및 입구에서 건물까지 차량진입로 등 )

※ 조사대상은 관리사무소별로 작성하고 관리사무소 내·외부 및 건물전경 사진을 각각 촬영하여 첨부

※ 대지 유휴공간은 총대지 면적에서 건축면적을 제외한 공간으로서 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 건물 유휴공간은 건물의 공간중 관리실 용도로 사용하지 않고 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 유휴공간 활용계획은 사업소 자체 필요성에 의한 계획 또는 공사 현장사무실 임대 등

외부와 연계하여 활용할 수 있는 모든 아이디어 작성

(북부도로사업소)

자하문터널 관리사무소 유휴공간 현황 및 활용방안

구 분	자하문터널	비 고
위치(주소)	서울시 종로구 창의문로 5길 4
준공년도	1986년도 8월
구 조	철근콘크리트, 지상2층
건물 용도	기전시설물 등
지역지구	일반주거지구
시설물 현황	○ 대 지 : 957 ㎡(유휴공간 : 582 ㎡) ○ 건 물(연면적) :375 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 지하 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 1층 : 219 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 2층 : 516 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 옥상 : ㎡(유휴공간 : ㎡)	- 건물대장없음
현재 유휴공간 활용상태	○ 대 지 : 주차장 및 제설자재 보관 ○ 건 물 - 지하 : - 1층 : 기전시설물 /창고 - 2층 : 사무실 - 옥상 :
유휴공간 자체 활용(변경)계획 또는 아이디어	○ 대 지 (유휴공간 : ㎡) : ○ 건 물 (총 유휴공간 : ㎡) : - 지하 (유휴공간 : ㎡) : - 1층 (유휴공간 : ㎡) : - 2층 (유휴공간 : ㎡) : - 옥상 (유휴공간 : ㎡) :
미활용(미계획)시 사유	전기실 주변 울타리 자투리땅 및 제설장비 주차장 및 자재보관장소로 활용

※ 조사대상은 관리사무소별로 작성하고 관리사무소 내·외부 및 건물전경 사진을 각각 촬영하여 첨부

※ 대지 유휴공간은 총대지 면적에서 건축면적을 제외한 공간으로서 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 건물 유휴공간은 건물의 공간중 관리실 용도로 사용하지 않고 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 유휴공간 활용계획은 사업소 자체 필요성에 의한 계획 또는 공사 현장사무실 임대 등

외부와 연계하여 활용할 수 있는 모든 아이디어 작성

(북부도로사업소)

사직터널 관리사무소 유휴공간 현황 및 활용방안

구 분	사직터널	비 고
위치(주소)	서울시 종로구 송월1길 73-10
준공년도	1967년도 5월, 1980년 8월
구 조	철근콘크리트
건물 용도	기전시설물 등
지역지구	일반주거지구
시설물 현황	○ 대 지 : 324 ㎡(유휴공간 : 265 ㎡) ○ 건 물(연면적) : 59 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 지하 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 1층 : 59 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 2층 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 옥상 : ㎡(유휴공간 : ㎡)	- 건물대장없음
현재 유휴공간 활용상태	○ 대 지 : ○ 건 물 - 지하 : - 1층 : 기전시설물 - 2층 : - 옥상 :
유휴공간 자체 활용(변경)계획 또는 아이디어	○ 대 지 (유휴공간 : ㎡) : ○ 건 물 (총 유휴공간 : ㎡) : - 지하 (유휴공간 : ㎡) : - 1층 (유휴공간 : ㎡) : - 2층 (유휴공간 : ㎡) : - 옥상 (유휴공간 : ㎡) :
미활용(미계획)시 사유	기전시설물 주변 울타리 자투리땅으로 활용불가

※ 조사대상은 관리사무소별로 작성하고 관리사무소 내·외부 및 건물전경 사진을 각각 촬영하여 첨부

※ 대지 유휴공간은 총대지 면적에서 건축면적을 제외한 공간으로서 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 건물 유휴공간은 건물의 공간중 관리실 용도로 사용하지 않고 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 유휴공간 활용계획은 사업소 자체 필요성에 의한 계획 또는 공사 현장사무실 임대 등

외부와 연계하여 활용할 수 있는 모든 아이디어 작성

(북부도로사업소)

동망봉터널 관리사무소 유휴공간 현황 및 활용방안

구 분	동망봉터널	비 고
위치(주소)	서울시 성북구 보문사길 20
준공년도	2003년도 1월
구 조	철근콘크리트,
건물 용도	기전시설물 등
지역지구	일반주거지구
시설물 현황	○ 대 지 : 240 ㎡(유휴공간 : 73 ㎡) ○ 건 물(연면적) :167 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 지하 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 1층 : 167 ㎡(유휴공간 : ㎡) - 2층 : ㎡(유휴공간 : ㎡) - 옥상 : ㎡(유휴공간 : ㎡)	- 건물대장없음
현재 유휴공간 활용상태	○ 대 지 : ○ 건 물 - 지하 : - 1층 : 기전시설물 - 2층 : - 옥상 :
유휴공간 자체 활용(변경)계획 또는 아이디어	○ 대 지 (유휴공간 : ㎡) : ○ 건 물 (총 유휴공간 : ㎡) : - 지하 (유휴공간 : ㎡) : - 1층 (유휴공간 : ㎡) : - 2층 (유휴공간 : ㎡) : - 옥상 (유휴공간 : ㎡) :
미활용(미계획)시 사유	건물 주변 자투리땅으로 활용 불가

※ 조사대상은 관리사무소별로 작성하고 관리사무소 내·외부 및 건물전경 사진을 각각 촬영하여 첨부

※ 대지 유휴공간은 총대지 면적에서 건축면적을 제외한 공간으로서 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 건물 유휴공간은 건물의 공간중 관리실 용도로 사용하지 않고 단순히 빈 공간으로 있는 면적

※ 유휴공간 활용계획은 사업소 자체 필요성에 의한 계획 또는 공사 현장사무실 임대 등

외부와 연계하여 활용할 수 있는 모든 아이디어 작성