제7차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘17. 7. 18.(화) 15:00~18:00

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 16인 (외부 15, 내부 1)

□ 심의결과

- 심의(4) : 조건부 가결2, 재심의1, 보류1

- 자문(1) : 원안 동의1

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	강남구	강남보금자리주택지구 제5호근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 기존 건축물(한옥)을 한옥어린이도서관으로 용도변경	조건부 가결
2	송파구	장지근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 장지공원내 기존 실내 다목적구장 증축(연면적 1,636㎡, 2층)	조건부 가결
3	중부공원 녹지사업소	나들이근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 공원내 풋살경기장 등 조성(면적 1,216㎡)	보류(현장조사)
4	관악구	관악산도시자연공원(시설외지구) 조성계획결정(변경) 심의 - 공원내 농업체험원 등 도시농업을 결합한 공원 조성	재심의
5	강동구	동명근린공원 도시계획시설(공원,주차장) 중복결정(안) 자문 - 공원과 지하주차장 중복결정(면적 7,264㎡, 주차면수 248면)에 따른 자문	원안 동의

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 강남보금자리주택지구 제5호근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울특별시 강남구 자곡동 607 ◦ 면 적 : 21,560.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : ’09.09.28(국토해양부 고시 제2009-933호) (최종) : ’13.08.30(국토교통부 고시 제2013-513호) ◦ 조성계획(최초) : ’09.09.28(국토해양부 고시 제2009-933호) (최종) : ’13.08.30(국토교통부 고시 제2013-513호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 5,331.17㎡ → 변경없음 ◦ 조경시설 : 342.02㎡ → 477.08㎡ (증)135.06㎡ ◦ 휴양시설 : 441.04㎡ → 변경없음 ◦ 교양시설 : 1,907.35㎡ → 1,605.09㎡ (감)302.26㎡ ◦ 편익시설 : 222.11㎡ → 315.42㎡ (증)93.31㎡ ◦ 관리시설 : - → 변경없음 ◦ 녹지 및 기타 : 13,316.31㎡ → 13,390.20㎡ (증)73.89㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 38.23% → 37.89%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.7% → 1.7%(법정 20% 이내)	조건부 가결 ◦ 도서관을 이용하는 장애인을 고려하여 내부 동선 및 건물 진출입시 편의를 위해 램프 등 BF(Barrier Free)디자인 적용 검토 ◦ 겨울철 취약한 난방시스템을 보완하여 계절에 관계없이 원활한 이용 도모 ◦ 도서관 내부 화장실 계획은 이용 편의 및 연령에 따른 시설 배치 등을 고려하여 세부계획 보완 ◦ 건축물 외부 공간에 대한 조경계획의 보완 필요 ◦ 주차장 진출입시 도서관 이용 어린이 안전 등을 고려하여 차량동선 조정 검토 ◦ 공원이용자와 도서관 이용자들의 원활한 이용을 위해 관리운영상 관리부서간 긴밀한 협조 등 검토 필요 ◦ 위 결과를 반영·보완하여 도시공원위원회 공원조경분야 위원의 확인 후 시행

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 장지근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 거여동 145-1 일대 ◦ 면적 : 131,366㎡ (변경 후 131,366㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9. (건설부 고시 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2007. 9. 6. (서울특별시고시 제2007-302호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 산책로 증 46㎡ ◦ 운동시설 : 체력단련시설 등 감 127㎡ < 실내다목적구장 > - 지상 2층 증축(관람 및 휴게공간) ․ 바닥면적 : 1,184.40㎡ → 1,386.35㎡(증 201.95㎡) ․ 연 면 적 : 1,184.40㎡ → 1,636.48㎡(증 452.08㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 증 81㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 18.19% → 18.13% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.01% → 1.16% (법정 10% 이내)	조건부 가결 ◦ 건축물의 재료 및 색채 등은 주변과의 조화를 고려하여 변경 - 건축물 외부 디자인은 공원경관을 조망할 수 있도록 향을 고려한 개방적 디자인 도입 검토 (운동 시 저해되는 햇빛 등을 완화할 수 있는 디자인 검토) ◦ 화장실은 장애인 이용을 고려하여 다목적 화장실 등을 추가 배치하고 외부 이용자의 화장실 이용 편의를 위해 화장실 평면 배치 조정 검토(사무실 위치와 변경 검토)

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 나들이근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 중랑구 망우동 1번지 일대 ◦ 면적 : 32,000.0㎡ ◦ 공원결정(최종) : 서울시고시 제10호(2005.1.15.) < 주요 변경내역 > <신설> ◦ 도 로 : 산책로 230㎡, 연결로 57㎡ ◦ 운동시설 : 풋살경기장 1,216㎡ ◦ 휴게시설 : 휴게소 21㎡ <변경> ◦ 도 로 : 산책로 (증) 232㎡ (3,922㎡ → 4,154㎡) ◦ 휴양시설 : 휴게소 (감) 86㎡ (144㎡ → 58㎡) <폐지> ◦ 운동시설 : 맨발건강원 627㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 32.59%→35.06%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 0.80%→0.80%(법정 15% 이하)	보류(현장조사) ◦ 기존 양호한 수림의 현황 확인 및 위치 타당성 등을 조사하기 위해 현장조사 소위원회를 개최하고자 보류함

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 관악산도시자연공원(시설외지구) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 관악구 신림동 산86-6일대 ◦ 면적 : 12,396,760㎡ (공원총면적) 10,288,810㎡ (시설외지구) ◦ 공원결정(최초) : 1968. 1.15 (건고 제34호) ◦ 조성계획(최종) : 2017. 1. 5 (서고 제2017-6호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 94,770.0㎡ → 97,337.25㎡(증 2,567.25㎡) - 도로(소로) : 신설 1,493.75㎡ - 도로(산책로) : 신설 940.0㎡ - 맞이광장 : 신설 133.5㎡ ◦ 조경시설 : 잔디마당 등 신설 2,192.98㎡ ◦ 관리시설 : 관리사무소 1동 신설 235.93㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 9,989,762㎡ → 9,984,765.84㎡ (감4,996.16㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 전체 5.40% → 5.44% (법정 20% 이내) 시설외지구 1.62% → 1.67% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 전체 0.26% → 0.26% (법정 4% 이내) 시설외지구 0.006% → 0.008% (법정 4% 이내)	재심의 ◦ 공간계획은 세분화하여 기존림과 인접한 공간은 경작지와 산림사이의 완충공간으로 기능할 수 있도록 하는 등 종합적인 공간계획 검토 - 산림 인접 지역은 자연천이를 이룰 수 있도록 계획하고 경작지는 숲경작 등 컨셉을 정하여 공간계획 수립 ◦ 인근 주민을 대상으로 설문조사를 실시하여 공원조성계획에 반영 - 인근 주민들의 잠재적 수요를 고려하여 공원조성계획 수립 및 운영 프로그램에 반영하고 경작지에서 나온 산물을 활용할 수 있는 활동 프로그램 도입 검토 ◦ 건축계획은 건축의 배치, 디자인, 이용시 편의를 고려한 내부 공간 배치 조정 및 필요공간에 대한 수요조사를 통해 공간계획 변경 등 건축계획 보완 ◦ 집중호우시 인근 지역으로 유입되는 우수의 유속이 증가될 우려가 있으므로 추가적인 수리검토가 필요함 ◦ 계절에 따른 경관을 고려하여 텃밭분양 순환시기를 조절하고 경작지별 작물종류 등을 디자인하는 등 경관으로서의 계획 검토 ◦ 공원조경 및 생태산림분야 등 위원들의 현장조사 소위원회를 개최하고 그 결과를 반영·보완하여 본위원회 재상정

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 동명근린공원 도시계획시설(공원,주차장) 중복결정(안) 자문

요청기관 : 강동구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울시 강동구 고덕2동 229번지 ◦ 면 적 : 95,510.6㎡ (구유지) ◦ 공원지정(최초) : 1982. 4. 29. (건고 제179호) ◦ 조성계획(최종) : 2005. 6. 30. (강고 제41호) < 주요 변경내역 > ◦ 지하주차장 중복결정 7,264.78㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설률 : 16.9%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.1%(법정 20% 이내)	원안 동의