	5~8호선 레일누적통과톤수에 의한 교체기준 연장에 따른 레일연마 관리방안 마련 계획(안)

5~8호선 누적통과톤수에 의한 레일교체 주기가 주기적인 레일연마

시행조건으로 연장됨에 따라 체계적인 레일연마 관리방안을 신규로

마련하여 궤도시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1. 관련근거

가. 선로정비규정 제18조(레일의 마모한도 및 수명)

나. 철도안전관리체계 유지관리프로그램 12.3.4 노후 철도차량 및 철도시설

다. 구)도철 사장방침 No.306(’16.12.19.) □5~8호선 궤도시설물 유지관리(안)□

2. 현 황

가. 레일연마 운영 현황

◦ 레일연마 운영 기준

구 분	운 용 기 준	비 고
1~4호선	◦역구내 및 교량부 년 2회 ◦곡선부: R<300 년 4회, 300≤R<500 년 2회, R>500 및 직선부 년 1회
5~8호선	◦1순위: 소음진동 민원개소, 초기연마 ◦2순위: 소음중점관리구간 및 현장점검지적개소 ◦3순위: 예방연마(1,2순위 완료 시) 1) R≤400, 2) 400<R≤2000, 3) 직선부

나.  연마차 운용 현황

구 분	운 용 현황		비 고
	연마(밀링)차 보유현황	운용인력
1~4호선	2대(연마차1, 밀링차1)	27명 (안전업무직 12명 포함)
5~8호선	2대(연마차2)	17명

3. 현안사항

가. 5~8호선 누적통과톤수 연장에 따른 레일연마 관리 필요

◦ 60㎏ 장대레일의 경우 누적통과톤수 5천만톤 마다 0.1㎜이상 연마

또는 밀링작업을 조건으로 교체기준을 6억톤 → 10~13억톤 연장

1~4호선: 기 레일연마 운용기준 적용으로 상기 조건 부합

5~8호선: 소음·진동 민원개소 위주 연마차 운용으로 누적통과톤수

연장에 따른 레일연마 관리 필요

<레일누적통과톤수 관리기준 (선로정비규정 제18조)>
레일종별		장대레일	정척레일	비 고
60㎏ 레일	자갈도상	10억톤	6억톤	․ 60kg레일 콘크리트도상의 경우 1~4호선 12억톤, 5~8호선 10억톤 적용. 단, 5~8호선 신규레일 부설구간 13억톤 적용. ․ 장대레일은 누적통과톤수 5천만톤 마다 0.1㎜이상 연마 또는 밀링작업을 시행하여야 한다. ․ 레일부설 이후 콘크리트도상으로 개량된 경우에는 자갈궤도 기준 적용. ․ 누적통과톤수에 의한 교체기준은 목표치로 관리.
	콘크리트 도상	10～13억톤
50㎏ 레일	자갈도상	8억톤	5억톤
	콘크리트 도상	10억톤

나. 레일연마 부족분에 대한 운용 방안 마련 필요

◦ 누적통과톤수에 의한 레일연마 부족분 발생 시 대안 마련에 장기간

및 예산이 수반됨에 따라 체계적인 레일연마 운용 방안 필요

4. 관리방안 마련(안)

가. 추진방향

◦ 레일누적통과톤수에 따른 교체기준 연장에 따른 연마관리 방안 마련

◦ 양공사 통합 운영을 반영, 효율적인 연마(밀링)차 운용 방안 마련

◦ 레일연마 부족분에 대한 체계적인 운용 방안 수립

나. 관리방안 추진체계

계획수립(’17.7월) <궤도처>
관리방안 세부 검토(’17.7~8월) <궤도2사업소, 장비관리단>	▶	◦레일연마 실적 관리 방안 ◦레일연마차 운용방안 ◦레일연마 부족분 관리 방안
관리방안 마련(’17.8월) <궤도처>
운용방안 시행(’17.9월~) <궤도처, 장비관리단>

다. 세부 검토사항

◦ 통과톤수에 따른 레일연마 실적관리에 관한 사항

5~8호선 누적통과톤수에 따른 구간별·주기별 연마필요 물량

레일연마 실적 관리에 관한 사항(전산화 연계 포함)

◦ 레일연마차 운용에 관한 사항

현 5~8호선 연마 필요물량 해소가능 여부

· 양공사 연마차(인력) 통합운영으로 해소가능 여부 포함

◦ 레일연마 부족분 발생 시 운용 방안에 관한 사항

레일연마(밀링)차 신규 구매 추진 여부, 제작기간 및 인력운영 등

문제점에 관한 사항

레일연마(밀링)차 외주용역 추진 여부, 추진기간 등

◦ 기타 레일연마에 관한 사항

5. 기타사항

가. 부서별 업무부장

구 분	업 무 분 장	비 고
궤도처	◦레일연마 관리방안 총괄
궤도2사업소	◦레일연마 실적관리에 관한 사항
장비관리단	◦레일연마차 운용에 관한 사항 ◦레일연마 부족시 운용 방안에 관한 사항

나. 기타사항

◦ 궤도2사업소 5~8호선 레일연마 필요 물량 산정 후 장비관리단 제공

◦ 세부 검토사항은 ’17.08.04(금)까지 궤도처 보고

따로붙임: 5~8호선 레일누적통과톤수 현황 1부.  끝.