【붙임】보고양식

【 교통신호기 누전대비 정비결과 】

지방청	경찰서	설치 현황		정비 현황			정비항목 및 조치결과	미정비사유 및 향후계획
		신호 제어기	신호등	소 계	정비완료	미정비
	영등포	66	479	9	9		절연, 접지저항 측정 및 정비

□ 교통신호제어기 – 66대, 신호등(주) - 479주 전기안전 점검 실시

- 신호제어기 : 66대 중 2대 절연 저항 및 누전차단기 불량(정비완료)

- 신호등(주) : 479주 중 7주 절연 저항 및 접지 저항 불량(정비완료)

연번	위치	정비항목	조치 결과	비고
1	도림사거리	제어기 /신호등	정비 완료	누전차단기, 배선 교체
2	신영초교	제어기 /신호등	정비 완료	배선 교체

【 강풍시 안전표지, 신호등 부착 시설물 및 부착대 파손 대비 정비결과 】

지방청	경찰서	설치 현황		정비 현황			정비항목 및 조치결과	미정비사유 및 향후계획
		신호등*	교통 안전표지	소 계	정비완료	미정비
	영등포	272	178	6	6		표지판연결부 점검 및 조임

* 신호등은 교통안전표지 등 시설물이 부착된 신호등을 위주로 하되, 지주(부착대) 내구연한 도래 등 강풍시 대비가 필요한 경우 정비 대상에 포함 시킬 것