서울형 공공자전거용 단말기 배터리 규격서

2017. 08.

서  울  시  설  공  단

(공공자전거운영처)

서울형 공공자전거용 단말기 배터리 규격서

□ 일반사항

1. 구매개요

1) 사업내용 : 서울형 공공자전거용 단말기용 배터리 구매

2) 소요예산 : 금 (금이십구억구천삼십삼만원정)

3) 납품수량 : 단말기용 배터리 2,000개(4,000mAH)

4) 납품기한 : 계약일로부터 45일간

5) 납품장소 : 발주처가 지정하는 장소

6) 하자보증기간 : 검사를 완료한 날로부터 1년간

2. 공공자전거용 단말기 배터리 규격서

구 분	내 용
세부사항	• 크 기 : 70mm × 40mm × 11mm 이내 각형 • Li-ion Polymer, 3.7V • 용 량 : 4,000 mAH (오차범위 : 기본용량 4,000mAH의 ± 5%이내) • 터 미 널 : Molex 5264 2P • 케 이 블 : 실리콘와이어 22AWG(50mm) • 방 전 율 : 3C(Burst current) ,1C(Continuous burst current) • 용량 측정 : 4.2V 완충후 2.75V까지 방전시의 용량 측정 • 용량측정 결과는 국가 공인 기관에서 측정한 시험결과서 제출 • 교체형, 보호회로 내장형 • 배터리 충전전압 : 4.2±0.5V • 외부입력전원(자전거 발전기, 6V/3W) 충전 기능 • 외부 충격시 전원유지 회로(100ms 유지, 80% 전압강하조건) • 배터리 효율강화 전원 부스트업 회로 포함 • 허브 다이나모 발전기를 통한 자동 충전 • 국내 안전 인증을 획득한 제품 적용(인증서 제출)