소방장비 정밀점검 계획서

1. 소방기관 및 소방장비

소방장비명	고가차(3), 굴절차(12), 화학차(4), 펌프차(10)
차량번호	98가1593 등 29대
소방기관명	서울소방재난본부
운용부서	세부일정 참조
접수번호	2017 - 117	접수일자	2017. 9. 25

2. 소방장비 점검구분 및 수수료

구분	소방장비명	점검구분	수수료	VAT	산출내역(원)
1	고가사다리차	정밀점검 요청서 참조	1,161,000	116,100	1,277,100
2	굴절사다리차	정밀점검 요청서 참조	1,022,000	102,200	1,124,200
3	화학차	정밀점검 요청서 참조	782,000	78,200	860,200
4	펌프차	정밀점검 요청서 참조	567,000	56,700	623,700

※ 수수료는 각 소방장비 한 대에 대한 수수료이며, 청구서는 점검 실시 후 장비 담당자 메일로 송부함.

※ 점검항목 중 신청한 소방장비에 해당사항이 없을 경우 기존 수수료 산출내역에서 제외 함.

3. 소방장비 점검일정

1) 실시일 : 2017년 11월 13일(월) ~ 24일(금) / 주말 제외

2) 장  소 : 세부일정 참조

3) 세부일정

일자	점검조	관서	차종(연번)	점검장소
11월 13일(월)	1조	강남소방서	굴절차(4)	잠실운동장
	2조	강서소방서	굴절차(5)	목동119안전센터
	3조	강남소방서	펌프차(16)	해당 센터
11월 14일(화)	1조	서초소방서	고가차(2)	잠실운동장
	2조	동작소방서	굴절차(7)	목동119안전센터
			화학차(30)	해당 센터
	3조	강북소방서	펌프차(18)	해당 센터
		노원소방서	화학차(29)	해당 센터
11월 15일(수)	1조	송파소방서	굴절차(11)	잠실운동장
		은평소방서	펌프차(25)	해당 센터
	2조	마포소방서	굴절차(8)	목동119안전센터
			펌프차(22)	해당 센터
	3조	성북소방서	펌프차(24)	해당 센터
		중랑소방서	펌프차(27)	해당 센터
11월 16일(목)	1조	광진소방서	펌프차(20)	해당 센터
		강동소방서	펌프차(17)	해당 센터
	2조	양천소방서	굴절차(12)	목동119안전센터
		구로소방서	펌프차(21)	해당 센터
	3조	용산소방서	화학차(32)	해당 센터
		영등포소방서	화학차(31)	해당 센터
11월 17일(금)	1조	성북소방서	굴절차(10)	도봉119안전센터
	2조	종로소방서	굴절차(15)	목동119안전센터
	3조	은평소방서	굴절차(14)	목똥119안전센터
11월 20일(월)	1조	용산소방서	굴절차(13)	목동119안전센터
11월 21일(화)	1조	영등포소방서	고가차(3)	목동119안전센터
11월 22일(수)	1조	서대문소방서	고가차(1)	목동119안전센터
11월 23일(목)	1조	서대문소방서	굴절차(9)	목동119안전센터
			펌프차(23)	해당 센터
11월 24일(금)	1조	도봉소방서	굴절차(6)	도봉119안전센터

※ 상기 점검일정은 정밀점검계획에도 불구하고 점검일정, 점검 장소 등의 조정이 필요한 경우에는 해당사유가 발생한 당사자(소방기관 또는 기술원)가 조정을 요구할 수 있으며 상호 협의하여 조정할 수 있음을 알려드립니다.

4. 점검항목

○ 고가사다리소방자동차

검사항목
1. 유압 부분	1.1.1 유압펌프 체결 및 작동상태의 적정성
	1.1.2 유압오일탱크 등의 적정성 확인
2. 사다리 신장, 수축 와이어	2.1 와이어 상태에 대한 적정성 확인
	2.2 사다리 신장, 수축 와이어 연결 및 부가장치
3. 아우트리거	3.1 유압호스의 상태 및 누유 여부
	3.2 센서, 수평계의 정상 작동 여부
	3.3 잭실린더의 침하량 등 확인
4. 턴테이블	4.1 전선, 콘넥터, 스위블접촉 및 오일 상태의 적정성
	4.2 회전링 기어의 베어링 상태 및 고정상태 확인
5. 사다리 기복실린더	5.1 유압호스의 상태 및 누유 여부
	5.2 센서 및 피봇의 핀의 고정상태의 적정성
	5.3 실린더의 침하량 등 확인
	5.4 프레임의 손상, 부식 및 균열(필요시비파괴검사)
6. 승강기 윈치, 와이어	6.1 윈치 작동상태의 적정성
	6.2 와이어 상태 및 비파괴검사
	6.3 도르래의 고정부 및 도르래 등의 적정성
	6.4 센서고정 상태 및 오염
7. 승강기 부분	7.1 이탈방지 잠금장치 작동
	7.2 추락방지장치의 작동 상태의 적정성
	7.3 슬라이딩 부 그리스 도포 및 소음의 적정성
8. 사다리 장치	8.1 사다리 프레임 등의 균열 및 변형 등
	8.2 사다리 비출방지장치의 작동
	8.3 사다리안전장치의 작동상태 적정성
	8.4 승강기 설치의 적정성 확인
9. 보조엔진	9.1 보조엔진에 의한 조작상태의 적정성
	9.2 보조엔진의 상태에 대한 확인
10. 에어공급	10.1 에어 공급장치의 상태
11. 방수총	11.1 방수총의 연결 및 작동상태에 대한 확인
12. 전기장치	12.1 콘트롤 박스(분․배전함)의 전기단자 등의 확인
	12.2.1 사다리 조작 작동성능의 적정성
	12.2.2 사다리 조작 시스템의 이상여부

○ 굴절사다리소방자동차

검사항목
1. 유압 부분	1.1.1 유압펌프 체결 및 작동상태의 적정성
	1.1.2 유압오일탱크 등의 적정성 확인
2. 아우트리거	2.1 유압호스의 상태 및 누유 여부
	2.2 센서, 수평계의 정상 작동 여부
	2.3 잭실린더의 침하량 등 확인
3. 턴테이블	3.1 전선, 콘넥터, 스위블접촉 및 오일 상태의 적정성
	3.2 회전링 기어의 베어링 상태 및 고정상태 확인
4.굴절사다리(탑,붐)의 기복실린더, 신축실린더	4.1 유압호스의 상태 및 누유 여부
	4.2 센서 및 피봇의 핀의 고정상태의 적정성
	4.3 실린더의 침하량 등 확인
	4.4 프레임의 손상, 부식 및 균열(필요시비파괴검사)
5. 바스켓 장치	5.1 외부의 손상 및 유압연결부 상태의 적정성
	5.2 붐 작동 및 밸런스 적정성
6. 굴절사다리(탑,붐) 신창체인, 레벨링 제어와이어, 레벨바	6.1 체인, 와이어, 레벨바의 소손, 단선, 부식 및 감김 상태
	6.2 고정부 및 도르래 상태의 이상여부 및 적정성
7. 굴절사다리(탑,붐)	7.1 굴절사다리(탑,붐)의 용접부 균열 및 휨 상태
	7.2 굴절사다리(탑,붐) 안전장치의 작동상태
8. 보조엔진	8.1 보조엔진에 의한 조작상태의 적정성
	8.2 보조엔진의 상태에 대한 확인
9. 방수총	9.1 방수총의 연결 및 작동상태에 대한 확인
10. 에어공급	10.1 에어 공급장치의 상태
11. 전기장치	11.1 콘트롤 박스(분․배전함)의 전기단자 등의 확인
	11.2.1 사다리 조작 작동성능의 적정성
	11.2.2 사다리 조작 시스템의 이상여부

○ 화학소방자동차

검사항목
1. 소방펌프	1.1 소방펌프의 작동상태의 적정성
2. 진공펌프	2.1 진공펌프의 작동상태의 적정성
3. 펌프실 조작판	3.1 부착상태 및 각종 밸브 작동상태 적정성
	3.2 각종배선의 연결 상태
4. 물탱크	4.1 물탱크 및 연결장치 등의 적정성
5. 포 소화장치 혼합설비	5.1 포소화장치 설치상태에 대한 확인
	5.2 각종 밸브 및 펌프 작동상태
	5.3 포 소화장치의 기능시험
6. 조명장치	6.1 조명장치의 작동상태
7. 분말 소화장치	7.1 분말 소화장치 작동상태에 대한 확인
8. 가스 소화장치	8.1 CO₂소화장치 작동상태에 대한 확인
	8.2 할로겐화합물 소화장치 작동상태에 대한 확인
9. 기타사항	9.1 방수포 작동상태의 적정성
	9.2 에어 공급장치의 상태

○ 소방펌프자동차

검사항목
1. 소방펌프	1.1 소방펌프의 작동상태의 적정성
2. 진공펌프	2.1 진공펌프의 작동상태의 적정성
3. 펌프실 조작판	3.1 부착상태 및 각종 밸브 작동상태 적정성
	3.2 각종배선의 연결 상태
4. 물탱크	4.1 물탱크 및 연결장치 등의 적정성
5. 포 소화장치 혼합설비	5.1 포소화장치 설치상태에 대한 확인
	5.2 각종 밸브 및 펌프 작동상태
	5.3 포 소화장치의 기능시험
6. 조명장치	6.1 조명장치의 작동상태
7. 기타사항	7.1 방수포 작동상태의 적정성
	7.2 에어 공급장치의 상태

※ 소방기관의 장이 정한 상기 점검항목에 한하여 정밀점검을 실시하며, 정밀점검결과서는 점검한 항목에 한하여 작성함.