문서번호	안전치수과-11669		주무관		치수팀장		안전치수과장
결재일자	2017.7.14.
공개여부	비공개(5)
방침번호
			협조
방침번호

철도횡단 하수박스 정밀점검용역

용역 보고회 결과 보고

▢ 용 역 명 : 철도횡단 하수박스 정밀점검용역

▢ 일    시 : 2017. 7. 12(수) 16:00

▢ 장    소 : 안전건설교통국장실

▢ 참 석 자 : 10명

▢ 보고내용 : 용역 과업 수행 중간결과 보고

안전건설교통국

안전치수과

철도횡단 하수박스 정밀점검용역

용역보고회 개최 결과 보고

Ⅰ		보고회 개최

용 역 명 : 철도횡단 하수박스 정밀점검용역

일    시 : 2017. 7. 12(수) 16:00

장    소 : 안전건설교통국장실

참 석 자 : 10명

- 동작구 : 안전건설교통국장, 치수팀장 외 3명

- 전문가 : 구자갑(구조), 강병윤(토질), 우동선(문화재)

- 용역사 : ㈜호용 박경화 전무, 황진오 차장

보고내용

- 하수박스 현황측량 성과 결과

- 안전진단 중간 결과보고(외관조사 및 내구성·상태 평가 결과)

- 보수보강 대책

Ⅱ		주요의견

안전건설교통국장

- 계란형·사각형·마제형(Sta2~4) 박스에 대해서는 단면 구조검토가 필요하며

원형을 최대한 보존할 필요가 있음

- 일반형 박스(Sta1, Sta5)는 보행통로로서의 기능 역할을 위한 보수 필요

- 바닥면에 대한 추가 조사 필요

구자갑 위원

- 마제형 구간의 균열원인은 온도차에 따른 균열로 보이며 원형보존을 위하여

투명 유리구조물 설치 검토(국립중앙박물관 설치 사례있음)

강병윤 위원

- 구조물 별 단면 두께, 마제형 구간 벽돌 강도 측정 등이 필요함

우동선 위원

- 50년 이상된 구조물로 문화재로서의 가치가 있어 문화재 지정 검토 필요하며,

등록문화재 지정시 예산 지원 가능

Ⅲ		향후계획

1960년 이전 설치된 하수박스(마제형, 박스형, 계란형) 구조물에 대하여 추가

과업(GPR 탐사, 단면 구조검토 해석, 바닥면 조사) 실시

추가 과업에 따른 설계변경 시행

외부전문가 자문의견 보완하여 보수보강 공법 등 검토

Ⅳ		보고회 사진

끝.