설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목부-23890			담당자	박현희. 박상철	요청일자		`17. 11. 16.
사업명		밤고개로 도로 확장공사(2구간)
공사 내용		사업 개요		- 위치 ▸ 강남구 (세곡119 안전센터 예정지~자곡사거리) - 규모 : A=24a(B=2m, L=600m) 양측
		사업 기간		2017. 9. ~ 2018. 12.
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		㈜제일엔지니어링 종합건축사사무소
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 포장단면 상세도 - 보도포장 상세도 내 문구 수정 및 추가 ‣ 용어수정 : 부직포 → 투수시트 ‣ 추 가 : 투수시트 재료 기준 명기 - 보도설치 단면도내 보도 구배 표시 - 시각장애인 점자블록 기준 색상 표시(황색) ※ 해당도면 : G.002				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 - 보도공사 실명제 표지판 설치
2	설계도면				• 포장계획 평면도 - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 표기 - 보도 높이조절 경계석 설치 ‣ 설치도 보완 (보도구배, 경계석 위치 등) ※ 해당도면 : G.003				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3	설계도면				•도면추가 - 점자블록 및 턱낮춤 상세도 추가 ‣ 사선 횡단보도, 횡단보도간 이격거리에 따른 상세도 - 보도공사 안전시설물(안전휀스, 공사표지판) 설치계획도 및 상세도 - 보도공사 실명제 표지판 상세도				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
4	시방서				•서울시 전문시방서 미제출에 따라 조치계획서 제출시 제출요청

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	기타	•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•횡단보도 구간내 빗물받이가 있을 경우 이설
7		•횡단보도 주변 시각장애인 음향신호기가 있을 경우 시설물 전면 30㎝이격하여 점형블록 2매 설치 필요 •볼라드의 경우 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•투수포장재는 지속성 검증시험 기관에서(KTR, KTI) 발급한 “투수지속성 검증시험 3등급”이상의 제품 사용
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1