				★대리			팀장	안전관리처장	경영전략본부장
문서번호		안전관리처-5155
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2017.11.15.
공개여부		공개
겨울철(4/4분기) 안전점검 및 간부직원 교차점검 계획
			2017. 11
						안전관리처

겨울철(4/4분기) 안전점검 및 간부직원 교차점검 계획

겨울철 주요 시설물의 화재, 폭설 등 다양한 재난사고 대비 시설물 관리 실태 점검으로 안전취약 요인의 사전 보완을 통해 시민안전을 확보하고, 재난 사고 예방에 만전을 기하고자 함

* 관련근거 : 이사장방침-7호(2017.1.23)「2017년 재난안전관리 계획」

및 안전관리처-4894호(2017.10.31)「2017년 겨울철 종합대책」

Ⅰ		겨울철(4/4분기) 안전점검

□ 점검개요

○ 기    간 : 2017. 11. 20(월) ~ 12. 15(금) 중 20일 내외

○ 대    상 : 겨울철 집중 관리 시설 및 시민접점 사업장 등 18개 현업부서

○ 점 검 자 : 총12명 (안전관리처장 외 11명)

□ 점검사항

○ 2017년 겨울철 종합대책 및 부서 자체 계획에 대한 준비 및 이행실태 여부

- 단계별 비상근무 체계 정비 현황, 유관기관 비상연락체계 구축 등

○ 제설근무 대비 및 재난관리자원 관리실태 점검

- 제설장비(제설기, 교반기 등) 및 자재(염화칼슘, 소금 등) 관리실태 점검

○ 화재, 한파 및 폭설 대비 취약시설 관리실태 점검

- 화재 취약지역, 인화물질, 산불예방, 소화기, 당직실(휴게) 등

- 방화문 및 피난대비로 운영 및 관리실태 등

- 배관설비, 공중화장실 등 동파예방 등

- 당직순찰 시 화재취약지역(유류창고, 구내식당 등) 점검관리 실태

- 구내식당, 입점업체(식음료업장) 등 K급 소화기 비치 등 화재 안전관리 실태

○ 다중이용시설에서 발생할 수 있는 각종 위해요소 및 불편사항 사전점검

- 임대업체 점포 내 난방기기, 낙설·결빙에 의한 시민 안전사고 대비 상황

○ 현장점검 시 현장 수범사례 적극 발굴 등

□ 주요 사업장별 중점점검 사항

부 서	겨울철 재난취약시설(지점)	중점점검 사항
전용도로 (도로환경) (도로시설) (도로관리)	- 9개 노선(88.89km), 교량 2개소, 램프 130개소 등 - 순환 및 간선도로, 터널 및 지하차도	- 제설장비 및 자재 확보 - 제설 전진기지 점검 - 도로시설(배관 등) 점검
월드컵 경기장	- 이용시민 보도 및 주차장 - 급‧배수 설비 등 동파 취약 시설 - 화재발생 우려 구역 - 수익(임대)시설 내·외곽	- 제설장비 및 자재 확보 - 화장실, 배관시설 등 퇴수 시설 점검 - 소방설비 및 가스설비 점검 - 재난재해 대피로 관리실태 점검
장충 체육관	- 1층 광장, 계단 등 결빙우려 구간 - 지붕층 낙빙 우려 지점 등	- 제설장비 및 자재 확보 - 지붕층 낙빙 방지시설 점검 - 재난재해 대피로 관리실태 점검
대공원	- 산책로, 도로, 광장 등 - 녹지 등 산불 위험 구역 - 보일러, 전열기 등 난방 기구	- 제설장비 및 자재 확보 - 산불 진화장비 등 비치여부 점검 - 난방 및 전열 기구 관리 실태 점검
청계천	- 광장, 산책로, 계단, 징검다리 등 - 판잣집 테마촌 등 화재 취약 시설 - 유지용수관리소 시설	- 제설장비 및 자재 확보 - 산책로, 계단 등 결빙 우려 구간 점검 - 화재예방 및 시설 동파방지 대책 점검
돔경기장	- 보행광장, 경인로, 진입계단 등 - 수익(임대)시설 내·외곽 등 - 지붕층 낙빙우려 지점 등	- 제설장비 및 자재 확보 - 계단 및 경사로 결빙우려 구간 점검 - 관중석 시민 이용시 불편 사항 등 점검 - 경인로, 보행광장 등 낙빙우려 지점 점검 - 재난재해 대피로 관리실태 점검
지하상가 (지상상가 포함)	- 상가입구 주변 및 진‧출입구 계단부 - 난방시설 및 가스설비 등 - 점포 등 전열기구 사용 장소	- 관리소별 제설장비‧자재 확보 - 소방시설 동작상태 점검 - 점포 내 전열기구 안전관리 실태
시립승화원	- 승화원‧묘지관리소 진입로 및 주차장 - 화장실, 시민공원 등 시민 이용시설 - 봉안, 묘지시설 순환도로	- 제설장비 및 자재 확보 - 배관 및 급수시설 동파방지 대책 점검 - 산불 등 화재 예방 점검
추모공원	- 진출입 도로 및 헌화터널 - 시민 이용 보도 및 주차장	- 제설장비 및 자재 확보 - 헌화터널 진출입 도로 결빙우려 구간 점검
차고지 주차장	- 주차장 진출입로, 계단, 보행동선 - 혼잡통행료 요금소 및 주변 보행로	- 제설장비 및 자재 확보 - 진출입 경사로 결빙우려 구간 점검
공동구	- 출입시설물(작업구, 환기구) 주변	- 작업구, 환기구 주변 결빙우려 구간 점검
공사현장	- 가설 전기설비, 현장 내 전열기구 - 녹지대 내 용접작업 등 공사현장	- 가설전기 분전반 및 차단기 설치 적정성 - 소화기 및 콘센트 관리 상태 점검

Ⅱ		간부직원 교차점검

□ 점검개요

○ 기    간 : 2017. 11. 20(월) ～ 12. 8(금)   *기간 내 자율적 시행

○ 대    상 : 총 11개 부서의 시민 이용 사업장 (세부대상 붙임3 참조)

지하도상가, 주차시설, 월드컵경기장, 장충체육관, 고척돔경기장, 어린이대공원,

추모시설(승화원, 추모공원), 자동차전용도로, 청계천, 공공자전거, 지상상가

○ 점검방법 : 점검기간 중 점검부서 자율적으로 대상 현장 점검

- 시민의 입장에서 현장방문 점검 ☞ ‘시민 이용시설 점검 체크리스트’ 활용

○ 점 검 자 : 22개 부서 팀장 이상 직위자+안전담당자

기획조정실, 인사처, 총무처, 상가운영처, 추모시설운영처, 장애인콜택시운영처, 서울월드컵경기장운영처, 돔경기장운영처, 서울어린이대공원, 청계천관리처,  도로관리처, 도로시설처, 도로환경처, 교통정보처, 공사감독1‧2‧3처, 공동구관리처, 상수도지원처, 주차시설운영처, 교통시설운영처, 공공자전거운영처

□ 중점점검 사항

○ 시민의 불편을 초래하거나 안전위해 요소가 있는 주요 시설

- 시민 이용시설(화장실 비상벨, 승강기, 에스컬레이터 등) 작동상태 등 점검

○ 겨울철 화재 취약시설 위험요소 점검

○ 시설물 특성 및 시인성 등을 고려한 안내체계 구축실태

○ 화장실, 장애인 편의시설 및 시민 접점시설 등

○ 겨울철 폭설, 한파 대비 관련 시설물 점검

Ⅲ		점검결과 조치

○ 현장점검 시 발굴된 개선, 시정, 권고사항에 대해 조기 개선토록 시정요청

- 다중이용시설 점검 시 발굴된 개선사항은 신속한 조치가 가능토록 점검보고서

(복명서)로 우선 시정 요청 후 문서시달

- 안전사고 발생우려 사항은 현장 즉시 조치

○ 前 분기 점검 지적사항에 대한 이행실태 점검 시 미진한 사항은 재조치 요청

- 2016년 안전점검 미조치사항

구분	연번	부 서	미 조치사항
3/4분기 안전점검	89	총무처	청사 옥상 태양광 발전설비공사 점검 - 집열판 등 시설 유지관리를 위한 점검통로 설치 검토 필요

- 2017년 안전점검 미조치사항

구분	연번	부 서	미 조치사항
1/4분기 안전점검	38	상가운영처 강남지하도상가	강남역) 지하도상가 출구(8번) 개선공사로 인해 CCTV 및 U화재 일부 미작동 상태 확인
	64	청계천관리처 유지용수관리소	태양광설비 하부 철골 구조물 녹 발생 부위 보수 필요
2/4분기 안전점검	27	돔경기장운영처	경기장 외곽 1루 출입구측 모래주머니 이동 보관 요함
	29	돔경기장운영처	경기장 외곽 3루 출입구측 배수로 트렌치 파손부 보수 요함
	58	주차시설운영처	신방화역공영주차장 지붕층 보안등 설치지역에 균열발생부분에 대해서는 기초부분의 시공상세를 확인한 후 보강할 필요가 있음
2/4분기 간부교차 점검	28	청계천관리처	세월교 상부 안전난간 설치 필요
3/4분기 안전점검	10	상가운영처 명동지하도상가	명동역상가 비상발전기 경유탱크 레벨게이지 경화 진행중 교체 요함
	13		발전기(흡수식) 사용상 문제로 공랭식으로 교체 검토 (위치 : 회현상가 비상발전기)
	20	상가운영처 글로벌센터	지하주차장 방화셔터 옆 비상구 열림방향 개선검토 (관련법령:건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙)
	22	추모시설운영처 시립승화원	시립승화원 유족대기실 지붕 및 환기구 보수 필요
	27	추모시설운영처 용미리2묘지	추모의 집 후면주차장 석축상단 배수로 신설 검토
	37	돔경기장운영처	E게이트 부근 점자블럭 파손으로 보수 필요
	39		보행육교 하단 도로접면부(흡연부수 뒤편) 안전 휀스 설치 검토
	40		E게이트 계단 벽면 균열부 도색 필요
	41		E게이트 진입 계단 옆 가로등 파손
	42		구장 내 관람좌석 좌우측 끝단부 좌석열 표시

□ 행 정 사 항

○ 간부직원 교차점검 점검결과 ’17.12.15(금)까지 제출 (붙임 5 양식 서식 변경금지)

○ 겨울철(4/4분기) 안전점검 계획 통보 : 전부서

○ 점검결과에 따른 시정사항 부서 통보 : 해당 부서

○ 안전관리 수범사례 발굴 및 타 부서 전파(필요시)

○ 안전점검 출장 시 여비규정에 따른 시내출장비 지급

붙    임 : 1. 겨울철(4/4분기) 안전점검 일정

2. 점검 보고서(복명서) 1부

3. 부서별 간부직원 교차점검 대상 1부

4. 시민 이용시설 점검 체크리스트 1부

5. 간부직원 교차점검 결과 보고 및 점검사진(양식) 각 1부.  끝.

붙  임 1

겨울철(4/4분기) 안전점검 일정

점검일정	점검부서	사 업 장	비고
11. 20(월)	도로관리처 도로시설처 도로환경처 교통정보처	자동차전용도로(강남노선) 및 제설취약 노선 제설‧차량기지(청담,서초,구룡,당산,탄천,선암)
11. 21(화)		자동차전용도로(강북노선) 및 제설취약 노선 제설‧차량기지(태릉, 용답)
11. 22(수)	추모시설운영처	서울추모공원
11. 23(목)		시립승화원 및 공원묘지
11. 24(금)	어린이대공원	서울어린이대공원
11. 27(월)	청계천관리처	청계천(청계천종합상황실 포함), 유지용수관리소
11. 28(화)	서울월드컵 경기장운영처	월드컵경기장 및 수익시설
		장충체육관
11. 29(수)	돔경기장운영처 도로환경처	고척돔경기장 및 수익시설, 목동기지
11. 30(목)	상가운영처	강남지하도상가(강남역, 잠실역), 터미널지하도상가
12. 1(금)		영등포지하도상가(영등포역, 영등포로터리, 영등포시장)
12. 4(월)		을지로지하도상가(신당,을지로,을지입구,시청광장,인현)
12. 5(화)		종로지하도상가(동대문,청계6가,종각,종로4가,종오,청계5가,마전교), 글로벌센터
12. 6(수)		명동지하도상가(명동,소공,명동역,회현,남대문)
12. 7(목)	주차시설운영처	서부주차관리소(신방화,개화역,개화산역,구파발),차고지(강서)
12. 8(금)	주차시설운영처	동부주차관리소(도봉산,화랑대,천호,잠실)
12. 11(월)	주차시설운영처	중부주차관리소(종묘,세종로,동대문,한강진,훈련원)
	교통시설운영처	동대문지상상가, 혼잡통행료관리소
12. 12(화)	주차시설운영처 장애인콜택시운영처	차고지(중랑),동부주차관리소(창동),장애인콜택시(창동관리팀)
12. 13(수)	공동구관리처	공동구(상암․은평, 목동, 여의도)
12. 14(목)	공동구관리처	공동구(가락, 개포, 상계)
	총무처	청사(장애인콜센터, 교통상황실, 주차통합센터 등 포함)
12. 15(금)	공사감독 1,2,3처	주요공사현장

※ 일정은 현장여건 등에 따라 조정 가능

붙  임 2

점검 보고서(복명서)

□ 점검일시 : 2017 .    .    . (   )

□ 점검현장 :

□ 주요 점검내용

○

□ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과
○ 겨울철 대비 시설물 안전대책 수립 여부 - 부서별 자체 계획 수립 여부 - 매월 ‘안전점검의 날’ 행사 계획 수립 여부
○ 제설 대비 관리체계(근무지침 및 비상연락망) 운영실태 - 비상근무 체계 정비 현황 - 유관기관 비상연락체계 구축 등
○ 화재, 한파 및 폭설 대비 취약시설 관리실태 점검 - 화재 취약지역, 인화물질, 산불예방, 소화기 비치여부 등 - 당직순찰 시 화재취약지역 점검관리 실태 등 - 제설자재(장비) 구비 및 비치 현황 - 배관 및 급수시설 등 한파 취약시설 점검
○ 다중이용시설 각종 위해요소 및 불편사항 사전점검 - 임대업체 점포 내 전열기구 점검 등 화재 안전대책 마련 - 낙설 및 결빙에 의한 시민 안전사고 대책 마련
○ 기타사항(지적사항, 수범사례 등)

※ 첨부 : 증빙 서류(사진 등)

2017 .    .    .

확 인 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

점 검 사 진

사진번호
점검내용(사진설명) :
135×85
사진번호
점검내용(사진설명) :
135×85

붙  임 3

부서별 간부직원 교차점검 대상

구 분		점 검 대 상	점 검 부 서 (팀장이상+안전담당)
상가운영처		을지로지하도상가 ( 시청광장, 을지로1~4구역, 인현, 신당)	총무처
		종로지하도상가 (종각,종로4가,종오,청계5가,마전교,동대문,청계6가)	서울어린이대공원
		명동지하도상가 (명동, 소공, 명동역, 회현, 남대문)	주차시설운영처
		영등포지하도상가 (영등포역, 로터리, 시장)	추모시설운영처
		강남지하도상가 (강남역, 잠실역)	공공자전거운영처
		터미널지하도상가	교통시설운영처
주차시설운영처		중부주차 (종묘, 세종로, 도봉산역 주차장 등 3개소 ）	도로시설처
		동부주차 (잠실공영, 학여울, 천호주차장 등 3개소), 중랑차고지	도로환경처
		서부주차 (구파발, 용산주차빌딩, 천왕역 등 3개소), 강서차고지	도로관리처
서울월드컵경기장운영처		월드컵경기장, 수익시설, 홍보관, 주차장	돔경기장운영처
		장충체육관, 수익시설, 주차장	상가운영처
돔경기장운영처		돔경기장, 수익시설, 주차장, 보행광장, 경인로 등	월드컵경기장운영처
어린이대공원		동물원, 식물원, 상상나라, 주차장 등	청계천관리처 인재개발원
추 모 시 설	시 립 승화원	승화원, 용미리 1,2묘지, 벽제리 묘지, 망우리묘지	공사감독2‧3처
	추모공원	추모공원 화장장, 수익시설, 시민공원, 공중화장실 등	공사감독1처
도로관리처 도로시설처		강북지역 : 관리소, 흥지문 ․ 정릉터널, 기타 도로시설물	장애인콜택시운영처
		강남지역 : 관리소, 구룡터널, 기타 도로시설물, 청담가로공원	교통정보처
청계천관리처		청계천 1구역 (청계광장 ~ 오간수교)	기획조정실
		청계천 2구역 (오간수교 ~ 고산자교)	인사처
공공자전거운영처		대여소 및 자전거 정비소(월드컵경기장)	공동구관리처
교통시설운영처		동대문 지상상가	상수도운영처

붙  임 4

시민 이용시설 점검 체크리스트 (예시)

□ 점검일시 : 2017 .    .    . (   )

□ 점검현장 :

분 야	점 검 항 목	점 검 결 과
시민불편	시민 이용시설 고장, 오작동 중점 점검
안내표지판	안내표지판 설치의 적정성 여부확인(손상, 타 시설에 가림 등)
	안내문구, 안내거리, 오탈자 등
공중화장실	바닥, 벽면, 천정 청소상태
	위생기구(양변기, 좌변기, 소변기, 세면대) 파손 및 청소상태
	위생기구(방향제, 손 건조기, 소변기센서, 비데, 도움벨 등) 동작 상태
	화장실 점검표 작성 실태
승강기	승강기, 장애인리프트 정상가동 상태
장애인시설	보행로, 경사로, 점자블럭 등
위 생	주방 청결 등 위생 상태
청 소	시설물 청소상태
시설분야	방화문, 비상전화기, 소화기, 비상조명등, 냉난방 시설 등 (분야별 시설물 안전관리실태 전반)
기 타	시민불편 해소,제도 및 업무개선사항등

※ 상기 점검항목은 ‘예시’로 현장여건에 맞게 수정하여 활용

2017 .    .    .

점 검 자 :                (인)

점 검 자 :                (인)

붙  임 5

간부직원 교차점검 결과 보고(총괄표)

□ 점검대상 : 상가관리처(강남역,잠실역,강남터미널) --예시

□ 점검기간 : 2017.   .   ~   .

□ 점 검 자 : 총무팀장 외 1명 -- 예시

□ 주요점검내용

○

□ 점검결과 (잘된점, 미흡한 점, 개선할 부분등)

연번	시 설 명	지적건수 및 주요내용	비고
1	강남역지하상가	□ 지적건수 : 건 - 내용기재	사진#1

첨부 : 점검사진

점 검 자 :             (인)

점 검 자 :             (인)

점 검 사 진

사진번호
점검내용(사진설명) :
135×85
사진번호
점검내용(사진설명) :
135×85