건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D24-2,5블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 건축물의 중앙을 사선방향으로 통과하는 보행친화길 계획시 보행권을       안전하게 확보하기 위해 다음사항을 유념하여 설계 해 주기 바람

- 보행로 상에 노출되는 기둥을 삭제 할 것

- 보행친화 길은 진행방향에 따라 포석을 디자인 할 것

○ 필로티 하부 식재영역의 경우 장기적으로는 생육 불량할 것으로 예측되나       지침을 따르기에 불가피하게 선택한 계획으로 생각되며 유지관리에 문제       가 없도록 근처에 관수시스템을 계획하기 바람

○ 필로티 하부는 음수 또는 실내식물로(빛조건 만족시키는) 계획하여 열악한   조건에 생육가능한 계획이 되도록 검토하기 바람(자연석을 적절히        계획하는 것도 바람직 함)

○ 지상1층의 주차장 진출입구 부문은 보행편의를 위해 보도와 같은 높이로       보행공간을 조성하기 바람(Drop zone, 하역공간 포함)

○ 지하주차장의 주차구획 재배치 등으로 램프이용이 원활하도록 조정하기   바람(운영방안 포함)