건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D28-2블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 서울시녹색건축기준에 맞추어 인증기준 설계하기 바람(최우수 기준은 관리유지 및 시설비용에 지나치게 과도하여 임대빌딩 기준에 불합리)

○ 지하주차장 계획시 차량 진출입에 필요한 공간확보 및 기둥형태를        고려하여 주기 바람

- 옥상 조경의 토심과 안전난간 설치 위치 및 높이 검토 조정 필요

○ 지상층에 계획한 맹종죽은 추위에 약하므로 수종변경을 검토하기 바람

○ 산벚나무는 수형이 거칠고 지저분해 질 수 있으므로 검토 바람

○ 입체적으로 수목들이 계속 공간을 통해 투영되는 등 쾌적한 시환경을

계획하였는데 적절한 토심확보가 이루어져야 그런 계획이 지속적         으로 유지 가능하므로 토심 검토 바람

○ 지상1층의 주차장 진출입구 부분 보행편의를 위해 보도와 같은          높이로 횡단보도를 설치하기 바람

○ 지하주차장의 램프 진출입구는 원활한 주행을 위한 회전반경을 확보       하기 바람