문서번호	수처리연구과-306
결재일자	2018.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김원수	김승훈	최영준		01/15 정득모
협 조

「나노버블」을 이용한 조류제어 기술개발 세부추진 계획(2차연도)

2018. 1.

서울물연구원

(수도연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「나노버블」을 이용한

조류제어 기술개발 세부추진 계획(2차연도)

기후환경 변화 등으로 녹조가 발생하고 있는 석촌호수를 대상으로「나노버블」이용한 2차연도 조류제어 연구를 추진코자 함.

Ⅰ		현황

□ 개 요

❍ 호수면적 : 219,850㎡ (동호 107,785㎡, 서호 112,065㎡)

❍ 저 수 량 : 636천 톤 (동호 317천 톤, 서호 319천 톤)

❍ 수    심 : 4.3~7.5m

❍ 수질목표 : 송파구청 자체 수질관리 목표 3등급

□ 녹조발생 등 사례

❍ 하절기 전·후 남조류 발생이 심하여 조류 제거제를 이용 수질 관리

동호(‘16. 7월)	서호(‘16. 7월)	녹조제거선(‘17. 6월)	서호(‘17. 6월)

❍ 동절기는 호수수질기준 3등급을 유지하나, 하절기는 수온 상승에 따른 조류발생 및 슬러지 부상 등으로 5등급 수준

□ 수질관리 방법

❍ 평 상 시 : 공기부양(171개소)을 이용 수질관리

- 자연증발 및 지하 침투량만큼 보충하기 위해 성내천 인접 한강수를 동호로 유입(하절기 4천톤/일, 동절기 3천톤/일)

❍ 녹조발생시 : 공기부양+수처리제 살포(워터컨디션)

- 평상시는 가압부상(50㎛) 방식으로 운영하고, 필요시 약품 투입

Ⅱ		2017년 연구성과

❍ 설치장비 : 나노버블기 5HP, 10대

〈석촌호수 서호〉	〈석촌호수 동호〉

※ 서호는 롯데월드에서 조류제거선 및 공기부양을 이용 수질관리

- 운 전 기 간 : ’17. 6. 23.~8. 31.(70일)

- 버블 주입량 : 1,440㎥/일 (144㎥/일‧대)

※ 저수량 대비 버블비율 : 9.1%〔(144㎥/대·일)×10대×40일/636천㎥×100〕

❍ 효과분석 결과

- 정량적 측면 : 클로로필-a 53% 저감(20.5→9.6㎎/㎥), 탁도 44% 개선(5.7→3.2NTU) 등 효과가 뚜렷했으나, 녹조발생과 관련 있는 총인, 총질소 저감에는 미미

- 정서적 측면 : 종전의 물비린내를 거의 못 느낄 정도로 개선

❍ 수질개선 성과 : 호수 수질기준 4~5등급에서 3등급 수준으로 향상

※ 보다 큰 효과를 위한 장비증설 검토 결과 : 10대 → 20대(최소한)

Ⅲ		2018년 수질개선 목표

❍ 녹조 고조기(7~8월) 기준으로 4등급 이하의 수질을 2등급 이상으로 개선

〈수질검사 결과 및 호소수의 생활환경 기준〉

구 분	수소이온 농도(pH)	총유기 탄소량(TOC)	용존 산소량(DO)	총인(T-P) (㎎/L)	총질소(T-N) (㎎/L)	클로로필-a (㎎/㎥)
검사결과 ('17. 6.)	9.0	5.5	8.1	0.09	0.8	11.879
4등급(현재)	6.5~8.5	6 이하	2.0 이상	0.10 이하	1.0 이하	35 이하
2등급(목표)	6.5~8.5	4 이하	5.0 이상	0.03 이하	0.4 이하	14 이하

- 기준치보다 매우 높은 총인(T-P), 총질소(T-N) 등 저감 필요

❍ 시민의 친수활동을 고려, 이취미(異臭味) 및 투명도 획기적 개선

Ⅲ		세부추진계획

□ 나노버블기 운영계획

❍ 설치장비 : 나노버블기(5마력, 20대)

- 저수량 대비 버블비율 : 18.2%〔(144㎥/대·일)×20대×40일/636천㎥×100〕

※ 전년도 대비 100% 증대

❍ 설치위치 : 석촌호수 동호 2곳(각 10대)

10대

10대

❍ 운영기간 : ’18. 2.~ 8월(조류 비활성화 단계부터 조기 운영)

❍ 업무협약 관련 역할분담

- 물연구원 : 채수, 효과분석 및 전기요금 부담

- ㈜황산 : 나노버블기 설치 및 전기공사 시행

□ 수질검사

❍ 측정 항목 : 총인(T-P), 총질소(T-N), 클로로필-a(Ch-a) 등 11개

- 호소 생활기준 항목(6개) : 수소이온농도(pH), 총유기탄소량(TOC), 용존산소량(DO), 총인(T-P), 총질소(T-N), 클로로필-a(Ch-a)

- 참고 항목(5개) : 수온, 전기전도도, 암모니아성질소(NH3-N), 탁도, 투명도

❍ 채수 및 분석 : 서호 및 동호 각 1개 지점(1회/2주) 채수 후 비교

추진내용	2018년
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
전기공사 및 장비설치
버블기 운영
수질검사 및 효과분석

□ 세부추진 일정

끝.