비상소화장치함 일제 점검 목록

순번	점검 내용	규격	수량	점검결과	비고
1	수관	40㎜×15m	10
2	관창	40㎜	1
3	소화기	3.3㎏	2
4	전환카프링	65 →40㎜	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	2
6	복스파나	1.2m	1
7	스텐드파이프	65㎜	1		지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		1		지상식전용
9	손전등	6v	1		가로등설치시 삭제
10	손전등 예비 배터리	6v	1		가로등설치시 삭제
11	갈쿠리	0.8m	1		소화전개폐용
12	지렛대	1m	1
13	해머	0.6m	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	1
15	드라이버	30㎝	1
16	비소함 표시, 자물쇠 비밀번호	부착 및 변색 확인
17	안내문, 사용법, 장애시 연락처	부착 및 변색 확인
18	기타 사용상 장애요인

※ 양호 ○ 불량 × 표시