[붙임 1]

세부사업 평가기준 및 방법

□ 완화 분야

구분

평가방법

정량

지표

(계량)

❍ 세부사업의 성과 목표치(예: 설치 개소, 참여인원, 재배면적, 저감율 등)에 대한 실적 정도에 따른 평가

∎ 목표 달성 노력(달성률) = 실적치 / 목표치(%)

∙ [우수] 세부사업 추진에 따른 정량적 목표 실적이 90% 이상인 경우

∙ [보통] 세부사업 추진에 따른 정량적 목표 실적이 70% 이상 ~90% 미만인 경우

∙ [미흡] 세부사업 추진에 따른 정량적 목표 실적이 각각 70% 미만인 경우

온실

가스

감축량

(계량)

❍ 원전하나줄이기 동일 사업은 에너지 절감량을 TOE로 환산 후 온실가스감축량 산정,  그 외 사업은 개별 감축량 산식에 근거하여 온실가스 감축량 산정

∎ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수

∙ 온실가스 감축량 산정 개요

▸ 대상 : 세부실행계획 중 온실가스 감축(완화) 사업 40개

- 에너지 생산 10개, 절약 7개, 효율화 17개, 자원순환 6개 등

※ 승용차마일리지 사업 온실가스 감축사업 신규 발굴

▸ 내용 : 온실가스 직‧간접배출의 감축량 및 온실가스 흡수량

- 에너지(자원) 절약 및 효율화, 신재생에너지 생산, 녹지조성의 효과 계량

∙ 기준 : 인벤토리 작성기준에 준하여 적용

- IPCC 가이드라인, 지자체 온실가스 배출량 산정지침(한국환경공단) 등

※ 연료‧에너지별 발열량, 배출계수 등은 국제기구 및 정부 고시자료 활용

∙ 방법

▸ 연료‧에너지 절감량 : 원전하나 줄이기 사업과 연계 추진

- 전력계, 유량계 등 측정정보가 있는 경우 계측자료 활용

- 평균 에너지 소비량 등 정부 통계자료와 BRP사업 등 시 사업 추진성과 활용

※ 서울시 온실가스‧에너지 감축사업 평가지표 개발 및 이행성과 평가 방안 (서울연구원, 2012) 참고

※ 세부사업별 온실가스 감축량 산정기준 참고

□ 기후변화 적응분야 : 정량․ 정성 지표로 구분 평가

▸ (정량평가) : 세부사업의 성과목표가 계량적인 실적치로 판단 가능한 것으로 목표 대비 달성율과 예산 집행정도 평가

▸ (정성평가) : 세부사업의 성과목표가 비계량적인 목표대비 노력 및 예산 집행정도 평가

구ㅍ분

평가방법

정량

지표

(계량)

❍ 세부사업의 성과 목표치(예: 설치 개소, 재배면적, 저감율 등)에 대한 실적치 및 예산 집행 실적 정도에 따른 평가

∎ 목표 달성 노력(달성률) = 실적치 / 목표치(%)

∎ 예산 집행노력(예산 집행률) = 집행예산 / 편성예산(%)

∙ [우수] 세부사업 추진에 따른 정량적 목표 실적과 예산 집행률이 각각 90% 이상인 경우

∙ [보통] 세부사업 추진에 따른 정량적 목표 실적과 예산 집행률이 각각 70% 이상 ~90% 미만인 경우

∙ [미흡] 세부사업 추진에 따른 정량적 목표 실적과 예산 집행률이 각각 70% 미만인 경우

※ 목표 달성률과 예산 질행률의 정도가 다를 경우 평균값으로 우수/보통/미흡 평가

정성

지표

(비계량)

❍ 세부사업의 성과 목표(예: 조례 제정, 계획수립, 제도개선 연구 등)에 대한 노력 및 예산 집행 실적 정도에 따른 평가

∎ 정책‧제도적 목표 =  목표 달성을 위한 노력 정도를 평가

∎ 예산 집행노력(예산 집행률) = 집행예산 / 편성예산(%)

∙ [우수] 당초 계획에서 설정된 목표에 도달하고 예산 집행률이 90% 이상인 경우

∙ [보통] 당초 계획에서 설정된 목표에 도달 중(지연)이며, 예산 집행률이 70% 이상 ~ 90% 미만인 경우

∙ [미흡] 당초 계획에서 설정된 목표를 미시행하거나 예산 집행률이 70% 미만인 경우

※ 목표 달성률과 예산 질행률의 정도가 다를 경우 평균값으로 우수/보통/미흡 평가

※ (예산집행률 기준) 당해 연도에 확정된 예산 목표 대비 집행률을 의미하며, 비예산 사업의 경우 예산 집행률에 대한 판단 없이 달성률 및 정책‧제도적 목표에 따라 적정한 평가 가능

서울의 약속 온실가스 감축성과 산정기준

□ 온실가스 감축량 산정 개요

○ 대상 : 실행계획 중 온실가스 감축(완화) 사업 38개

- 절약 2개, 효율화 21개, 생산 11개, 자원순환‧탄소흡수 4개

○ 내용 : 온실가스 직‧간접배출의 감축량 및 온실가스 흡수량

- 에너지(자원) 절약 및 효율화, 신재생에너지 생산, 녹지조성의 효과 계량

○ 기준 : 온실가스 인벤토리 작성기준에 준하여 적용

- IPCC 가이드라인, 지자체 온실가스 배출량 산정지침(한국환경공단) 등

※ 연료‧에너지별 발열량, 배출계수 등은 국제기구 및 정부 고시자료 활용

○ 방법 : 사업성과 보고서를 토대로 계산에 의하여 산정

- 온실가스 감축량 = 연료‧에너지 절감량 × 발열량 × 에너지별 CO2배출계수

□ 정량평가의 세부 적용기준

○ 연료‧에너지 절감량 : 원전하나 줄이기 사업과 연계 추진

- 전력계, 유량계 등 측정정보가 있는 경우 계측자료 활용

- 평균 에너지 소비량 등 정부 통계자료와 BRP사업 등 시 사업 추진성과 활용

※ 서울시 온실가스‧에너지 감축사업 평가지표 개발 및 이행성과 평가 방안

(서울연구원, 2012) 참고

○ 연료‧에너지별 발열량 환산기준(에너지법 시행규칙 제5조)

구분	에너지원	총발열량			순발열량
		MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)
석유 (ℓ)	휘발유	32.6	7,780	0.778	30.3	7,230	0.723
	경유	37.7	9,010	0.901	35.3	8,420	0.842
가스 (Nm3)	도시가스(LNG)	43.6	10,430	1.043	39.4	9,420	0.942
	도시가스(LPG)	62.8	15,000	1.500	57.7	13,780	1.378
전기 (kWh)	발전기준	8.8	2,110	0.211	8.8	2,110	0.211
	소비기준	9.6	2,300	0.230	9.6	2,300	0.230

‧석유환산톤(TOE: Ton of oil equivalent): 원유 1톤이 갖는 열량 107kcal

‧최종에너지 사용자가 사용하는 전기에너지를 열에너지로 환산할 경우 1kWh=860kcal를 적용함.

‧1cal=4.1868J, 도시가스 단위인 Nm3은 0℃ 1기압 상태의 부피단위를 말함

※ 연료별 석유환산계수 산출 예시

▶ 도시가스 1Nm3를 TOE로 환산하면

- 1TOE : 107kcal = х TOE : 10,430kcal

х = 10,430 kcal ÷ 107 TOE/kcal = 1.043 × 10-3 TOE

○ IPCC의 탄소배출계수

연료구분	탄소배출계수
	kg C/GJ	Ton C/TOE
휘발유	18.90	0.783
경 유	20.20	0.837
LPG	17.20	0.713
LNG	15.30	0.637

○ 에너지별 CO2 배출계수

구 분	산출근거
휘발유	0.783Ton C/TOE × 44/12(이산화탄소 분자량/탄소원자량) = 2.871 ton CO2/TOE
경 유	0.837Ton C/TOE × 44/12(이산화탄소 분자량/탄소원자량) = 3.069 ton CO2/TOE
LPG	0.713Ton C/TOE × 44/12(이산화탄소 분자량/탄소원자량) = 2.614 ton CO2/TOE
LNG	0.637Ton C/TOE × 44/12(이산화탄소 분자량/탄소원자량) = 2.336 ton CO2/TOE
전기	0.443kg CO2/kWh=0.443 kg CO2/(0.211 × 10-3 TOE)=2.1 ton CO2/TOE 0.460kg CO2/kWh=0.460 kg CO2/(0.230 × 10-3 TOE)=2.00 ton CO2/TOE

‧전력의 탄소 배출계수 0.443kg CO2 eq/kWh는 CH4, N2O 배출량을 포함함

	【CO2 감축량 계산 예시】
<주택 1만호 BRP 추진시 > ․산정식 : BRP 주택수 × 에너지 평균 절감률/주택 × 연료 CO2 배출계수 - 2015년 주택 BRP 사업목표 : 12,500가구 - 2012년 BRP 주택평균 에너지 절감량 : 0.157 TOE/가구 - LNG CO2 배출계수 : 2.336 ton CO2/TOE ․ CO2 감축량 = 12,500가구 × 0.157TOE/가구 × 2.336ton CO2/TOE = 4,584 CO2

□ 사업별 온실가스 감축 세부산정 내역

○ 에너지 분야 : 26개 사업

1.	에코마일리지 활성화
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 58.7%, 도시가스 41.3% □ 에너지 절감량 산정 : 에코마일리지 가입회원 전체 에너지사용량 비교(실측) - 에너지절약효과 : 과거 경험에 의해 절감된 에너지양을 향후에도 지속적으로 감축시킬 수 있는 구조 형성의 의미 ※ 한전, 도시가스, 지역난방 등 에너지공급사 자료 활용, 직전 2년 동기 대비 절약된 에너지량 산출
2.	주택 BRP 활성화
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 54%, 도시가스 46% □ 에너지 절감량 산정 : BRP 융자 심의시 설계된 에너지 절감량 ※ 계획수립시 에너지절감효과 산정 : 0.181TOE/개소․년 (2014.3.17. 2014 건물에너지효율화사업 추진계획, ‘08년~’13년 BRP 시행 12,784가구 평균) ＊ 최종성과 정산시 에코마일리지 가입세대 수(26.5%) 절감량 제외
3.	기존건축물 에너지효율개선 본격 추진
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 54%, 도시가스 46% □ 에너지 절감량 산정 : BRP 융자 심의시 설계된 에너지 절감량 ※ 계획수립시 에너지절감효과 산정 : 0.181TOE/개소․년 (2014.3.17. 2014 건물에너지효율화사업 추진계획, ‘08년~’13년 BRP 시행 12,784가구 평균) ＊ 최종성과 정산시 에코마일리지 가입세대 수(26.5%) 절감량 제외
4.	민간부문 LED 조명 보급
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : LED조명 교체 전․후 전력사용량 산정 - 0.028076TOE/개((형광등 66W- LED40W) × 15시간/일 × 313일/년 × 0.23 × 10-6) ※ 에너지 절감량 : 자치구별 LED 조명 조사 - 자치구 : 공동주택(아파트 관리부서), 상가·업무용건물(외식업협회 등 기능단체), 교회·학교 등(공문 및 유선조회)교체실적 조사 후 보고 - 서울시 및 산하기관 등 : 당해연도 사업실적 보고

5.	공공부문 LED조명 보급 확대
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : LED조명 교체 전․후 전력사용량 산정 - 공공청사 : 0.028076TOE/개((형광등66W – LED40W)×15시간/일×313일/년×0.23×10-6) - 지하철역사 : 0.02821TOE/개((형광등34W - LED18W)×21시간/일 × 365일/년×0.23×10-6) - 지하상가 : 0.02821TOE/개((형광등34W - LED18W) × 21시간/일 × 365일/년 × 0.23 × 10-6)
6.	주택가 친환경 LED 보안등
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : LED조명 교체 전․후 전력사용량 산정 - 0.046TOE/개((형광등 100W/개 – LED 50W/개) × 11시간/일 × 365일/년 × 0.23 × 10-6)
7.	공원가로등 LED 조명화
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : LED조명 교체 전․후 전력사용량 산정 - 0.092TOE/개((형광등 150W/개 – LED 50W/개) × 11시간/일 × 365일/년 × 0.23 × 10-6)
8.	LED 간판교체
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : LED조명 교체 전․후 전력사용량 산정 - 에너지절감량 : 0.312TOE/개((형광등 9.6㎾h/일 – LED 2.16 ㎾h/일) × 1/24 × 12시간/일 × 365일/년 × 0.23 × 10-3) ※ 기존간판 소비전력 9.6㎾h/일(형광등 40W×5개/㎡)×간판면적4㎡×조명시간 12시간/일×10-3) LED간판 소비전력 2.16㎾h/일(형광등 1W×45개/㎡)×간판면적4㎡×조명시간 12시간/일×10-3)
9.	시민펀드 햇빛발전소 건설
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 246.4(TOE/MW) - 1㎿ × 365(발전일/년) × 3.2(발전시간/일) × 0.211(환산계수-발전기준TOE/MW)

10	태양광 미니발전소 보급
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 성과 산정 : 246.4(TOE/MW) - 1㎿ × 365(발전일/년) × 3.2(발전시간/일) × 0.211(환산계수-발전기준TOE/MW)
11	학교, 공공시설, 민간건물 등 태양광 설치확대
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 246.4(TOE/MW) - 1㎿ × 365(발전일/년) × 3.2(발전시간/일) × 0.211(환산계수-발전기준TOE/MW)
12.		연료전지 발전시설 보급 확대
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 :전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 1,038.42(TOE/MW) - 1㎿ × 365(발전일/년) × 24(발전시간/일) × 95%(발전효율) × 0.211(환산계수- 발전기준TOE/MW) + (전력생산량 58%)] - 투입에너지 1,736TOE(LNG)
13.		소수력 발전시설 설치
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 795(TOE/MW) - 1㎿ × 365(발전일/년) × 24(발전시간/일) × 0.43(발전효율) × 0.211(환산계수 - 발전기준TOE/MW) ※ 2015 노량진소수력(300kW) : 1,139MWh 생산
14	집단에너지(지역냉난방) 공급 확대
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : LNG 100% □ 에너지 절감량 산정 : 0.95(TOE/가구) - 9.5G㎈/가구(2014년 32평형 기준 연간 열에너지 사용) × 공급호수 × TOE/10,000,000㎉

15

서울외곽지역 잉여발전열 지역난방에 이용

□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수

- 연료비중 : LNG 100%

□ 에너지 절감량 산정 : 수열 계약열량

- 수열량(G㎈) × 0.1(환산계수 – TOE/10G㎈)

16

지하철 지하수이용 냉난방

□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수

- 연료비중 : LNG 100%

□ 에너지 절감량 산정 :미활용에너지 재사용 열량

17

취약계층 LED 무상교체

□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수

- 연료비중 : 전력 100%

□ 에너지 절감량 산정 : LED조명 교체 전․후 전력사용량 산정

- 0.028076TOE/개((형광등66W-LED40W) × 15시간/일 × 313일/년 × 0.23 × 10-6)

18

저소득층 주택 에너지효율화

□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수

- 연료비중 : 전력 54%, LNG 46%

□ 에너지 절감량 산정 : 저소득층 주택 등 BRP 에너지절감효과 산정

- 에너지절감량 : BRP 시행 세대 수 × 0.125TOE/세대 수

※ 산정근거 : ‘12년 BRP 가구 평균절감량 적용(’12년 주택 BRP 시행 192세대 조사)

▶ 조사내용 : 에코마일리 가입률, 에너지 절감실적

▶ 조사결과 : 에코마일리지 가입세대는 26.5%인 51세대, BRP 이후 에너지 사용량 감소 34세대

19

사회복지시설 경로당 BRP

□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수

- 연료비중 : 전력 54%, LNG 46%

□ 에너지 절감량 산정 : 주택 BRP 에너지절감효과 적용

- 에너지절감량 : 주택 BRP 효과 적용(시행 세대 수 × 0.181TOE/세대 수)

※ 당초 : 34.655TOE/개소(‘12년 사회복지시설 BRP 평균절감량)×15개소/년

자치구	평균	종로구 (서울노인복지센터)	노원구 (장애인종합복지관)	양천구 (목동청소년수련관)	동작구 (보라매청소년수련관)	동대문구 (동대문청소년수련관)	강동구 (장애인종합복지관)
절감량 (TOE)	34.655	21.52	14.5	41.6	18.11	77.36	34.84

＊ ‘14년 서울시립 청소년근로복지관 에너지진단 결과 절감 예상량 50.77TOE/년

20	공공임대주택 에너지 에너지효율화
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 54%, LNG 46% □ 에너지 절감량 산정 : 주택 BRP 에너지절감효과 산정 - 에너지절감량 : 주택 BRP 효과 적용(시행 세대 수 × 0.181TOE/세대 수) ※ 당초 : 개선내용별 에너지절감량 산정 ▶ LED조명 : 2등/세대×0.028TOE/등, 대기전력 : 0.037TOE/세대(대기전력차단율) ▶ 단열보강 : 0.301TOE/세대, 승강기 교체(대기전력 적용) : 0.037TOE/개소 ▶ 창호샷시 : 0.301TOE/세대 ＊대기전력차단(0.037TOE) : 가구당 대기전력 209㎾h/년(17.4㎾h/월) × 차단율 77% × 0.23 × 10-3(2011대한민국대기전력실측조사, 한국전기연구원 2012) ＊단열보강(0.301TOE) : 가스절감량 288.2㎥/년×LNG 석유환산계수 1.043×10-3(저탄소 녹색성장을 위한 에너지절약 실천매뉴얼, 에너지관리공단 2008)
21	태양광 랜드마크 조성
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 1,038.42(TOE/MW) - 1㎿ × 365(발전일/년) × 24(발전시간/일) × 95%(발전효율) × 0.211(환산계수- 발전기준TOE/MW) + (전력생산량 58%)] - 투입에너지 1,736TOE(LNG)
22.		녹색건축물 설계기준 연차별 강화
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 54%, LNG 46% □ 에너지 절감량 산정 : 건축허가시 설계기준 적용에 따른 에너지수요 감축량 산정 - 주거용 건물 : (320㎾h/㎡ - 허가등급별 기준 ㎾h/㎡) × 0.23TOE/㎾h × 10-3 - 비주거용건물 : (520㎾h/㎡ - 허가등급별 기준 ㎾h/㎡) × 0.23TOE/㎾h × 10-3
23.		건물형 열병합 발전 보일러 보급 확대
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력100% □ 에너지 절감량 산정 : 발전보일러 보급 용량 - 발전용량(㎿) x 12시간(평균가동시간) x 90%(효율) x 365일/년 x 0.211

24	저전력 고효율의 그린데이터센터 구현
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 :전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 전력 절감량 - 에너지절감량 : 전력절감량(kWh) / 1000 X 0.23TOE/㎿h
25	타지역과 협력하는 신재생에너지 개발
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 신재생에너지 발전용량 - 발전용량(㎿) × 3.2시간 × 365일 × 0.211TOE/㎿h
26	신축 대형건물 에너지관리시스템 도입 및 자립확대
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : LNG 100% □ 에너지 절감량 산정 : 환경영향평가심의시 건별 신재생에너지 적용량 산정(연료전지, 지열, 태양광, 열병합 등) - 태양광 0.287TOE/kW, 지열 0.431TOE/kW, 연료전지 1.789TOE/kW

27.	정수장 유효율 향상
□ 온실가스 감축량 산정 :∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 절감량 산정 : 상수도 절감량(실측) - 에너지절감량 : 상수도 절감량(㎥) × 0.309kWh/㎥ × 0.00023TOE/KWh *1m3 정수 생산시 전력 사용량 : 0.309kWh/㎥(생산관리과)

○ 대기▪교통분야 : 7개 사업

1.	노후운행경유차 조기 폐차 등
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 경유 100% □ 에너지 절감량 산정 : 조기폐차에 의한 신차와 연비 차이량 산정 - 에너지절감량 : 1.179TOE [3,304천ℓ/년(연간 연료절감량) ÷ 7,079대(‘12년)] × 0.842(경유환산)×10-3

2.	친환경 고효율 보일러 보급
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : LNG 100% □에너지 절감량 산정 : 설비교체시 평균 절감량 적용 - 친환경보일러 : 에너지사용량 및 절감량 산정(서울연구원. 2013) ‣ 에너지절감량 : 0.136TOE/대, 년 ‣ 도시가스 사용 절감량(열효율 80% → 91%) : 129.76㎥/y,가구 (건물난방용 연소기기의 대기오염물질 관리방안 연구, 서울연구원. 2013) ‣ 절감량 = 129.76㎥/y,가구×10,500㎉/㎥×10-7㎉/TOE= 0.136TOE - 저녹스버너 : 환경부 시범사업 평가결과(저녹스버너 보급 시범사업 성과평가, 2007) ‣ 에너지절감량(1톤 기준) : 4.1034TOE/대 ‣ 연간 연료사용량 절감 : (3,908㎥×10,500㎉/㎥)×10-7TOE/㎉ 증기1톤 생산시 필요열량(일반버너 705,882㎉-저녹스버너 688,073㎉)×효율 64%×연간가동시간 3,600 ÷ 발열량 10,550 = 3,908㎥ ※ 실제 교체용량 : 0.7TON ~ 10TON(1톤 초과 보일러 교체시 절감량 증가)

3.	친환경자동차 보급 지원확대
□ 온실가스 감축량 산정 : 승용차(휘발유) 온실가스 배출량 – 전기 승용차온실가스 배출량 차(1.366tCO2/대) - 휘발승용차 : [[일 주행거리(27.3km/일) ÷ 승용차 연비(9.5km/ℓ) × 365일 × 휘발유 석유환산계수(0.723×10-3TOE/ℓ) × 휘발유 CO2 배출계수(2.871tCO2/TOE)] - 전기승용차 : [(일 주행거리(27.3km/일) ÷ 전기 승용차 연비(5km/kWh) × 365일 × 전기 석유환산계수(0.211×10-3TOE/kWh) × 전력 CO2 배출계수(2.0tCO2/TOE)) ※ 승용차 1일 주행거리 27.3km, 승용차(휘발유) 연비 9.5km/ℓ, 전기차 연비 5km/kWh

4.	철도중심 녹색교통망 확충
□ 온실가스 감축량 산정 : 광역철도 연장거리(km) × 1,329tCO2/km - 도시 광역철도 연장 온실가스 감축량 : 1,329tCO2/km (교통정책 연구 2007)

5.		중앙버스 전용차로 확충
□ 온실가스 감축량 산정 : 중앙버스 전용차로 확충길이(km) × 115.1tCO2/km - 중앙버스 전용차로 확충에 따른 온실가스 감축량 : 115.1tCO2/km (교통정책 연구 2007)
6.		서울메트로 시설 개선, 효율화
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 전력 100% □ 에너지 성과 산정 : 전년 대비 전력절감량 및 회생전력장치 설치 - 회생전력장치 : 설치대수 × 913MWh/년, 개소 × 0.23TOE/MWh
7.	자동차공회전 제한 정보 제공 및 관리
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 휘발유 100% □ 에너지 성과 산정 : 공회전시 낭비되는 에너지량 - 승용차 공회전시 연료소비량(120CC/일)×365일×단위환산(10-3ℓ/cc)×휘발유석유환산계수(0.783×10-3TOE/ℓ)

○ 자원순환‧탄소흡수 분야 : 4개 사업

1.	재생수(재처리수)공급 확대
□ 온실가스 절감량 산정 : 재생수공급물량 × 상수도온실가스 배출계수 - 연도별 재생수 공급물량(㎥/년) × 41%(취수분야 에너지사용량) × 0.179(kg/㎥)상수도 온실가스 배출계수

2.	배출권거래제 선도를 통한 온실가스 감축
□ 온실가스 감축량 산정 : 발전소 및 상수도 제외한 사업장의 예상배출량 대비 배출허용차

3.	시민이 참여하는 폐기물 재활용
□ 온실가스 감축량 산정 : ∑ 연료별 절감량 × 연료별 온실가스 배출계수 - 연료비중 : 열에너지(도시가스로 환산) □ 에너지 절감량 산정 : 폐식용유 및 폐원단 재활용량의 발열량 산정 - 폐식용유 : 0.000827TOE/㎏(발열량 10,338㎉/㎏ × 전환 가능률 80% × 10-7TOE/㎉) - 폐비닐 : 0.0006TOE/㎏(발열량 6,000㎉/㎏ × 10-7TOE/㎉ )

4.	도심속 작은 숲, 정원 조성
□온실가스 감축량 산정 : 나무식재물량(그루) × 2.03kg/그루 × 1t/1,000kg - 나무식재에 따른 온실가스 감축량 : 2.03kg/그루 (주요 산림수종의 표준 탄소흡수량 적용/국립산림과학원)