2018년 작업환경측정 계획

화학적, 물리적 유해인자로부터 직원의 건강을 보호하고, 안전하고 쾌적한 작업환경 조성을 위하여 작업환경측정을 시행 함

Ⅰ		관 련 근 거

▢ 산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등)

▢ 산업안전보건법시행규칙 제93조의4(작업환경측정 횟수)

- 6개월에 1회 이상 정기적으로 측정 (노출기준 초과 및 신규측정물질)

Ⅱ		2017년 작업환경측정 현황

▢ 작업환경 측정

○ 측정대상 : 총 3,574개소(상반기 2,000, 하반기 1,574)

○ 측정주관 : 본부별 안전보건관리책임자

○ 측정물질 : 소음, 유기화합물, 분진, 미세먼지, TVOC 등

○ 측정결과 : 소음 2개소 노출기준 초과(상반기, 그린환경)

※ 노사합의 측정항목 중 기준초과 : PM10 등 5항목 30개소(하반기)

․PM10 5개소, PM2.5 5개소, TVOC 13개소, CO2 6개소, NO2 1개소

○ 소요예산 : 259백만원

▢ 주요 개선사항

○ 대차청소 소음(그린환경)

- 대차청소 콤프레셔 압력조절 및 흡음재 설치로 저감 → 하반기 개선

○ PM2.5, PM10, TVOC, CO2 등

- 본선 환기장치 가동, 터널 청소 강화, 전기모터카 교체 등

Ⅲ		2018년 작업환경측정 계획

▢ 개    요

○ 주    관 : 본부별 사업장 안전보건관리책임자

○ 측정방법 : 산업안전보건위원회에서 측정 항목, 시기 등 협의

- 협력업체 수급인의 작업장소를 포함하여 실시

○ 측정기관 : 산업안전보건법 시행령 제32조의5에 의거 지정된 기관

○ 본부 사업장별 업무내용

- 작업환경측정 시행 및 필요시 설명회 개최

- 정상적인 작업환경에서 측정이 이루어질 수 있도록 측정현장 관리감독(입회) 철저

- 측정기관 및 입회 직원의 안전사고가 발생하지 않도록 철저 관리

○ 소요예산 : 343백만원

▢ 시행절차

작업환경측정 계획 수립		산안위 심의‧ 의결(노·사)		발주 및 계약 (업체선정)		측정시행 (예비조사 포함)		보고/설명회 실시
각 사업장		사업장 산안위		각 사업장		측정(용역)업체		업체⤍공사

▢ 결과통보 : 사업장 주관부서 → 보건환경처

○  작업환경측정 결과 제출 : 관할 지방노동청, 보건환경처

○ 사후 조치 통보 : 노출기준 초과 작업의 개선계획 및 결과 제출

Ⅳ		행정사항

▢ 2018년 작업환경측정(법정․노사합의) 본부별 추진

▢ 작업환경 측정결과 및 개선계획 : 관할 지방노동청, 보건환경처

산업안전법시행규칙 제94조에 의거 조치

- 작업환경측정 후 개선 및 조치상태 여부 등

▢ 작업환경측정 결과 전사 포털내 게시 : 본부별

- 업무마당>안전분야>작업환경측정 코너

붙임 : 1. 작업환경측정 노출(권장)기준 초과내역 1부

2. 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제20호 서식] 1부.  끝.

<붙임 1>

작업환경측정 노출(권장)기준 초과내역

▢ 법정 항목

구 분	부서_공정	측정값	기 준	초과배수(%)	개 선 대 책
소 음 (단위: dB)	그린환경_도봉_대차공기청소	94.6	90	105.1	․콤프레셔 압력조절 ․흡음재 설치
	그린환경_신내_대차공기청소	95.3	90	105.9

※ 하반기 측정 시 도봉 79.1(dB), 신내 84.8(dB)로 개선

※ 노사합의 항목

구 분	부서_공정	측정값	기 준	초과배수(%)	개 선 대 책
PM10 (단위: ㎍/㎥)	명동(4)_안내부스	191.2	150	127.5	․주기적 청소 강화 ․가습기 가동 ․본선 환기장치 주기적 가동
	노원(7)_캐노피	158.4	150	105.6
	개화산_모터카	210.0	150	140.0
	고덕기지_연마차	407.6	150	271.7
	천호_승강장(8-4)	214.0	150	142.7
PM2.5 (단위: ㎍/㎥)	천호_승강장8-4	165.0	70	235.7	․선로내 청소 강화 ․모터카 먼지 진공청소
	개화산_모터카	110.0	70	157.1
	신대방PSD_모터카	98.8	70	141.1
	신정안전TF_모터카	90.1	70	128.7
	고덕_공조실	77.3	70	110.4
TVOC (단위: ㎍/㎥)	영등포구청(2)_역무실1	569.3	500	113.9	․휘발성물질 함유량이 적은 제품 선정․사용 ․환기개선(시간, 주기) ․전기모터카로 교체 ․작업중 보호구착용
	영등포구청(2)_역무실2	628.5	500	125.7
	충무로(4)_역무실1	689.8	500	138.0
	충무로(4)_역무실2	848.4	500	169.7
	충무로(4)_보안관사무실	1039.3	500	207.9
	충무로(4)_침실	505.5	500	101.1
	종로3가(5)_역무실1	676.8	500	135.4
	종로3가(5)_i센터	907.1	500	181.4
	종로3가(5)_침실	647.4	500	129.5
	명동_역무실1	1,855.7	500	371.1
	명동_역무실2	946.2	500	189.2
	가산디지털단지_역무실2	777.2	500	155.4
	개화산_모터카	623	500	124.6
CO2 (단위 : ppm)	영등포구청(2)_역무실1	1,019	1000	101.9	․내부 환기 조절 ․공기청정기 상시 가동
	고속터미널(3)_침실	1,001	1000	100.1
	가산디지털단지_역무실1	1,015	1000	101.5
	개화산_모터카	1,209	1000	120.9
	잠실_모터카	1,390	1000	139.0
	고덕_연마차	6,725	1000	672.5
NO2 (단위 : ppm)	고덕철도_연마차	0.06	0.05	120.0	․보호구 착용

<붙임 2>

작업환경 측정관련 법령 요약

항목	법 령	내 용
작업 환경 측정	산업안전보건법 제42조	▪사업주의 실시 의무 규정 - 근로자대표 입회 요구시 입회 조치 ▪작업환경 측정결과 근로자에게 주지 ▪작업환경 측정결과에 따라 해당 시설·설비의 설치, 개선 또는 건강진단 실시 등 적절한 조치 ▪산업안전보건위원회 또는 근로자대표 요구시 직접 또는 작업환경측정을 한 기관으로 하여금 설명회 개최
측정 대상	산안법시행규칙 제93조	▪규칙 별표11의5 작업환경측정대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장 ※ 임시 및 단시간 작업 제외가능 ▪규칙 별표11의5 유해인자 - 화학적 인자(181종) : 유기화합물, 금속류 등 - 물리적 인자(2종) : 소음, 고열/분진(7종) : 광물성 분진 등 - 그 밖의 고용노동부장관이 정한 유해인자
측정 방법	산안법시행규칙 제93조의3	▪작업환경측정 전 예비조사 실시 ▪작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 노출정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시 ▪개인시료 채취 방법으로 실시하되 곤란할 경우 지역시료 채취 ▪유해인자별 세부 측정방법 등은 고용노동부장관이 정함
측정 횟수	산안법시행규칙 제93조의4	▪작업공정 신규가동 및 변경 시 30일 이내 ▪그 후 매 6월에 1회 이상 정기적 측정 ▪측정결과 최근 2회 연속 노출기준 미만일 경우 1년에 1회 이상 1. 작업공정 내 소음의 작업환경 측정 결과가 최근 2회 연속 85데시벨(dB) 미만인 경우 2. 작업공정 내 소음 외의 다른 모든 인자의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속 노출기준 미만인 경우에 한함
결과 보고	산안법시행규칙제94조	▪지정측정기관에서 시료채취를 마친 날부터 30일 이내에 작업환경측정 결과표를 전자적 방법으로 지방고용노동관서의 장에게 제출 ▪노출기준 초과 작업공정에 대한 개선 증명 서류 또는 개선계획을 지방고용노동관서의 장에게 제출
실시 기관	산업안전보건법 제42조	▪사업장에서 산업위생관리산업기사 이상의 자격자 ▪고용노동부장관이 지정하는 측정기관(위탁)
서류보존	산안법시행규칙 제144조	▪작업환경측정 결과 기록서류 : 5년 ▪발암성 확인물질기록 서류 : 30년