제4차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2018. 3. 27.(화) 13:00  ~ 15:15

◦ 장    소 : 무교별관 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 5건 (심의 2, 자문 3)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	노원구	초안산근린공원 조성계획결정(변경) - 생태체험숲 및 도자기체험장 조성 - 규모 1,161,950.1㎡, 시설율 9.24%(법정40%) 건폐율 0.45%(법정10%) ※ 2017년 제13차 도시공원위원회 본위원회 결과에 따른 수권소위	조건부 가 결
2	구로구	개봉5구역 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초) - 규모 564㎡, 시설율 19.19%(법정20%)	조건부 동 의
3	서초구	서초 무지개아파트 주택재건축정비사업구역 내 어린이공원 조성계획결정(변경) - 규모 6,070.67㎡, 시설율 46.25%(법정60%)	조건부 동 의
4	동작구	노량진근린공원(노량진4 주택재개발정비사업) 조성계획결정(변경) - 규모 409,632.0㎡(기부채납면적 1,508.0㎡), 시설율 22.99%(법정40%), 건폐율 0.48%(법정10%)	조건부 동 의
5	서울시 안전총괄본부 (도로계획과)	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 가로수 바꿔심기계획 - 당초 : 양버즘 등 5종 200주 → 변경 : 느티나무 430주, 왕벚나무 543주	재심의

심의(자문)결과 및 내용

1. 초안산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 노원구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 노원구 월계동 산1번지 일대 ◦ 면적 : 1,616,950.1㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6.(건고 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2017. 8. 2.(노원구고시 제84호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 53,805.19㎡→52,771.19㎡ (감1,034.00㎡) ◦ 조경시설 : 11,770.74㎡→ 10,346.12㎡(감1,424.62㎡) ◦ 유희시설 : 928.78㎡(신규) ◦ 운동시설 : 51,355.50㎡→ 49,898.50㎡(감1,457.00㎡) ◦ 교양시설 : 9,187.48㎡→ 9,466.02㎡(증278.54㎡) ◦ 편익시설 : 8,269.13㎡ → 8,587.26㎡(증318.13㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 1,403,339.05㎡ → 1,407,865.93㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 9.32% → 9.17%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.43% → 0.44%(법정 10% 이내)	조건부 가결 ○ 동선 및 포장면적을 최소화하여 숲속에서 다양한 놀이 및 생태교육이 이루어지도록 할 것 ○ 숲복원은 식재 외에 산지형을 고려한 마운딩 등을 조성하여 자연스러운 숲경관이 되도록 검토 ○ 계류는 휴게 및 놀이공간과 자연스러운 연결이 되도록 하고, 수환경에 적합한 수생식물을 적용할 것

심의(자문)결과 및 내용

2. 개봉5구역 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 구로구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 구로구 개봉동 68-64번지 일원 ◦ 면적 : 564.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2011.6.30(서고 제2011-171호) ◦ 조성계획(최종) : 2015.2.12(구로구고시 제2015-26호) < 주요 내역 > ◦ 도로 : 91.2㎡ ◦ 조경시설 : 13.79㎡ ◦ 휴양시설 : 3.25㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 455.76㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.19%(법정 20% 이내)	조건부 동의 ○ 주동선과 부동선을 구분하여 동선의 위계를 설정 할 것 ○ 향후 공원과 아파트 계획고의 지형차 극복을 위한 옹벽 설계 시 경관 고려 등을 검토

심의(자문)결과 및 내용

3. 서초 무지개아파트 주택재건축정비사업구역 내 어린이공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 서초동 1335번지 일원 ◦ 면적 : 당초 6,623.50㎡ → 변경 6,070.67㎡ (8.35%) ◦ 공원결정 최초 : 2011. 10. 20 (서울시 고시 제2011-305호) 최종 : 2016. 03. 10 (서초구 고시 제2016-21호) ◦ 조성계획 최초 : 2015. 07. 30. (서초구 고시 제2015-93호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 1,465.60㎡ → 1,440.00㎡ (감 25.6㎡) - 광장 : 229.30㎡ → 122.64㎡ (감 106.66㎡) - 도로 : 1,236.30㎡ → 1,317.36㎡ (증 81.06㎡) ◦ 조경시설 : 103.80㎡ → 96.30㎡ (감 7.5㎡) - 수경시설 : 103.80㎡ → 96.30㎡ (감 7.5㎡) ◦ 휴양시설 : 884.10㎡ → 593.34㎡ (감 290.76㎡) - 휴게소 : 884.10㎡ → 593.34㎡ (감 290.76㎡) ◦ 유희시설 : 575.50㎡ → 575.49㎡ (감 0.01㎡) - 모험놀이터 : 222.90㎡ → 222.94㎡ (증 0.04㎡) - 유아놀이터 : 352.60㎡ → 352.55㎡ (감 0.05㎡) ◦ 운동시설 : 102.51㎡ (신설) - 어린이운동공간 : 47.04㎡ (신설) - 시니어운동공간 : 55.47㎡ (신설) ◦ 관리시설 - 가로등 : 18개소 → 20개소 (증 2개소) - CCTV : 4개소 → 2개소 (감 2개소) ◦ 녹지 및 기타 : 3,594.50㎡ → 3,263.03㎡ (감 331.47㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 당초 45.73% → 변경 46.25% (증 0.52%)	조건부 동의 ○ 야생초화원은 유지관리가 용이하도록 조정필요 - 초화류 식재 시 식생 높이를 고려하여 계획 (중심부는 키큰수종, 외곽부는 낮은 수종) - 동절기 경관을 고려하여 교목을 보완 식재 할것 ○ 시니어운동공간(성인용 체력단련시설)은 제외하고 휴게공간으로 조성

심의(자문)결과 및 내용

4. 노량진근린공원(노량진4 주택재개발정비사업) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ○ 위 치 : 서울특별시 동작구 노량진동 225-5번지 일대 ○ 면 적 : 409,632.00㎡ (노량진4구역 근린공원 : 1,508.0㎡) ○ 공원결정(최초) : 1940.03.12.(총독부고시 제208호) ○ 조성계획(최종) : 2017.06.15.(동작구고시 제2017-45호) < 주요 변경 내역 > ○ 기반시설 : 46,739.22㎡→46,955.62㎡ (증 226.40㎡) 광장 197.6㎡, 소로 28.8㎡ ○ 조경시설 : 449.00㎡ (변경없음) ○ 휴양시설 : 10,085.95㎡→10,196.35㎡ (증 110.40㎡) 휴게소 110.4㎡ ○ 운동시설 : 28,064.07㎡→28,129.57㎡ (증 65.50㎡) 체력단련장 65.5㎡ ○ 관리시설 : 260.07㎡ (변경없음) ○ 녹지 및 기타 : 317,180.59㎡→313,207.29㎡ (감 3,973.30㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 22.70% → 22.99%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.48%(법정 10% 이내, 변경 없음)	조건부 동의 ○ 조형가벽은 녹지대 등고선형에 맞추어 경관 및 구조적으로 안전하도록 조정 ○ 공원 이용객의 행태를 고려하여 파고라의 위치를 옮겨 동선에 방해가 되지 않도록 조정하고, 조합운동시설(체력단련시설)은 제외시킬 것 - 파고라는 조형가벽과 연계하는 등 자체 디자인을 통해 차별성 있는 휴게공간이 될 수 있도록 검토

심의(자문)결과 및 내용

5. 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 가로수 바꿔심기계획

요청기관 : 서울시 안전총괄본부

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 현황 > ◦ 위 치 : 영등포구 양평동(목동교)~금천구 독산동(금천교) ◦ 사업규모 · 일반도로화L=8.1km, B=24.5m(보도/자전거도로(B=10.0m)포함) · 친환경공간조성 131,432㎡ ◦ 추진경위 · 2013.09.24 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수 · 2015.02.25 타당성 조사 및 기본계획 용역 준공 · 2016.05.20 기본설계 용역 착수 · 2017.03 ~ 2017.04 1차 자문회의 · 2017.09 ~ 2017.11 2차 자문회의, 관계기관 의견 수렴 <서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 내 도로 현황(가로수식재구간)> ◦ 주요계획내용 (바꿔심기) 도로 연장 8.1km < 심의내용 > ◦ 바꿔심기 식재구간 : 전체 구간(8.1km) ◦ 바꿔심기 내용 · 당초 : 은행나무 107주, 메타세콰이어 56주, 벚나무 19주, 양버즘 14주, 느티나무 4주 · 변경 : 느티나무 430주, 벚나무 543주 <상정사유> ◦ 기존 자동차전용도로인 서부간선도로를 일반도로화하여 친환경공간을 조성하는 등 기존 서부간선도로를 새롭게 재정비함에 따라 보도 및 띠녹지가 신설되어 가로수의 이식이 필요함 ◦ 현재 동일 노선에 5종류의 가로수가 혼재 되어 수종의 통일이 필요함 ◦ 협소한 녹지 및 사면에 불규칙적으로 식재가 되어있으며, 우점수종인 은행나무(53.5%)와 메타세콰이어(28.0%)의 규격이 크고 밀식되어 이식이 어려움 ◦ 사업 대상지 주변여건 및 친환경공간의 계획 방향에 따라 느티나무와 벚나무로 변경하여 시행하고자 함	재심의 ○ 상기 건은 서부간선도로가 일반도로화 되어 가로수를 식재하는 사항으로 규모나 인근 지역에 미치는 영향을 고려할 때 심도 있는 검토가 필요 ○ 대상지 외 주변 가로수 현황 및 지역 특성 등을 충분히 조사 후 가로수 수종을 선택하고, 향후 신규 조성되는 인접 녹지대와의 연계성을 검토 ○ 기 식재된 가로수에 대한 활용방안 수립 필요