설계심의 지적사항 반영실태 자체점검표

○ 자 치 구 : 관악구

○ 사 업 명 : 2018년 옥상녹화·텃밭 조성사업

○ 추진현황 : 설계완료

○ 단계별 반영실태

연번	심의의견	설 계	공사 착공	공사 준공	미반영현황
		조치결과			단계	사 유
1	태양광 패널을 휴게데크 상부로 위치 변경 (적정 하중을 구조진단업체 검토,확인 후 적용)	반영
2	텃밭의 상세 계획도(구획, 토심, 동선 등)을 도면에 표기하고 물확, 석등 등 첨경물 설치 지양	반영
3	상수관을 텃밭까지 연장, 텃밭에 QC밸브 1개소 추가 설치	반영
4	세덤+자갈포설 공종의 경우 ㎡당 세점 식재 물량 표기(녹지율 80% 이상)	반영
5	옥탑시설에 대해서는 옥탑부 배수계통(수직드레인, 선홈통)을 검토하고 그 우배수가 사업대상지 내로 유입될 시 처리방법을 도서에 명기	반영
6	목재는 방부․건조 등 품질에 대한 사항을 철저히 확인하고 설계도서 상에 표기하되, 측면 마감처리에 대해서도 도면에 표기	반영

연번	심의의견	설 계	공사 착공	공사 준공	미반영현황
		조치결과			단계	사 유
7	옥외안내판은 우리시 “옥상녹화·텃밭 조성사업 안내시설 제작요령”에 의거하여 제작하고, 건물 입구(벽면부착)에 설치	반영
8	방수공사(보수포함)에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시	반영
9	공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출	반영