- 2018년도 옥상녹화·텃밭조성 사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 마포구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 성산1동 주민센터

○ 심 의 일 자 : 2018. 5 2.(수)

○ 심 의 구 분 : 내부

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

녹지면적 추가 확보(녹지율 80% 이상, 그 중 잔디면적은 50% 미만)

☞ 인위적인 트랠리스 대신 수벽으로 변경 검토

일부 세덤류는 이끼류로 대체 식재 반영하고 교목 식재시 바람에 의한 전도 방지를 위한 지주목 반영

배수용량 적정여부를 검토하여 필요시 배수시설을 추가 반영하고 급수시설(급수전)은 배수구 인근으로 변경 설치

4. 파고라 상부 태양광 판넬 설치 반영 및 옥탑 상부 태양광 판넬 설치 검토

☞ 구조진단업체의 확인을 득하여야하며, 태양광 설치비용 추가 지원 가능

5. 옥탑시설에 대해서는 옥탑부 배수계통(수직드레인, 선홈통)을 검토하고

그 우배수가 사업대상지 내로 유입될 시 처리방법을 도서에 명기

6. 목재는 방부․건조 등 품질에 대한 사항을 철저히 확인하고 설계도서 상에

표기하되, 측면 마감처리에 대해서도 도면에 표기

7. 옥외안내판은 우리시 “옥상녹화·텃밭 조성사업 안내시설 제작요령”에

의거하여 제작하고, 건물 입구(벽면부착)에 설치

8. 방수공사(보수포함)에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한

업체의 책임임을 명시(권장사항: 10년간의 방수 보증을 받을 것)

9. 공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한

안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게 작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.