건축공사장 위험물안전관리 안내

❖ 공정별 위험물 사용 종류

○ 건축공사 :

- 토목공사 완료후 부터 건축공사 완료시 까지 : 박리제(제4류 제4석유류)

- 동절기 콘크리트양생용 열풍기 사용시 : 경유, 등유(제4류 제2석유류)

○ 방수공사(공정율 30%(1층), 70%(옥상)시) : 방수제(4류 제2, 3석유류)

○ 주차장 도장공사(공정율 85%~95%) : 페인트류(제4류 제1, 2석유류)

❖ 제4류 위험물 지정수량(허가기준량)

○ 제1석유류(휘발유, 신너, 프리이머 등) : 200ℓ(인화점 21℃미만)

○ 제2석유류(경유, 등유, 유성페인트 등) : 1,000ℓ(인화점 21℃이상 70℃미만)

○ 제3석유류(중유, 방수제 등) : 2,000ℓ(인화점 70℃이상 200℃미만)

○ 제4석유류(엔진오일, 박리제 등) : 6,000ℓ(인화점 200℃이상 250℃미만)

❖ 위험물의 저장 및 취급의 제한(위험물안전관리법)

○ 위험물안전관리법 제5조제1항

○ 지정수량(일정수량) 이상의 위험물은 소방서에 허가를 득한 후 저장 취급

(위험물안전관리법 제35조 제1항 : 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금)

❖ 위험물의 저장 및 취급의 제한(위험물안전관리조례)

○ 위험물안전관리조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준)

○ 위험물안전관리조례 제4조(소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준)

○ 위험물안전관리조례 제6조(지정수량 이상 위험물의 임시 저장·취급기준 등)

(위험물안전관리조례 제8조 : 과태료 1차 30만원, 2차 50만원, 3차 100만원)

❖ 위험물 임시 저장・취급 승인(소방서 신청)

○ 위험물을 임시로 저장 또는 취급하기 위한 장소 : 공사장, 수․출입화물 하역장소,        보관창고업소 등과 같이 임시적이라고 인정되는 곳

○ 관할소방서에 승인받아 지정수량이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로

저장 또는 취급

❖ 위험물안전관리법 관련 문의

○ 강동소방서 예방과 위험물안전팀 위험물담당 ☎ 02-486-6122