용접 등 공사장 화재안전 수칙

평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

최근 건축공사장에 용접․용단 등으로 인한 화재가 빈번히 발생하고 있어 다음 사항을 안내해 드리오니 적극 실천하시어 안전한 공사가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 용접작업의 위험성

□ 용접 작업 전

ㅇ 용접․용단 작업시 화재예방 기술지침( : F-2-1999)

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 건축물내 관계인 공지

- 작업 장소의 해당 부서장과 안전관리자에게 사전 통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

- 물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접 불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접 작업 후

ㅇ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.

서울특별시 소방재난본부