전자설비 유지보수규정 개정안 의견수렴 결과

1. 변경사항

개정 前

개정 後

의견수렴에 따른 수정안

비고

18.“원격정비시스템(RMS)”이란 교통카드 시스템을 원격으로 접속하여 실시간 시스템 감시 및 장애로 인한 고장장비를 원격으로 정비할 수 있는 시스템을 말한다.

19.“원격모니터링시스템”이란 기술관리소 관할역사 통행 및 충전데이터 전송상태 및 교통카드 시스템의 고장상태를 실시간 모니터링 하는 시스템을 말한다.

19.“원격모니터링시스템”이란 기술관리소 관할역사 통행 및 충전데이터 전송상태 및 교통카드 시스템의 고장상태를 실시간 모니터링 할수있는 시스템을 말한다.

38페이지 용어 수정

제11조(기록의 보존) 점검 및 정비 보수를 하였을 때에는 필요한 사항을 전용시스템에 등록하고 중요부분은 연도별 보관하며, 그 기록의 보존 연한은 다음 각 호와 같다.

[1~4호선]

1. 일일업무결산일지 : 10년

2. 안전점검계획 및 실적 : 5년

3. 정기점검표 : 5년

4. 고장정비현황(현장/중정비) : 5년

5. 고장조치기록부(현장/중정비) : 5년

6. 기타 운영/정비업무에 관한 기록부 : 5년

[5~8호선]

7. 유지보수(현장/중정비)실적 : 5년

8. 정기점검 계획 및 실적 : 5년

9. 고장/장애 조치대장 : 5년

10. 업무일지 : 10년

11. 시설물이력 : 영구(시설물 폐기시까지)

12. 도면 : 영구(시설물 폐기시까지)

13. 그 밖의 기술센터 업무에 관한 기록부

: 기록물관리규정에서 정한 기준에 따른다.

제11조(기록의 보존) 점검 및 정비 보수를 하였을 때에는 필요한 사항을 전용시스템에 등록하고 중요부분은 연도별 보관하며, 그 기록의 보존 연한은 다음 각 호와 같다.

1. 일일업무결산일지 : 10년

2. 안전점검계획 및 실적 : 5년

3. 정기점검표 : 5년

4. 유지보수(현장/중정비) 실적 현황 : 5년

5. 고장/장애 조치기록부(현장/중정비) : 5년

6. 시설물이력 : 영구(시설물 폐기시까지)

7. 도면 : 기록물관리규정에서 정한 기준에 따른다.

8. 그 밖의 기술센터 업무에 관한 기록부 : 기록물관리규정에서 정한 기준에 따른다.

제11조(기록의 보존) 점검 및 정비 보수를 하였을 때에는 필요한 사항을 전용시스템에 등록하고 중요부분은 연도별 보관하며, 그 기록의 보존 연한은 기록물관리규정에 따른다.

47페이지 기록물 보존 연한에 대해 기술분야 기록물보존 기준 통일

설 비 명	점 검 항 목	점검주기				비고
		일일	1개월	3개월	6개월
개집표기 개집표기 개집표기	◦ 단말기 고정상태 ◦ 레이턴트 고정상태 ◦ 운영정보(F/W, B/L, P/L) 최신버전 이상유무 ◦ 레이턴트 LED 현시상태(F51) ◦ 부저 및 음성모듈 작동상태 (F51) ◦ 교통카드 인식 TEST ◦ I/C BOARD 작동상태 ◦ 통신 상태 ◦ 전반적인 청소상태 ◦ 승객표시장치 점검 ◦ 접지선 연결상태 ◦ 센서 점검(플랩형) ◦ 레이턴트 자계강도 측정상태 ◦ 턴스타일 메카니즘 / 플랩 작동상태 점검		○

설 비 명	점 검 항 목	점검주기					비고
		7D	1M	2M	3M	6M
턴스타일개집표기	ㅇ 집계시스템과 통신 상태 ㅇ 단말기 LCD 현시 상태 ㅇ 교통카드 감지 상태 ㅇ 운영정보(펌웨어) 최신 버전 유무 ㅇ 부저 및 음성 작동 상태 ㅇ 접지선 연결 상태 ㅇ 내‧외부 청결 상태		○

설 비 명	점 검 항 목	점검주기					비고
		7D	1M	2M	3M	6M
턴스타일개집표기	ㅇ 집계시스템과 통신 상태 ㅇ 단말기 LCD 현시 상태 ㅇ 교통카드 감지 상태 ㅇ 운영정보(펌웨어) 최신 버전 유무 ㅇ 부저 및 음성 작동 상태 ㅇ 접지선 연결 상태 ㅇ 내‧외부 청결 상태 ㅇ I/O보드 작동상태 점검		○

52페이지 점검항목 추가

2. 삭제사항

- 1∼4호선 AFc UPS 운영중지에 따른 UPS실 삭제 및 점검항목 삭제

- 관련근거 : 설비처-5035(2015.06.10.)『전원설비 운용 효율화 및 비용 절감을 위한 설비분야 UPS·축전지 운용(안)』