세부훈련 진행순서

○ 훈련메시지 : 『남산3호터널 내 사고위치번호 23(600m)번 지점 차량추돌사고로

인한 화재(연막탄 사용)발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	임무수행자
10:20	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	3호터널 상황실	양 희 성 (공업 7급)
10:30	◦ 남산3호터널 내 사고위치번호23(600m)번 지점 차량 추돌사고로 인한 화재발생(연막탄 사용) CCTV모니터링 으로 인지 및 발령 - 구호제창 : 화재발생! 화재발생! 화재발생!	3호터널 상황실	양 희 성 (공업 7급)
10:30 ~	◦ 유관기관 신고(회현관리소) - 중부·용산소방서(119), 남대문·용산경찰서(112) 신고 - 용산관리소 연락(직통전화, 794-4568) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1677) - 회현요금소 연락(2290-6463)	3호터널 상황실	권 승 철 (기계운영 6급)
10:30 ~	◦ 방재설비 기기 가동(회현동관리소) - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동 : 터널 내 연기 제거 - 통합비상발령시스템 발령(재방송설비, 문자발송) - 비상방송설비를 이용한 방송실시(훈련종료 시까지) - 문자정보표지판(VMS) 표출 :「터널 방재훈련 중」 - 차단막설비 작동(장충동) - 터널 조명등 전체 점등	3호터널 상황실	정 태 욱 (전기운영 7급)
10:30 ~	◦ 방재설비 기기 가동(용산관리소) - 차단막설비 작동(용산동) - 배기휀(송풍기) 작동 확인 - 소화전 압력확인	3호터널 상황실	이 철 훈 (전기운영 7급)
10:35	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	3호터널 내	이 철 훈 (전기운영 7급)
10:40	◦ 현장 도착 차량 안전 유도	〃	이 철 훈 (전기운영 7급)
10:45	◦ 옥내소화기·이용한 화재차량 1차 진압 ◦소화전를 이용 터널근무자와 소방관 합동으로 화재진압	〃	이 철 훈 (전기운영 7급)
10:45 ~10:50	◦ 인명 구조·구난활동(환자후송), 소방차를 이용한 소화	〃	중부·용산소방서 및 터널근무자
10:50~	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:00	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	3호터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장

【터널 위치도 및 설비현황】

남 산 3 호 터 널
용산 관리소 회현 관리소
우회도로정보
회현 관리소 ～ 남대문 ～ 국방부 ～ 용산 관리소
터 널 시 설 물 현 황
구간 : 회현동 ↔ 용산동			2열 터널 4차선 연장 1,260m, 높이4.2m				1978. 3
설 비 명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		49개, 48개	조	상행 (610등)	CDM 150W × 337등 250W × 273등	비상방송	27개, 27개
소 화 전		24개, 24개	명	하행(610등)	CDM 150W × 337등 250W × 273등	긴급전화	6대, 6대
경보설비		24개, 24개	등	비상등	1,220등	유도표시등	7개, 7개
환	회현동	90CMS × 2	재방송설비		FM 19CH	발 전 기 (비상/연속)	250㎾/180㎾ 1대 175㎾/159㎾ 1대 (1hr/ 4hr)
기	이태원	90CMS × 2	무선통신 보조설비		국가재난안전망 (TRS)	터널진입차단설비	상행입구 1조
비상콘센트		24개, 24개	문자정보 표시판(VMS)		2개소	CCTV	23대 (상행11, 하행22)
피난연결통로 (피난갱문)		2개소 (3000*3000, 3000*3200)	자동화재 탐지설비		반도체 1식	계측설비	VICO 4대 미세먼지측정기 2대