공사장에 간이소화장치 및 소화활동설비 설치 안내

일정규모 건축 공사장에 간이소화장치와 연결송수관설비를 설치하도록 개선하여 초기소화 및 화재진압에 사용 하고자 함

간이소화장치 설치

○ 건축허가등의 동의 시 임시소방시설 설치에 있어 간이소화장치 설치대상의 공사장에는 간이소화장치를 반드시 설치 하도록 함(대형소화기 6개 대체 불가)

○ 또는 옥내소화전설비를 공사중에 설치하여 공사장에서 활용 할 수 있도록 보온조치 등 보완하여 추진토록 함

연결송수관 설비 설치

간이소화장치(이동형,고정형)	연결송수관 설비

○ 연결송수관설비를 설치하여야 하는 건축 공사장은 건물 층수가 증가하는 것과 동시에 주배관(입상배관)을 설치하여, 연결송수관설비 설치 대상에서 건축물 공사중에도 소방대에 의하여 상시 사용이 가능하도록 함

공사장에서 화재가 발생하면 임시소방시설 중 간이소화장치는 대형소화기 6개 보다 초기소화에 유용한 설비로서 반드시 설치되어야 하는바, 건축허가 동의 시 임시소방시설 설치 계획서에 간이소화장치를 포함시켜 설치 되도록 할 것

높은 건물에서 사용해야 하는 연결송수관설비는 건축 공사중에 미리 설치하여 화재가 발생하면 소방대가 사용할 수 있도록 할 것