	자료제공 : 2018. 8. 22(수)
	이 보도자료는 2018년 8월 22일 오후 14:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 : 물순환안전국 하천관리과				하천관리과장	손경철	2133-3861
				치수계획팀장	박홍봉	2133-3862
				담 당 자	진학성	2133-3863
사진없음 ▣		사진있음 □	매수 : 6매
태풍「솔릭」 한반도 접근, 서울시 22일 본격 비상체계 가동 ○ 8월 20일부터 태풍대비 사전준비 실시, 약 12,000개 시설물 정비 완료 ○ 8월 21일 서울시, 긴급 상황판단회의 개최, 적극 대응 시작 - 상습침수지역, 급경사지, 공사장 등 재해취약 지역 및 시설물의 사전점검 실시 - 빗물펌프장, 수문, 빗물저류조, 하수관로 등 방재시설물 가동상태 재점검 - 호우 대비 빗물받이 관리 및 순찰, 침수 취약가구 사전점검 실시 - 간판, 가설펜스, 타워크레인, 태양광시설, 가로수, 그늘막 등 강풍에 취약한 시설물의 안전조치를 강화 ○ 또한, 대형건설사, 전문건설협회 등 연계한 신속한 복구협업체계 가동 ○ 특히 이번 태풍은 강풍이 동반되므로 하천변 출입, 자가용이용 등 옥외활동을 자제하여, 시민의 생명 및 재산피해가 최소화할 수 있도록 협조하여 줄 것을 당부

□ 서울시는 6년 만에 한반도를 관통하는 19호 태풍 '솔릭(SOULIK)'에 대비 재난취약 시설물 사전점검, 방재시설물 가동상태 점검 등을 완료하고 22일부터 본격 비상체제에 들어간다고 밝혔다.

□ 8월 23일 오후부터 서울 등 중부지역이 직접적인 태풍 영향권에 들 것으로 예보됨에 따라, 태풍의 진행에 따른 대응책을 마련하고 시민들의 협조를 당부하였다.

<서울시 22일부터 본격 비상체계 가동>

□ 풍수해 관련 공무원을 기상특보에 따라 본격적인 비상근무태세를 유지하도록 조치하고

□ 또한, 담당자 및 부서별 재난임무 숙지, 비상연락체계 가동 점검, 시설물 담당자 정위치 근무, 재난발생 시 상황보고 철저 등 주요 사전 조치사항을 중점 점검하도록 하였다.

<재난 재해취약 지역 등 주요시설 점검 및 가동준비 완료>

□ 서울시는 태풍에 대비해 34개 침수취약지역 및 급경사지, 노후 축대, 옹벽, 공사장 가시설  등 호우나 강풍 등에 취약한 시설의 점검․정비를 실시하였다.

○ 작지만 효과가 큰 빗물받이 청소 및 덮개 제거, 간판정비 등 약 12,000개소의 시설을 정비하였고, 태풍이 지나갈 때까지 지속적으로 정비할 예정이다.

□ 특히 총 예산 1,380억 원을 투입한 연장 3.6㎞의 지하대심도 저류배수시설인 ‘신월 빗물저류배수시설’을 필요시 즉시 가동한다.

○ 2019년 5월 최종 준공예정이지만, 주요 시설 공사가 완료되었으므로 이 지역 침수피해가 발생할 정도의 강우가 지속되면 저류배수시설을 가동해 총 32만 톤의 빗물을 저류할 수 있다.

□ 또한, 굴착공사장 및 재개발 현장 등 취약공사장 현장을 점검하고, 빗물펌프장, 수문, 하천제방, 빗물저류조, 하수관로 등 각종 방재시설의 가동상태를 재점검하였다.

□ 그리고, 침수취약가구의 돌봄공무원으로 지정된 공무원이 반지하 주택 물막이판, 역류방지시설, 수중펌프 등 방재시설의 정상 작동 여부를 확인하였다.

<강풍으로 인한 피해 없도록 간판, 가설펜스 그늘막 등 안전조치 철저>

□ 시는 이번 태풍은 최대풍속 40m/s 를 상회하는 강풍을 동반하고 있어 강풍에 따른 피해가 없도록 공사장에 설치된 가설펜스 보강, 타워크레인, 태양광 시설 등 전도방지를 위한 조치를 실시하였다.

□ 또한 폭염대책으로 설치한 그늘막을 접거나 결박하도록 하였고, 가로등, 신호등 등 도로 부속시설의 전도 방지조치를 강화하도록 하였으며, 고층건물의 창문이나 노후 지붕 및 간판에 대한 사전 점검을 실시하도록 하였다.

<태풍 영향권 들면 서울시 전 행정력 동원, 시민 주의 당부>

□ 시는 8월 23일 오후 서울지역이 태풍 영향권에 들어갈 것에 대비 서울시 재난안전대책본부 비상근무를 실시하고, 태풍 피해를 최소화하기 위해 서울시 전 행정력을 최대한 동원할 계획이다.

□ 특히, 시는 피해발생 초기 용역사, 대형건설사, 전문건설협회와 연계한 협업체계를 본격 가동 신속한 복구를 실시한다.

□ 서울시는 태풍이 동반한 폭우에 대비하여 ▴하천이나 계곡 출입 자제 ▴저지대 침수취약가구는 사전에 물막이판 등 침수방지시설 점검 ▴빗물이 잘 빠지도록 빗물받이 덮개 및 주변 쓰레기 제거

▴불필요한 외출 자제 ▴외출 시 승용차 보다는 대중교통 이용

▴기상정보 경청 등 비상상황에 대처해 줄 것을 요청하였다.

□ 또한, 태풍내습에 따른 강풍피해에 대비해 간판 및 노후건축물 지붕, 창문 등의 고정상태 등 안전여부를 수시로 확인하고, 피해가 우려되면 각 자치구 및 119, 120으로 신속하게 신고하도록 당부하였다.

□ 특히 아파트 등의 유리창에 테이프를 붙일 경우엔 유리가 창틀에 고정되도록 단단히 고착하여 유리가 흔들리지 않도록 해야 한다고  강조하였다.

□ 호우·태풍대비 시민행동요령의 세부적인 사항은 행정안전부 홈페이지(www.safekorea.go.kr) 또는 서울시 홈페이지 서울안전누리(safecity.seoul.go.kr)에서 확인이 가능하다.

□ 박원순 서울시장은 “자연재난은 완벽하게 예방할 수는 없지만 인명 피해가 발생하지 않도록 대응역량을 최대한 발휘해 주시길 바란다”며, 시민들의 관심과 적극적인 참여를 당부했다.

※ 붙 임 : 1. 시민 당부사항

2. 유사태풍 사례. 끝.

[ 붙임  1] 시민 당부사항

□ 시민 당부사항

○ 태풍대비 시민행동요령

【태풍·호우 예보 시】

- 태풍이나 호우의 진로 및 도달시간을 파악합니다.

- 산간·계곡, 하천 등 위험지역에서는 안전한 곳으로 이동합니다.

- 주택이나 차량 등 재산보호를 위해 사전에 대비합니다.

- 비상용품 준비 등 재난발생에 대비합니다.

- 약속, 일정 등을 조정합니다.

【태풍·호우 특보 중】

- 나와 가족, 지인들의 안전을 위해 외출을 자제하고 정보를 지속적으로 청취합니다.

- 건물, 집안 등 실내에서의 안전수칙을 숙지합니다.

- 위험지역은 접근하지 말고, 즉시 안전한 지역으로 대피합니다.

【태풍·호우 이후】

- 가족 지인의 안전 여부를 확인합니다.

- 태풍, 호우로 인한 피해여부를 확인합니다.

- 태풍, 호우로 인한 2차 피해를 방지합니다.

○ 시민 당부사항

[ 붙임  2] 유사태풍 사례

○ 2002년 15호 태풍 루사(RUSA)

- 발생기간 : 2002.8.23 ~ 9.01

- 중심최저기압 : 950hPa(대형)

- 최대풍속 : 41m/s

- 일최대강우량 : 강릉 897.5㎜(서울 56mm)

- 피해내용(서울)

․ 침수 35동 등

○ 2010년 7호 태풍 곤파스(KOMPASU)

- 발생기간 : 2010. 8.29 ~ 9.03

- 중심최저기압 : 960hPa(중형)

- 최대풍속 : 38m/s

- 일최대강우량 : 제주 254㎜(서울 71mm)

- 피해내용(서울)

․ 사망 2명, 부상 1명, 침수 254동, 지붕, 간판, 유리창 파손 등 255건

○ 2012년 15호 태풍 볼라벤(BOLAVEN)

- 발생기간 : 2012. 8.20 ~ 8.29

- 중심최저기압 : 960hPa(대형)

- 최대풍속 : 59.5m/s

- 일최대강우량 : 제주 402㎜(서울 57.5mm)

- 피해내용(서울)

․ 농작물 3.4ha, 비닐하우스 0.24ha 등