자문 검토 의견서

○ 안골천 우수암거 단면확장공사

안 건	검 토 의 견
안골천 우수암거 단면확장공사	1. P-17 세부예정공정표상 개착구간 도달기지공사, 선행강관추진, 목적 구조물 시공 등 공종별 공정표를 제시하기 바랍니다. 2. 공사가 장기간에 걸쳐 이루어지고 작업장내 장비, 자재 등의 반출입은 물론 보행자의 불편이 예상되므로 임시보행통로를 폭을 좁게(1.5m정도)하더라도 보도측으로 설치하는 방안을 검토하여 주기 바람. 3. 작업장내 장비 및 자재반출입동선을 표시하기 바람 4. 점용구간 측방여유 0.5m를 확보하고, 보행공간은 2m 이상 확보하여 공사중 도로 단면도에 표시할 것

2018. 08. 30