출장 및 시설물순찰 결과 보고

문서번호	급수운영과-13844
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

					시 민
주무관	주무관			급수운영과장
장재춘	한호진			09/03 김태헌
협 조

	명에 의하여 상수도 시설물 점검 및 지하철 공사현장 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘 7급 성 명 : 이 석 구

보 고 내 용
일 시	2018.08.31.(금요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고(8월31일)
내용	□ 상수도 시설물 순찰점검 및 지하철 공사현장 점검. ○ 지하철 918공구 점검. - 타기관 철개 설치 금지 및 신속한 교체요청. - 변실내부 토사제거 요청. - 철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함. ○ 지하철 920공구 점검. - 타기관 철개 설치 금지 및 신속한 교체요청. - 매몰변실 신속히 인상 요청. - 철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함. ○ 거마가압장 점검.
비 고

붙임  1. 상수도시설물 순찰일지(아래) 1부

2. 현장사진 3부.  끝.

상수도 시설물 순찰일지

2018년 08월31일(금)  날씨 : 맑음              ￭ 순 찰 자 : 한호진,장재춘,이석구

A (토성로- 한강둔치- 올림픽로하단부- 잠실나루터역- 올림픽로- 석촌호수길- 송파구청- 풍성로- 귀소)

B (올림픽로- 백제고분로- 탄천뚝방길- 삼전로- 양재대로- 삼학사길- 송파구청- 위례성대로- 귀소)

C (강동대로- 양재대로- 중대로- 문정로- 오금로- 거마로- 동남로- 강동대로- 귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)			주 소							적출내용					조치내용
매설관로			배수관			300			지하철 918공구							철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함.					변실내부 토사제거. 타기관 철개는 신속히 교체요청함.
매설관로			배수관			400			지하철 920공구							철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함.					변실내부 토사제거. 타기관 철개는 신속히 교체요청함.
매설관로			송수관			600			마천동 36												특이사항없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브 실 점검
구 분					밸브류(개소)												밸브실(개소)
					계			제수				공기	퇴수		신축관		계			구형			원형	중형
점검		금 일			10			8				1	0		1		4			2			2	0
		누 계			347			246				33	25		43		112			70			42	0
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명						구 분				용 량				적출 내용					처리 내용			비 고
거마가압장										150HP*2대,75HP*2대												특이사항없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명						위 치				공사내용			시공사(연락처)				적출내용			조치내용
순찰	지하철 918구						삼전동 28-6				보도 공사.			SK건설(418-2351)				철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함.			변실내부 토사제거. 타기관 철개는 신속히 교체요청함.
	지하철920공구						송파동135-6				보도 공사			롯데건설(2202-3920)				철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함.			변실내부 토사제거. 타기관 철개는 신속히 교체요청함.
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적							철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 18개
기 타				- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,방이동,마천동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -