공무직 안전수칙 10계명

개인보호장구 사항

1. 개인보호장구 착용 철저

- 안전모, 안전화, 안전조끼, 보호장구 등 현장 작업 출발 전  착용 여부 확인

2. 위험 신호를 신속히 전달하기 위한 호루라기 소지

- 원거리나 차량소음 등으로 위험신호 전달이 곤란, 신속한 전달이             용이한 교통신호 유도봉 휴대

3. 고소작업 시 안전대 및 안전고리 체결 철저

- 고소작업 시 안전대 착용 및 안전고리 체결 확인한 후 작업 실시

작업현장 인력·차량 배치사항

4. 1개조 2인 이상 작업 실시 의무화

- 모든 현장 예외 없이 1개조 2인 이상 작업 실시 의무화

5. 교통신호수 또는 차량유도원 배치

- 교통 신호수, 차량유도원 등 배치 후 작업

6. 작업현장 전방 싸인-보드카 1대 이상 배치

- 공사안내 표지판, 삼각대, 라바콘, 경광등 설치 및 작업원 보호를            위해 차량을 작업현장 전방 100m에 1대 이상 배치

7. 조종원 안전 신호에 따라 승·하차

- 작업 현장 도착시 전·후방 안전 신호에 따라 반드시 승·하차

8. 장비․자재 상차 및 하차시 안전사고 주의

- 작업에 필요한 장비, 자재 상․하차 시에는 작업 지휘자 신호, 지시에 따라 작업

행정 사항

9. 안전관리계획서 및 시공계획서 사전 확인 후 작업

10. 작업전 VMS 문자 및 LCS 차선 통행금지 표출 확인