제12차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2018. 8. 30.(목) 14:00  ~ 16:10

◦ 장    소 : 무교별관 9층 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 5건(자문 2, 심의 3)

▣ 회의결과

연번	요청기관 (부서)	상 정 안 건	결 과
1	서대문구	홍제3 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초) - 규모 1,433.0㎡, 시설률 19.22(법정20%), 건폐율 0.00%(법정5%)	조건부 동의
2	강남구	대치쌍용 1차 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초) - 규모 2,900.0㎡, 시설률 19.15(법정20%), 건폐율 0.00%(법정5%)	재자문
4	종로구	종로구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 서순라길 가로수 정비계획 - 당초 : 은행나무 등 2종 142주 → 변경 : 느티나무 76주 ※ 2018년 제9차 도시공원위원회 소위원회 결과(재심의)에 따른 심의	조건부 가결
5	마포구	마포구 염리2구역 주택재개발정비사업 가로수 조성계획 - 이팝나무 53주 신규식재	원안가결
3	영등포구	영등포구 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 도신로 가로수 바꿔심기 - 당초 : 은행나무 등 5종 201주 → 변경 : 이팝나무 204주	조건부 가결

심의(자문)결과 및 내용

홍제3 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 서대문구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ○ 위 치 : 서울특별시 서대문구 홍제동 19-27번지 일대 ○ 면 적 : 1,433㎡ ○ 공원시설계획 결정 - 최초 : 2010. 10. 14 (서울특별시고시 제2010-353호) - 최종 : 2018. 5. 16 (서대문구고시 제2018-72호) < 주요내용 > ○ 기반시설(187.99㎡): 광장(90.95㎡), 도로(97.04㎡) ○ 조경시설(34.13㎡) : 조형파고라, 앉음벽, 디딤석, 수목보호틀 ○ 휴양시설(53.27㎡) : 휴게공간, 등벤치 ○ 관리시설 : 안내판, CCTV, 공원등, 휀스 ○ 녹지 및 기타(1,157.61㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 19.22%(법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0%	조건부동의 ○ 공원 진입부의 휴게공간과 뒤쪽 밀식구간(숲)을 분리하지 말고 전체가 하나의 공간으로 활용되도록 배치 하고 밀식구간과 보행로가 인접하여 경계의 의미가 부각되므로 밀식구간을 상부로 배치하는 등 위치와 밀도 재검토 ○ 공원 내 보행 동선은 숲의 내부공간을 이용할 수 있도록 변경 ○ 집수정은 보도 밖 녹지부분에 설치하고 저류공간 등을 포함하여 배수계획 및 맹암거 재검토 ○ 대왕참나무숲은 단일 수종이 아닌 다양한 수종의 혼효림으로 식재하여 자연스러운 숲 조성 검토

대치쌍용1차 주택재건축정비사업 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 서울시 강남구 대치동 66번지 일대 ◦ 면 적 : 2,900.00㎡ ◦ 공원결정 : 2013. 10. 04.(서울특별시고시 제2013-325호) < 주요내용 > ◦ 기반시설 : 404.66㎡ ◦ 조경시설 : 118.71㎡ ◦ 휴양시설 : 32.00㎡ ◦ 녹지및기타 : 2,344.63㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.15%(법정 20% 이하) ◦ 건폐율 : 0%	재자문 ○ 공원 진입부는 개방하고 뒷부분에 식재를 하여 공원을 안쪽으로 길게 이용할 수 있도록 전반적인공간 활용 재검토 ○ 내부 동선은 직선형으로 설계하여 공원 이용도를 높이고 전체공간의 연결성 증대시킬 것 ○ 전체적인 지반 레벨을 검토하여 강우 시 배수시설에 영향을 적게 주고 녹지에 물이 머무르면서 천천히 빠져 나갈 수 있는 배수계획 재검토

3. 종로구 가로수 조성·관리계획(변경) 및  서순라길 가로수 정비계획

요청기관 : 종로구

가로수현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 가로수 현황 > ○ 위 치 : 종로구 서순라길 ○ 연 장 : 0.6㎞ ○ 가로수 현황 : 은행나무 등 2종 142주 (은행나무 72주, 느티나무 70주) ○ 가로수 기본계획 - 유지관리노선(현황수종 : 은행, 느티) < 가로수 정비내용> ○ 가로수 정비 - 당 초 : 은행나무 등 2종 142주 - 변 경 : 느티나무 76주 ○ 정비 사유 - 서순라길 양쪽으로 가로수가 식재되어 있으나, 담장쪽 보도는 가로수로 인해 보행이 불가하고, 상가쪽도 보도가 협소하여 건물에 저촉되고, 보행불편을 초래 - 차도를 오른쪽으로 변경하고 양쪽 보도를 왼쪽으로 합쳐서 보도 확폭 - 가로수는 느티나무 수종으로 단일 식재	조건부 가결 ○ 차도와 인도의 단차이는 없애고 열식된 가로수로 경계를 하는 방안 검토. 차도와 인도는 동일한 포장으로 일체감 있게 조성 ○ 공영주차장 철거로 인해 확보되는 소광장은 상가지역으로 조성하고 가로수(그늘목) 추가식재 ○ 식재시 동일간격 식재보다는 주변환경에 따라 간격을 조정하여 식재 (교차로 지역은 좀더 넓은 간격으로 식재)

4. 마포구 염리2구역 주택재개발사업지역 가로수 신규식재

요청기관 : 마포구

가로수현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 사업대상지 현황 > ○ 위 치 : 마포구 염리2구역 재개발사업지 ○ 규 모 : 숭문길 등 3개노선 ○ 가로수 현황 : 보차혼용도로로 가로수 미식재 < 가로수 신규식재> ○ 가로수 신규식재 : 숭문길 등 3개 노선 - 이팝나무 53주 식재 - 띠녹지 조성 : 회양목, 황금사철, 화살나무 등 ○ 신규식재 사유 - 재개발사업으로 보도확장되어 신규식재 시행	원안가결 ○ 원안과 같이 시행

5. 영등포구 가로수 조성·관리계획(변경) 및 도신로 가로수 바꿔심기

요청기관 : 영등포구

가로수현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 가로수 현황 > ○ 위 치 : 영등포구 도신로 (신도림고가차도 ~ 우신초교) ○ 연 장 : 1.1㎞ ○ 가로수 현황 : 은행나무 등 5종 204주 (은당풍30, 양버즘11, 은행66, 느티54, 칠엽수 34, 공분9) ○ 가로수 기본계획 - 유지관리노선(주요수종 : 칠엽수) < 가로수 바꿔심기 내용> ○ 가로수 기본계획 변경 - 당 초 : 유지관리노선 - 변 경 : 장기변경노선(계획수종:이팝나무) ○ 가로수 바꿔심기 - 당 초 : 은행나무 등 5종 204주 - 변 경 : 이팝나무 204주 ○ 바꿔심기 사유 - 가로수 수형 불량 및 보도협소로 보행환경 저해	조건부 가결 ○ 사업대상지중 양호한 은행나무 및 칠엽수 구간은 제외하고 은단풍, 양버즘, 느티나무가 혼식되어 있는 구간에 대해 수종교체 시행 ○ 느티나무 중 수형이 양호한 것은 공원이나 타 지역 가로수로 이식 ○ 가로수 보호판은 보행을 고려하여 직사각형으로 실치