공 사 설 계 검 토 서

건    명

삼양로 547 ~ 우이가압장간

송배수관 정비공사

요청기관(부서)

북부수도사업소

(시설관리과)

접수일자

2018. 6.25.

공 사 금 액

금211,000천원

계약방법

-

검 토 금 액

금207,097천원

( 감 3,903천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 상수도관 부설 D=300~400mm, L=340m

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 잔토소운반(0.4터파기동시상차),야간 : 작업효율 조정

- 콘테이너형 가설사무실, 창고 : 운반비 삭제(현장도착도 적용)

○ 공종 추가

- 기계다짐(진동로라0.7ton) : 400mm 관부설 다짐에 적용

- 잔토처리 (0.4터파기동시상차), 24DT, 현장-매립지(69.6km)

○ 수량 조정

- 플랜지 접합공 : 제수밸브 부설 및 접합공과 중복 제외

- 철개고정장치 설치공 : 사각밸브실 설치공 제외

- 소형공사안내판 설치 철거 : 1일 2개 설치 적용

- 안전시설 설치 및 철거 : 간선도로 공사에 적용

- 고재처리 : 당초 고철 → 조정 주철

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정함

시방서

및 기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
1,284,750	36	1,713,000	0.05	5

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.