보도블록 10계명 이행 서약서

서울특별시 강북구에서 시행하는 「건축물 후퇴선 등 보도블록 정비공사」(보도정비 및 굴착복구공사 등 보도블록공사를 수반하는 모든 공사 포함)를 수행함에 있어, 보도블록 시공 수준향상과 시민보행불편 해소를 위하여 당사(하도급업체 포함)의 현장대리인과 모든 참여기술자를 대표하여

1. 설계도서 등 각종 계약문서와 관련 규정(시방서 등)을 준수하여 시공상세도 등에 의거 정밀하게 시공하고, 보행자 안전 및 불편방지대책을 수립하여 시행에 만전을 기할 것이며, 특히, 아래 내용을 반드시 준수하여 공사 품질확보에 최선을 다할 것을 서약합니다.

<부실공사 방지 방안>

① 보도 포장면의 평탄성은 10mm이내 (폭 3m 기준)

② 보도 횡단 기울기는 2%이내

(부득이하여 발주 청이 승인한 경우 4%)

③ 블록 간 줄눈 간격은 2~3mm 이내

④ 블록 간 단차 및 경계석과 블록 간 단차는 2mm이내

⑤ 보도블록 가공 시 망치 사용을 금지하고 자동절단기 등 절단기를 사용 정밀하게 가공하고, 절단 부산물로 인한 분진 방지를 위한 비산먼지 방지 시설(분진흡입기 등)을 현장 내 설치 운영하여 환경오염 방지

⑥ 보도 상 시설물(맨홀 등)  주변과 보도 턱 낮춤은 ‘시공 상세도’를 작성하고, ‘서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼’을 준수 정밀하게 시공

⑦ 모든 보도공사는 ‘서울특별시 전문시방서(토목편)’ 등 제시방서와 ‘보도공사 설계시공 매뉴얼’ 준수 시공

⑧ 공사 착수 시 ‘보도포장 전문기술교육 과정’을 이수한 기능 인력 배치

⑨ 관련규정에 의한 품질시험과 품질관리제 이행

⑩ 보도공사실명제 이행

⑪ 보도공사 Closing 11 준수

⑫ 원스트라이크 아웃제 이행

<보행자 안전 및 보행권 확보>

① 임시보행로 확보 및 보행안전도우미 배치

(보행안전도우미 교육과정 이수자를 배치하고, 현장에서는 항상 교육이수증 패용)

② 공사장 내 공사자재 및 주변 정리정돈 철저

③ 공사장 시․종점부 공사안내표지판 등 안내시설과 안전펜스 등 안전시설 설치하여 보행자 안전 확보

④ 공사장내 공사참여자는 안전장비 상시 착용

(안전모, 안전조끼, 안전화 등)

2. 부실공사(하자책임기간 중 부실공사로 인한 하자 포함)가 발생한 경우 발주처 지시에 따라 해당구간은 전면 재시공하고, 관련규정에 의거 입찰참가제한 등 발주기관의 제재조치를 받겠으며, 공사장 관리 소홀로 시민불편이 발생하지 않도록 현장 관리에 만전을 기하고 성실하게 공사를 완료할 것을 서약합니다.

위 서약서는 계약상대자로 결정될시 본 서약서를 계약서에 포함하여 계약하고, 반드시 이행할 것이며, 본 공사 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리할 것을 서약합니다.

2018.    .     .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (인)