【붙임3】

양수기 관리방법

□ 사용방법

		토출구에 호스를 연결한다. 수중펌프를 물속에 넣는다. - 물속 투입시는 로프를 이용한다. 호스가 접히지 않도록 펴 놓는다. 전원(220V)을 연결 한다.
0.5HP	0.2HP

□ 주의사항

	가동수위이하에서는 운전을 하지 마십시오. 양수기(수중펌프)는 물속에서 작동되는 장비로 감전위험이 있으니 누전차단기에 연결 사용 하십시오 펌프아래 흡입여과망에 이물질(흙,낙엽)이 있으면 제거하고 사용하여야 합니다. 바닥에 진흙이나 모래등이 있는 곳에서는 펌프 밑면에 블록 또는 깔판을 사용 하십시오. 사용하지 않을 경우에는 전원코드를 뽑아 주십시오. 호스분리후 물을 제거한후 세워서보관 하십시오. 펌프설치, 이동시 반드시 로프를 매어 사용하고 전원선을 끈으로 이용하지 마십시오.

□ 기타

양수기(수중펌프)가 불필요시 치수과(☎ 879-6835)로 반납하여 주시기 바랍니다.