주요 심사내용

□ 공 사 명 : 여의도배수분구 하수관로 종합정비

□ 사업개요

위 치	영등포구 여의도동 44-11주변 외 3개소
공사개요	- 하수관로 종합정비 D=1,000mm, L=139.3m 하수박스 1.4× 1.0m, L=497m
공사기간	- 착공일로부터 2018.12

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,495,875	천원
◦	심사금액	:	1,414,927	천원
◦	절 감 액	:	80,948	천원
◦	절 감 률	:	5.4	%

□ 주요 심사 조정 내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 : 내수합판 외 6개

- 조립식간이토류판(300형,3X2.5X30m) : 114,580,000/set → 91,050,000원/set      - 내수합판 : 8,902원/㎡ → 8,419원/㎡

- 외송각재 : 434,131원/㎡ → 369,000원/㎡

- 콘테이너사무실(6×3×2.6) : 2,900,000원/동 → 2,059,000원/동 등

◦ 일위대가 조정 : 모르타르 외 10개

- 모래부설 : 기계90%+인력10% →  기계100%

- 조립식간이흙막이 박기 및 뽑기 : 작업반장 제외(서울형 품셈)

- 차선도색 : 작업능률 저하가 반영된 품(한국건설기술연구원 질의 내용)

- 몰탈바르기(벽체 T=30cm) : 미장0.25 → 0.13, 보통0.23 → 0.05

- 교통통제인 : 작업능률저하 25% 미반영

- 바탕처리 : 미장공 0.13 → 방수공 0.036, 보통 0.13→0.015(품셈 12-1-1)

- 모르타르 : 보통인부 0.66 → 0.429(건축품셈 15-1)

□  그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정공법 선정심사 대상 : 특정공법 심사

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비, 폐기물 처리는 설계심사에서 제외