문서번호	급수운영과-28445
결재일자	2018.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김상덕		장창원	11/15 김정수
협조
	주무관		강환희

상수도 시설물 순찰일지(양천구, 구로구)

2018.11.14.

강서수도사업소

(급수운영과)

순  찰  일  지(양천구, 구로구)

2018년11월14일 (수요일) 날씨 : 맑음                    보고자 : 김상덕 주길석

￭ 상수도 시설물 순찰점검 및 민원처리 결과를 아래와 같이 보고합니다

관 로 순 찰
구분						관로명				구경(mm)				순찰 노선명													적출내용		조치내용					점검코스
양천	A코스					배수관로				D200~900mm				양천구청-신정로-남부순환로-신월5동-까치산입구-가로공원-강서로—신정가압장-신정배수지-사업소
	B코스					배수관로				D200~2200mm				오목교-목동5거리—목동배수지-목동중앙로-신목동역-안양천길-목동중학교--사업소															이상없음					●
	C코스					배수관로				D200~900mm				오목로-제물포로-신월배수지-신월3동-신월7동-신월4동 -신정3동-트럭터미널-양천구청-사업소
구로	A코스					배수관로				D200~900mm				오리로-온수동,궁동-온수배수지-부일로-오류현수교 (400mm/40m)-경인로-오류1,2동-고척로-고척1,2동-사업소
	B코스					배수관로				D200~900mm				안양천로-경인로-개봉1동-오류1동-서해안로-천왕동-오류2동-오류배수지-개봉로-개봉배수지-개봉2,3동-개봉로-사업소															이상없음					●
	C코스					배수관로				D200~1500mm				공원로-구로5,4,3동-가리봉동-남부순환로-구로2,1동-경인로-신도림동-안양천(신정교~안양교)-경인로-사업소
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분							밸브류(개소)																	밸브류(개소)
							계					제수변				공기변		퇴수변			신축관	소화전		계				구형		원형			중형
양천구							9.617					6,785				333		394				2.107
점검				금 일			24					20				1		2				1
				누 계			9131					6,390				325		334				2,082
소음				금 일
				누 계			77					59						1				17
구로구							7,352					6,578				322		452
점검				금일			63					50				3		5				5
				누계			5,948					4,974				77		220			1	677
소음				금일
				누계			87					68				4						15
배수지 및 가압장 순찰
구분					양천										구로					적출 내용					처리 내용						비 고
배수지					신월				신정		목동				온수		오류		개봉
용 량(㎥)					40,000				50,000		60,000				500		120		500
가압장					목동.신정.해운.법무,신월,온수,궁동,육본,오류1,2개봉,성아
용량(㎥/분)					0.9~1.55
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분		공사명						위 치								공사내용		시공사 (연락처)					적출내용					조치내용				입회자
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ☆ 조치실적 – 금일 : 건 총 누계 : 1 건
자체 조치실적								☆ 철개 고무링 교체 등 순찰반 자체 처리 실적을 기록 - 조치 실적 ― 금일 : 건 총 누계 : 165건 ☆ 밸브교체 및 변실정비 조치 실적 ― 금일 : 건 총 누계 건
민원			주소										성명					전화번호				민원내용				조치사항
기타 특이사항			※배수지및가압장 순찰강화 ※누수다발로 순찰 신정동325-1,신월동103-23 ※시민평가단 저수조 점검 ※대형관로 순찰 및 점검 - 신정배수지 1지 항청소 준비퇴수 - 동절기 상수도시설물 순찰 점검