보건교육자료 – 작업관련

(2019년 2월호)

[사고성 재해예방_1]

# 사고재해 발생현황 (2018.1~9월)

※ 기타는 절단·베임·찔림, 감전, 이상온도접촉, 빠짐·익사, 화학물질누출, 산소결핍, 동물상해 등임

# 사업주가 지켜야 할 사항

▪ 넘어짐 재해

- 작업자가 미끄러지거나 넘어짐(전도)

⋅ 바닥에 미끄러짐 방지용 타일·매트·테이프 시공 등 안전하게 유지 (규칙 제3조)

⋅ 계단, 바닥 등에 걸려 넘어지지 않도록 방해물 제거 등 정리정돈 실시 (규칙 제3조)

⋅ 계단 측면에 안전난간 설치, 답단에는 미끄럼방지 테이프 시공 (규칙 제 3조, 제30조)

⋅ 바닥의 물기, 기름기 등을 즉시 제거하여 청결한 상태 유지 (규칙 제4조)

▪ 떨어짐 재해

- 높이가 있는 곳에서 사람이 떨어짐(추락)

⋅ 떨어짐 등의 위험장소에 안전난간 설치 (규칙 제13조)

⋅ 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태 유지 (규칙 제22조)

⋅ 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 고정·사용하거나 동료가 붙잡아 주기 (규칙 제24조)

⋅ 통로의 끝이나 개구부 등 떨어짐 위험장소에 안전난간·덮개 등 설치 (규칙 제43조)

⋅ 안전난간·덮개가 충분한 강도를 유지하도록 관리 (규칙 제43조)

출처 : 고용노동부, 안전보건공단

보건교육자료 – 작업관련

(2019년 2월호)

[사고성 재해예방_2]

# 사업주가 지켜야 할 사항

▪ 끼임 재해

- 기계·설비에 끼이거나 감김(협착)

⋅ 기계·설비를 정비·수리·청소 등의 작업 시 전원차단, “조작금지” 표시 게시 (규칙 제92조)

▪ 부딪힘·교통 재해

- 물체에 부딪힘(충돌)

⋅ 문을 쉽게 여닫는 구조로 설치하여 부딪힘 방지 (규칙 제22조)

⋅ 통로는 바닥면으로부터 2미터 이내에 장해물 제거 (규칙 제22조)

▪ 관리적 사항

⋅ 재해발생원인 및 그에 따른 재발방지대책 수립시행 (법 제10조)

⋅ 사업장의 유해·위험한 시설 및 장소에 안전·보건표지 게시 (법 제12조)

⋅ 안전모, 안전화 등의 보호구는 안전인증 제품을 지급 (법 제34조)

⋅ 상시 근무자 5인 이상 사업장은 근로자에게 월1~2시간 안전·보건교육 실시 (법 제31조, 일부업종 제외)

# 근로자가 지켜야 할 사항

▪ 사업주가 실시하는 안전·보건교육에 참석 (법 제31조)

▪ 떨어질 위험 있는 장소에 출입 작업 시 안전모, 안전대 등 착용 (규칙 제 32조)

▪ 기계·설비에 설치한 방호조치 해체 또는 사용정지 금지 (규칙 제93조)

▪ 물건은 무겁지 않고 눈보다 낮은 상태를 유지하면서 계단 통로 통행

출처 : 고용노동부, 안전보건공단