문서번호	하천관리과-2987
결재일자	2019.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
박종희		정한영	03/04 한유석
협조

2019년

지하주택 침수방지시설 점검 및 정비 계획

2019. 3.

2019년

지하주택 침수방지시설 점검 및 정비 계획

2007년부터 설치한 저지대 지하주택 침수방지시설을 우기 전 일제 점검 및 홍보하여 금년 여름철 집중호우 등에 따른 침수피해를 최소화하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 3. 11. ~ 4. 30.

○ 점검대상 : 73,274가구(2007~2018년 설치)

○ 점 검 자 : 자체 점검반 편성

○ 점검내용 : 물막이판, 역류방지시설, 집수정, 수중펌프 일제점검

○ 점검방법 : 자치구 실정에 맞게 자체 점검계획 수립 후 시행

□ 주요 점검사항

시설종류	점검사항	비고
집수정	정상 작동 여부
	배전시설 이상 유무
	집수정내 이물질 청소 등 관리 상태
물막이판	망실(분실, 파손으로 폐기 처분 등) 유무
	물막이판 변형 여부
	물막이판 결합부 이상 여부
역류방지시설	이물질 협착 등 밀폐 문제 발생 여부
	파손 등 내구문제 발생 여부
수중펌프	(세대주 변경 등에 따른) 망실(보유) 여부
	정상 작동 여부
※ 관리카드	세대별 관리카드 작성유무(집중관리지역 지정 포함)

□ 문제점

○ 설치곤란 역류방지시설 미설치로 지하주택 침수 발생

- 침수 취약가구 옥내 역지변 설치 시 설치가 어려운 일부배수구에 대해 공사업체가 미설치함으로써 집중호우시 우수역류로 인해 침수가구 발생

○ 내구연한 경과등으로 기능상실한 역류방지시설 방치 등

□ 조치계획

[시설점검 및 개선설치]

○ 물막이판, 역류방지시설, 수중펌프

- 망실, 변형 및 내구연한 경과 등으로 본 기능을 상실한 경우 신규 설치(재정비에 집중)

- 지하주택 역류방지시설 미설치 구간 및 신규 설치 시 모든배수구에 대해 설치 후 공사업체는 완료확인서를 제출하고 감독자 현장 확인 및 정산 조치

- 물막이판 설치 시 지형상 필요없는 구간에 대해 설치 지양

- 돌봄서비스가 제공되는 침수취약 가구(5,300세대)는 수중펌프 사전 배치(양수기함 설치 등)

○ 집수정

- 경미한 사항은 현장 조치하고, 중요부 수리 등 중대한 사항은 건물주에게 수리(교체)토록 안내

[홍   보]

○ 주민들이 침수방지시설을 자체 점검할 수 있도록 적극 홍보

(플래카드, 리플릿 등)

- 우기전 자율방재단 및 담당공무원이 침수방지시설 설치 세대를 호별 방문하여 점검 매뉴얼을 배포하는 등 주민 스스로 점검, 관리할 수 있도록 적극 홍보 실시

□ 행정사항

○ ’19. 4. 12. : 자체 점검계획 제출(자치구 → 하천관리과)

○ ’19. 5. 10. : 점검결과 보고서 제출(자치구 → 하천관리과)

붙임 1. 점검결과 보고서(제출서식) 1부.

2. 2007~2018년 침수방지시설 설치현황 1부.

3. 침수방지시설 사용 및 관리요령 1부.  끝.