문서번호	급수운영과-5389
결재일자	2019.3.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
박홍		03/28 박희철
협 조
	주무관		이승우

″2019년도 ″국가안전대진단 및 해빙기대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2019. 3.

강남수도사업소

(급수운영과)

「2019년 국가안전대진단 및 해빙기 대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

상수도시설물에서 발생하는 균열(붕괴) 및 누수 등으로 발생할 수 있는 안전사고를 선제적으로 대응하고 시민생활 불편을 최소화하기 위하여 시설물 안전점검을 실시코자 함.

※ 관련근거 : 2019년 상수도분야 국가안전대진단 세부추진계획 알림[수도정책과-547(’19.1.25)]

2019년 상수도분야 국가안전대진단 세부추진계획(환경부) 알림[안전총괄과-861(’19.1.29)]

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 및 점검자

□  일  시 : 2019. 3.6 ~ 3.18

□  점검자 : 급수운영과장외 3명(반장:이승우,  반원: 박 홍, 이종호)

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		개 포 공동구	지하철 공사장	비 고
			유․무인	증 압
개소	31	4	2	18	1	6

- 배수지 :삼성,일원본동,수서,봉은

- 가압장 :삼성,일원

- 지하철공사장 : 신분당선 1-1, 1-2공구, 삼성~동탄간 광역급행철도 2공구

- 증압장 :논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골, 자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡

Ⅱ		주요점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리상태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철공사장내 노출 상수도관

- 상수도시설

- 긴급사항발생시 대처사항

- 안전관리 부분 등

Ⅱ		점검 결과

□  배수지 배수로(봉은배수지) 및 법면등(삼성배수지외 2개소): 이상없음.

□ 점검 결과 지적된 삼성배수지외 2개소 배수로 및 공원청소를 2018년 강남구관내 상수도시설물 공사 진성기업에게 작업지시 코자 함

□ 점검 결과 지적된 신자곡가압장 배수로 및 공원청소를 2018년 강남구관내 상수도시설물 공사 진성기업에게 작업지시 코자 함

□  기타 가압장 , 공동구 등 점검 결과 : 이상없음.

□  지하철 공사장 점검 결과 : 이상없음.

□ 점검결과 및 조치 현황

구분	점검대상	점검결과				비고
		이상없음	지적사항
			소계	조치완료	진행중
계	31	27
배수지	4	1	-	3	-
가압장	20	19	-	1	-
공동구	1	1	-	-	-
지하철공사장	6	6	-	-	-

Ⅳ		행정사항

□ 2019년 국가안전대진단 상수도 시설물점검 결과를 시설관리과로 통보하여 FMS시스템에 등록관리 코자 함.

붙임 : 1. 배수지, 가압장, 시설점검표 각1부.

2. 지하철 공사장 시설점검표 각1부.  끝.