2019년 작업환경측정 계획

화학적, 물리적 유해인자로부터 직원의 건강을 보호하고, 안전하고 쾌적한 작업환경 조성을 위하여 작업환경측정을 시행 함

Ⅰ		관 련 근 거

▢ 산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등)

▢ 산업안전보건법시행규칙 제93조의4(작업환경측정 횟수)

- 6개월에 1회 이상 정기적으로 측정 (노출기준 초과 및 신규측정물질)

Ⅱ		2018년 작업환경측정 현황

▢ 작업환경 측정

○ 측정대상 : 총 2,875개소(상반기 1,265, 하반기 1,610)

○ 측정주관 : 본부별 안전보건관리책임자

○ 측정물질 : 소음, 유기화합물, 분진, CO2, 미세먼지 등

○ 측정결과 : 소음 1개 공정 노출기준 초과(궤도2사업소, 하반기 측정 시)

※ 소음 노출초과 : 궤도2사업소 궤도안전관리반(천왕기지) ”자갈다지기” 공정

※ 노사합의 측정항목 중 기준초과 개소 없음, 단, 환기불량 개소 점검 필요

○ 소요예산 : 243백만원

▢ 주요 개선사항

○ ‘자갈다지기’ 공정 소음 기준 초과(궤도2사업소) → 청력보존프로그램 시행

- 소음성 난청 예방교육, 청력보호구의 지급 및 착용 지도

- 소음 측정 및 노출 평가, 근로자 청력검사 및 사후관리 등

Ⅲ		2019년 작업환경측정 계획

▢ 주    관 : 본부별 사업장 안전보건관리책임자

▢ 측정기관 : 산업안전보건법 시행령 제32조의5에 의거 지정된 기관

▢ 측정방법 : 산업안전보건위원회에서 측정 항목, 시기 등 협의

작업환경측정 계획 수립		산안위 심의‧ 의결(노·사)		발주 및 계약 (업체선정)		측정시행 (예비조사 포함)		보고/설명회 실시
각 사업장		사업장 산안위		각 사업장		측정(용역)업체		업체⤍공사

※ 협력업체 수급인의 작업장소를 포함하여 실시

▢ 본부 사업장별 업무내용

○ 작업환경측정 시행 및 필요시 설명회 개최

○ 정상적인 작업환경에서 측정이 이루어질 수 있도록 측정현장 관리감독(입회) 철저

○ 측정기관 및 입회 직원의 안전사고가 발생하지 않도록 철저 관리

▢ 결과통보(사업장 주관부서 → 보건환경처)

○ 작업환경측정 결과 제출 : 관할 지방노동청, 보건환경처

○ 사후 조치 통보 : 노출기준 초과 작업의 개선계획 및 결과 제출

▢ 소요예산 : 307백만원

Ⅳ		행정사항

▢ 2019년 작업환경측정(법정․노사합의) 본부별 추진

▢ 작업환경 측정결과 및 개선계획 제출 → 지방노동청, 보건환경처

○ 작업환경측정 후 개선 및 조치상태 여부 등

▢ 전사 포털 내 측정결과 게시․공유 : 업무마당>안전분야>작업환경측정 코너

▢ 작업환경측정 결과 데이터 관리 협조 : 본부별

○ 디지털혁신 PI 과제로 작업환경측정 관리 프로그램 개발 예정으로 측정 데이터를 프로그램에 업로드 가능 형태(*.xlsx)로 관리

붙임 : 1. 작업환경측정 노출(권장)기준 초과내역 1부

2. 작업환경 측정관련 법령 요약 1부

<붙임 1>

작업환경측정 노출(권장)기준 초과내역

▢ 노출기준 초과현황

구분	부서_공정	측정값 (dB)	기준 (dB)	초과배수 (%)	개 선 대 책
소음	․부서: 궤도2사업소 궤도안전반(천왕) ․공정: 자갈다지기	93.8	90	104.2	․청력보존프로그램 운영 ․안전보호구 지급․교육 ․안전보호구 착용 작업 ․특수건강검진 실시 등 사후관리

<붙임 2>

작업환경 측정관련 법령 요약

항목	법 령	내 용
작업 환경 측정	산업안전보건법 제42조	▪사업주의 실시 의무 규정 - 근로자대표 입회 요구시 입회 조치 ▪작업환경 측정결과 근로자에게 주지 ▪작업환경 측정결과에 따라 해당 시설·설비의 설치, 개선 또는 건강진단 실시 등 적절한 조치 ▪산업안전보건위원회 또는 근로자대표 요구시 직접 또는 작업환경측정을 한 기관으로 하여금 설명회 개최
측정 대상	산안법시행규칙 제93조	▪규칙 별표11의5 작업환경측정대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장 ※ 임시 및 단시간 작업 제외가능 ▪규칙 별표11의5 유해인자 - 화학적 인자(181종) : 유기화합물, 금속류 등 - 물리적 인자(2종) : 소음, 고열/분진(7종) : 광물성 분진 등 - 그 밖의 고용노동부장관이 정한 유해인자
측정 방법	산안법시행규칙 제93조의3	▪작업환경측정 전 예비조사(근로자대표, 근로자 요구 시 입회 조치) ▪작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 노출정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시 ▪개인시료 채취 방법으로 실시하되 곤란할 경우 지역시료 채취 ▪유해인자별 세부 측정방법 등은 고용노동부장관이 정함
측정 횟수	산안법시행규칙 제93조의4	▪작업공정 신규가동 및 변경 시 30일 이내 ▪그 후 매 6월에 1회 이상 정기적 측정 ▪측정결과 최근 2회 연속 노출기준 미만일 경우 1년에 1회 이상 1. 작업공정 내 소음의 작업환경 측정 결과가 최근 2회 연속 85데시벨(dB) 미만인 경우 2. 작업공정 내 소음 외의 다른 모든 인자의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속 노출기준 미만인 경우에 한함
결과 보고	산안법시행규칙제94조	▪지정측정기관에서 시료채취를 마친 날부터 30일 이내에 작업환경측정 결과표를 전자적 방법으로 지방고용노동관서의 장에게 제출 ▪노출기준 초과 작업공정에 대한 개선 증명 서류 또는 개선계획을 지방고용노동관서의 장에게 제출
실시 기관	산업안전보건법 제42조	▪사업장에서 산업위생관리산업기사 이상의 자격자 ▪고용노동부장관이 지정하는 측정기관(위탁)
서류보존	산안법시행규칙 제144조	▪작업환경측정 결과 기록서류 : 5년 ▪발암성 확인물질기록 서류 : 30년