여름철 재해대비 사전점검(1차) 결과

(전자2사업소)

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 12.

❍ 점검대상 : 개집표기, 1회용발매·교통카드 충전기, 보증금환급기

❍ 점검내용 : 전자설비 사각박스 수분 유입여부

❍ 점 검 자 : 강영달 차장 등 138명

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	개화산 전자관리소	방화역 ~ 오목교역	이상 없음
2	영등포 전자관리소	양평역 ~ 을지로4가역	이상 없음
3	답십리 전자관리소	동대문역사문화공원역 ~ 천호역	마장역 우대자용개집표기 덕트내 물고임	개집표기 덕트와 배수구 간 물 유도관(트렌치) 설치 (답십리건축 공사업체)
			그 외 이상없음
4	고덕 전자관리소	강동역 ~ 상일동역/마천역	이상 없음
5	마포구청 전자관리소	응암 ~ 광흥창역	이상 없음
6	한강진 전자관리소	대흥 ~ 광흥창역	이상 없음
7	신내 전자관리소	고려대역 ~ 봉화산역	이상 없음
8	도봉 전자관리소	장암역 ~ 태릉입구역	이상 없음
9	건대입구 전자관리소	먹골역 ~ 뚝섬유원지역	면목역 발매기 #103 등 7역 24대 상태 불량	예비사각박스 실리콘 처리 및 후면(측면)등 코킹 처리완료
			그 외 이상없음
10	이수 전자관리소	장승배기역 ~ 청담역	이상 없음
11	천왕 전자관리소	온수역 ~ 신대방삼거리역	이상 없음
12	부천 전자관리소	까치울역 ~ 부평구청역	이상 없음
13	잠실 전자관리소	암사역 ~ 문정역	이상 없음
14	모란 전자관리소	장지역 ~ 모란역	이상 없음

❍ 관련사진

개집표기 점검	1회용발매·교통카드 충전기 점검	보증금환급기 점검
개집표기 사각박스 수분 유입여부 점검	정션박스 수분 유입여부 점검	실리콘 처리상태 점검

❍ 조치사진

연번	점검 조치사항	조치 전(개선 전)	조치 후(개선 후)
1	마장역 우대자용개집표기 덕트와 배수구 간 물 유도관(트렌치) 설치(답십리건축 공사업체) ☞ 덕트 내 물고임 없음
2	발매기 케이블 인/출입 홀 보완 (커버 장착 및 코킹 처리) ☞ 조치완료