일 반 지 침 서

Ⅰ. 적용범위

1. 본 지침서는 서울특별시 동부도로사업소에서 발주하는 「2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가계약, 이하 본공사라 함)」에 적용한다.

2. 적용순서

가. 설계서간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

(1) 공사지침서

(2) 설계도면

(3) 물량내역서

나. 본 지침서의 총칙과 총칙 이외의 지침 내용간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 지침에 명시된 내용을 우선 적용한다.

Ⅱ. 법규의 적용

1. 본 공사는 아래 기술한 공사계약문서(이하 설계서라 함) 및 법령, 규정(이하 관련 법규라 함)의 우선순위에 의거 해석하고 시공한다.

(1) 공사계약문서(이 지침서를 포함한다)

(2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 동시행령 및 시행규칙

(3) 전기설비기술기준 및 내선규정

(4) 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

(5) 기타 서울특별시 전기설비 전문지침서

2. 법규 우선 준수

가. 본 공사에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 수급인은 본 지침서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건축 전기설비공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국 관련법 규정을 우선 준수하여야 한다.

(1) 건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법, 건설업법 및 관계 령, 규칙, 기준

(2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준 및 관계 령, 규칙, 기준

(3) 대한전기협회 발행 배전규정

(4) 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 관계 령, 규칙, 기준

(5) 소방기본법, 소방시설 공사업법,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 및 관계 령, 규칙,기준

(6) 산업안전보건법 및 관계 령, 규칙, 기준

(7) 한국전력공사의 전기공급규정

(8) 전기용품안전관리법 및 관계 령, 규칙

(9) 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)

(10) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례등과 위에서 언급한   관계법과 유관되는 제반 법령 등.

나. 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

다. 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 공사감독자와 협의하여 시행하되, 해석상 이견이 발생할 경우, 발주기관과 수급인이 협의가 결정한다.

Ⅲ 수급인의 책무

1. 입찰서 작성

입찰참가자는 입찰하기 전에 설계도서에 명시된 내용을 숙지하고, 필요자재, 작업 범위와 성격, 필요 편의시설, 현장과 주위상황, 접근방법 등 공사의 수행에 영향을 미치는 조건에 대한 조사를 시행하고 그 결과가 반영된 입찰서를 제출하여야 한다.

2. 현장확인 및 설계서의 검토

(1) 수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하고, 특히 설계상의 누락,  오류, 구조적 안전성 등의 이상유무 발견시 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

(2) 수급인은 설계도서 검토결과 설계도서에 따라 시공할 시, 하자 발생이 우려되는 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

3. 수급인이 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전   에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사 기성량으로 인정하지 않는다.

또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정지시가   있는 경우 수급인은 수급인의 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다

4. 법령의 준수

(1) 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

(2) 수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 발생하는 여하한 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

Ⅳ. 공사관리 및 조정

1. 공사관리

가. 현장대리인 등의 현장상주

수급인이 해당공사를 위하여 지정․배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자 등은 현장에 상주하여야 한다. 다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 발주자측의 사유로 인하여 착공이 지연되는 기간 동안의 현장상주 여부 및 그 인원수 등에 대하여, 발주자의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 공사감독자의 업무

1) 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인, 현장요원 및 수급인이 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한자 및 수급인과 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

(2) 공사감독자가 수급인에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

(3) 공사감독자가 발행한 업무지시서는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

(4) 공사감독자가 발행한 업무지시서에 대하여는 수급인이 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 발주자는 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에 필요한 추가조치를 취할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

(5) 공사감독자 경유

수급인 및 현장대리인이 발주자에게 통지 또는 제출하는 서류는 공사감독자를 경유  하여야 한다.

2. 공사수행

가. 수급인은 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주자의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 발주자의 승인, 검사, 확인 등을 받아야 한다.

나. 수급인은 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분이 발생할 경우 발주기관과 수급인이 협의하여 진행할수 있다.

다. 발주자는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

라. 수급인은 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사, 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

마. 수급인은 공사 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질 향상, 안전사고 및 환경공해   예방, 보건, 위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재 및 굴착토사의 정리 · 정돈 · 점검 · 정비 · 청소 등을 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

바. 수급인은 “공사계약일반조건 제47조제1항”에 따라 공사를 일시정지한 경우 또는 동절기에 공사를 중단한 경우에는 공사중단으로 인하여 공사 목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

3. 책임 한계

가. 수급인은 현장대리인 등 수급인이 당해공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 수급인과  납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 진다.

나. 수급인이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급인이 손해배상 등 책임을 진다.

다. 수급인은 수급인이 보관하고 있는 관유물을 잃어버리거나 손괴한 때에는 발주자가 정한 기한 내에 변상 또는 원상 복구하여야 한다.

라. 수급인이 발주자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

4. 응급조치

수급인은 시공기간중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 공사감독자의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

5. 공사의 협의 및 조정

가. 협의 및 조정

수급인은 당해 공사와 관련된 다른 공사의 수급인들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 관련공사와의 접속부위의 적합성, 공사한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사의 관련자들과 면밀히 협의·조정하여 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다

나. 협의 및 조정에 따른 설계변경

수급인은 당해 공사와 연관된 다른 공사의 상호간 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과, 건축 및 토목 구조와 타 설비간 마찰로 설계변경이 불가피한 경우에는 발주자에게 설계변경을 요청할 수 있다.

다. 수급인은 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로써 발생한 재시공 또는 수정·보완 공사에 대하여 책임을 진다.

6. 검사 불합격시 조치사항

준공검사결과 불합격으로 인정될 때에는 발주자는 검사결과 불합격내역을 수급인에게 통보하여 수급인으로 하여금 재시공하도록 지시할 수 있다.

이 경우 수급인은 재시공하여야 하고, 그후 공사감독자의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야

하며, 재시공에 소요된 기간은 수급인의 귀책사유로 간주한다.

7. 공사 사진

가. 비치 및 제출

수급인은 공사시공 후 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진을 정리한 사진첩을 상시 현장에 비치하고, 준공시에는 사진 2부를 준공 검사원 제출서류와 함께 발주자에게 제출하여야 한다.

나. 촬영방법

수급인은 공사시공 후 매몰되어 나타나지 않는 주요부위에 대해서 기술적 판단 자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

8. 신고 및 인·허가 신청서류

가. 수급인은 계약이행을 위하여 필요한 관계기관 신고 및 인ㆍ허가에 관련한 설계도서 작성, 신청서류제출, 관계기관과의 협의 및 착공, 준공에 필요한 수속 업무를 발주자를 대신하여 수행하여야 한다.

나. 신청서에 수급인 또는 설치자란이 있을 경우에는 수급인 대표가 기록, 날인하고 신청란은 필요시 발주자 장의 직인, 날인을 받은 후 관계기관에 신청하고 신고 및 인․허가 필증을 교부받아 발주자에 제출하여야 한다.

다. 소요경비 부담

사용자 부담금(전기수용가분담 공사비, 전기 사용전 검사비용 등 발주자를 계약자로 하는 실납부금(공과금))은 발주자가 별도로 납부하며, 사용자 부담금을 제외한 신고 및 인·허가신청에 소요되는 경비(인지대, 검사수수료, 기타)는 수급인이 부담한다.

9. 자재관리

가. 사용자재

수급인은 공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다)중에서 이 지침서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 지침서에서 “한국산업규격에 적합한제품 등”이라한다)를 우선 사용한다.

① “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품"이라 한다)

② “건설기술관리법 제25조”에 의한 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(2) 전기설비, 통신설비에 사용하는 자재로서 “(1)”에 적합한 자재가 없을 경우에는“전기용품기술기준”에 의한 형식승인품을 사용한다.

(3) 위 (1)항 및 (2)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용하여야 한다.

나. 사용제한

(1) 품질시험 및 검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 자재에 대하여 발주자는 수급인에게 사용제한을 지시할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

(2) 검사에 불합격한 자재는 즉시 현장 외부로 반출하여야 한다.

(3) 검사시험에 합격한 자재라도 사용시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하여서는 안 된다.

다. 기기 자재의 보관

(1) 보관장소

① 케이블, 접속재, 강재등의 자재는 가급적 옥내에 보관하여야 한다.

② 옥외에 보관되는 자재는 반드시 침목을 놓고 천막등으로 덮어야 한다.

③ 자재보관시 진동, 습기, 먼지, 유독가스 등으로 인한 자재의 손상 또는 기능 저하가 유발되지 않도록 조치하고, 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하여야 한다.

④ 관류(강관, 동관, PVC관 등)는 규격별로 분류 보관하고, 관내에 이물질이 들어가지 않도록 하며, 시공시 이상 여부를 확인한다.

⑤ 모든 기기 및 재료는 현장 반입시 공사감독자에게 보고하여 물품 및 수량에 대한 검수를 받아야 한다.

⑥ 운반중 도금이 벗겨진 경우에는 현장 도착 전후 재도장 및 재도금하여 부식을 방지하여, 기능의 저하나 수명단축이 발생하지 않도록 유의하고, 수급인의 책임하에   보관한다.

10. 안전관리

가. 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

나. 공사현장의 안전관리를 위하여 안전관리 체제를 구성하여야 하며, 안전수칙에 따라 작업전 재해방지에 필요한 사항을 교육 등으로 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

다. 산업재해 예방을 위해 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용하여서는 안된다.

라. 인적, 물적 사고가 발생하였을 때에는 즉시 공사감독자에게 보고하고, 민․형사상의 모든 책임은 수급인이 지며, 모든 경비도 수급인 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.(단, 천재지변 및 불가항력적인 사유발생 등에 대하여는 상호 협의하여 결정한다)

마. 수급인은 공사진행시 부근 거주자 및 통행자에게 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등으로 생명, 신체 및 재산에 대한 피해와 불편이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

바. 수급인이 고용하는 현장직원이 신체적․정신적․기능적으로 부적당한 행위가 있을 때 에는 공사감독자가 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금지하여야 한다.

사. 안전관리자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 공사감독자에게 승인을 받아야 한다.

아. 수급인은 전선, 전력케이블을 지하 매설시에 굴착공사 착수전 상하수도, 도시가스, 통신 및 전력케이블 등의 지장물에 대하여 위치, 용량, 상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립 후 공사를 착수하여야 한다.

자. 공사현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 하여야 한다.

차. 야간 작업시에는 충분한 조명을 유지하여야 한다.

카. 휴전작업 및 위험작업시에는 감시자를 배치하여 작업원 이외의 자가 근접하지 않도록 하여야 하며, 공사감독자 입회하에 현장책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 하여야 한다.

타. 공사현장에 시설하는 임시 전기설비는 충전부가 노출되지 않도록 시설하되, 보행 차량통행 및 작업에 지장이 없도록 하여야 하고, 장시간 사용할 때에는 “전기설비기술기준”에 적합하도록 시설하여야 한다.

파. 수급인은 안전관리법 등 모든 규정에 의하여 교통안전 표지물 또는 산업안전표지물을 설치하여 안전사고를 예방하여야 하며, “공사안내판”을 필히 설치하여야 한다.

하. 공사표지판

(1) 수급인은 건설산업기본법 제42조 제1항의 규정에 의하여 건설공사 현황의

표지를 설치하여야 하며, 공사표지판은 공사감독자가 지정하는 크기, 재료, 색상 및 방법으로 제작하여, 공사감독자가 지정한 위치에 설치해야 한다.

(2) 현장에는 법규로 요구된 경우를 제외하고, 발주자의 허가없이 다른 표지판을 설치해서는 아니된다.

11. 환경관리

가. 환경관리를 위해 다음 사항을 해결하기 위한 방안을 사전에 강구하여야 한다.

(1) 인근 가옥 등 공작물 피해 및 지반침하 대책

(2) 소음, 진동, 분진, 먼지, 악취, 대책

(3) 통행장애대책 : 주차관리, 신호수, 표시등, 교통표지판

(4) 건설폐기물처리대책

(5) 기타 민원방지 대책 및 조치방안

나. 폐기물 처리 및 재활용

수급인은 공사 시행과정에서 발생되는 건설폐기물(일반폐기물)은 관련 법령의 규정에 따라 종류별, 처리형태별로 분리수거하여 처리 및 재활용을 촉진하여야 한다.

다. 공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태로 유지해야 한다.

12. 안전수칙

가. 중장비를 사용할 때는 반드시 교통안전요원 및 신호수를 배치하여 신호수의 신호에 따라 작업해야 한다. 또한 인근 가공전선 및 시설물에 근접되지 않도록 하고 중장비 작업반경내에는 사람의 출입을 금지시켜야 한다.

나. 전선관 설치 및 등기구의 보수, 세척 등 차도상에서의 작업을 할 경우에는 전방에 안전시설을 설치하고, 교통통제 전담요원을 배치한 후 작업에 임하여, 차량의 소통을 원활하게 하고 안전사고를 예방토록 하여야 한다.

다. 정전 중 또는 단전한 후 작업할 때에는 전원개폐기에 “작업중”표지판을 부착하고 송전을 방지할 수 있는 확실한 조치를 취하여야 하며, 잔류전하의 유무를 확인한 후 후속작업을 해야 한다.

라. 습기가 많은 지역에서 이동형 전기기기를 사용할 때에는 반드시 안전화를 착용한 후 작업을 해야 한다.

마. 자재는 언제나 통전하고 있다고 인식하고 작업에 임해야 하며, 위험한 전기공작물이 있는 경우에는 작업전에 전원을 차단하고, 단락접지 후 작업에 임하여야 한다.

바. 작업전 안전장구를 재확인하고 작업에 착수하여야 한다.

사. 작업계획이나 순서를 숙지하고 현장책임자의 지시에 따라 진행하여야 하며, 특히 정전 또는 단전작업은 미리 현장책임자의 승낙 후 실시하여야 한다.

아. 저전압(저압 : 600V 이하)일지라도 소홀히 생각해서는 안되며 감전사고에 유의하여야 한다.

자. 모든 자재의 조립 및 설치시 또는 시험을 행할 때에는 관계자 및 공사감독자의 입회하에 실시하여야 한다.

Ⅴ. 유관기관과의 협조

계약상대자(이하 도급자라 함)는 본공사 시공과 관련되는 제반 서류를 갖추어(필요시 공사감독을 경유) 유관기관과의 사전 협의가 완료된 후 시공한다.

1. 전력수용신청, 전원인입지점 선정, 수전시기 협의, 지장선로 확인 : 해당 한전 지점

2. 교통신호 및 교통통제에 관한 사항 : 경찰청 및 관할경찰서(초소)협의, 교통통제 및  현장 안전조치 계획을 수립하여 현장 감독관 경유 협의 후 시행

3. 도로 굴착에 관한 사항 : 해당구청(사전굴착 승인 후 시행)

4. 지하매설물 확인 : 한국통신, 한국가스공사, 도시가스공급처, 상수도사업본부(관할 수도사업소)

5. 교통표지판, 가로수, 지적 기초점, 문화재시설 등의 지장시설물 확인 : 해당 관리기관과 협의

Ⅵ. 기타 시공상 이행하여야 할 사항

1. 수급인은 본 공사 착공시 공사예정 공정표를 작성하여 공사 감독관의 승인을 받아야 한다.

2. 본 공사의 수급인은 착공시 현장 대리인을 현장에 상주시켜야 하고 공사감독의 사전 승인 없이 현장을 이탈하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 본 공사에 사용할 자재는 KS품을 사용하고 KS품이 없는 경우 공사 감독관의 동의를 얻어 전기용품안전관리법에 의한 형식승인품 등 시중 최우량품을 사용한다.

4. 제작을 요하는 자재는 제작전 상세도면 2부를 작성 제출하여 공사 감독관의 동의를 득한 후 제작 시공하여야 한다.

5. 관급자재로 공급되는 물품은 인수후 자재관리에 만전을 기하여야 하고 파손․망실시는 도급자 부담으로 변상 또는 대체하여야 한다.

6. 다음과 같은 사유가 발생 하였을 때 감독원이 인정할 수 있는 범위 내에서 설계변경 및 정산할 수 있다.

가. 본 공사 시행중 설계내용과 상이하여 시공(보수)물량의 증감이 있는 경우

나. 본 공사 시공사항이 설계서 내용과 상이한 경우

다. 기타 시공방법의 변경에 따른 공사비 증감이 있는 경우

7. 수급인은 노후시설물 보수(개량)시 시설물 안전성, 유지보수의 용의성을 고려하여 세부시공(개선) 방안을 제시하여 공사 감독관과 협의 후 시공한다.

8. 차도 및 고소 작업공사는 현장 안전조치를 충분히 실시하여 작업자 안전 및 시민교통 소통에 철저를 기하여야 하며 현장에서 발생되는 제반 안전사고는 수급인이 민․형사상의 모든 책임을 진다.(단, 천재지변 및 불가항력적인 사유발생 등에 대하여는 상호 협의하여 결정한다)

9. 본 공사 시공상 부주의로 공공시설물 및 사유재산의 손상을 입혔을 경우에는 수급인의 부담으로 원상 복구 또는 변상조치 한다.

10. 공사시행에 따른 교통통제(유도)시는 관련 안전규정을 준수하여야 하며 관계기관에 사전신고 또는 통지를 할 경우 공사 감독관과 협의후 시행하여야 한다.

11. 도로굴착 행위를 수반할 경우는 관할 구청의 사전 승인을 득한 후에 시공해야 하며 당일 굴착부분은 반드시 당일복구 완료하여야 한다.

12. 가로등의 건주시는 반드시 구간별(분전함별 구간)로 시행한다.

13. 한전 수전시 주.야간에 공급전압을 측정, 확인하여 정격전압이 될 수 있도록 한전측과 협의하여야 한다.

14. 야간조명시설 관련 공사시에는 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 일몰전에 구간공사 및 점등시험을 종료하여 야간점등에 지장이 없도록 조치함을 원칙으로 한다.

15. 본 공사 공종 중 한강상 및 일반교량의  경관조명시설 세척․보수와 같이 현장여건상 부득이 감독관의 지시를 받아 도급자가 별도의 장비를 임대하여 사용하였을 시에는 사용일수에 대하여 기계경비를 계상할 수 있다.

16. 본공사 시공시 발생된 폐기물(폐ASP, CON'C 등)은 관련 법규에 의거 처리하고 폐기물처리 영수증을 제출하여야 한다.

17. 수급인은 본 공사 시공시 발생된 철거자재에 대하여 재활용 여부를 검사하고(공사 감독관 입회) 검사결과에 따라 다음과 같이 처리한다.

가. 재사용 자재는 우리사업소로 전량 입고조치 한다.

나. 불용자재는 정산(고재처리) 감액조치한다.

18. 수급인은 본 공사 시공중 분진방지를 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

19. 수급인은 본 공사 준공시 관련도서 2부, 시공내용을 확인할 수 있도록 공사 전 ․ 후가 기록된 천연색 사진첩 2부를 작성 제출한다.