주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2019년 하수시설물 응급복구공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	관악구 관내
공사개요	하수관로 개량(관경 250~1,000mm) L=2,000m 맨홀 설치 및 개량(1~3호, 35개소) 빗물받이 신설 및 개량(1~2호, 254개소)
공사기간	착공일로부터 12.31

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,641,400	천원
◦	심사금액	:	1,572,368	천원
◦	절 감 액	:	69,032	천원
◦	절 감 률	:	4.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

○ 자재단가 조정

- 경  유 : 1,255.0원/L → 1,223.7원/L(한국석유공사 2월 발표자료)

- 휘발유 : 1,358.0원/L → 1,322.5원/L(한국석유공사 2월 발표자료)

- 각재(외송): 504,491원/㎥(미송) → 376,675원/㎥

- 도로용페인트(융착식,황색) : 4,140원/kg → 3,150원/kg

- 도로용페인트(융착식,백색) : 3,140원/kg → 2,750원/kg

- 치즐(굴삭기0.6㎥) : 160천원/대 → 135천원/대

- 치즐(굴삭기0.8㎥) : 340천원/대 → 223천원/대

등 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 잔토처리 : 경비로 적용

- 흄관부설(소켓식 D=250~300m/m : 노무품 품셈기준 조정(품셈토목6-6-1)

- P.V.C관 부설 및 접합(D=100~200mm) : 개소→m당 단가로 적용(품셈토목6-4-2)

- 이중벽 폴리에틸관 부설 및 접합(D=100~200mm) : 개소→m당 단가로 적용(품셈토목6-4-2)

- 원형사각수로관 : 흄관기준 조정(품셈토목6-6-1)

- 맨홀Invert설치 : 노무품 품셈기준 조정(품셈토목6-1-3)

- 콘크리트포장(인력) : 모래부설품 조정(품셈공통3-4-4)

- 도로경계석 설치 : 노무품 품셈기준 조정(품셈토목1-10-3)

- 차선도색 : 할증 제외(공용구간 적용)

- 조립식간이흙막이공 : 작업반장 제외(품셈공통1-7-1)

□ 그 밖의 사항

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원, 보행안전도우미 등은 안전시설 설계도면을 작성하여 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 구조물 종류별(관부설공, 구조물공 등)로 설계도면 및 단위물량 산출서 등을 작성하여 공사 발주서류에 첨부