검 토 의 견

분야	검 토 의 견	담당자
기전	▢ 기존 가로등 지장물 이설 시 ▹ 해당구간에 저촉되는『월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치』공사구간 가로등 3본을 철거(상태에 따라 고재)후 임시조명등을 설치하여 공사기간 내 운영 임시조명등 설치 등주배열은『서울시 도로조명시설 설치 및 관리지침(2018.8)』기준에 부합하도록 지정 ▹ 공사기간 동안 임시조명등 유지관리 및 사용전기는 별도 수전을 받아 운영(명의변경 or 해지 신규수전 신청 등) (단, 불가피한 경우 서울시설공단 담당자와 협의) ▹ 저촉가로등 이설 진행 전 세부적인 시공계획 등 전반적인 사항을 서울시설공단 담당자와 현장검토 후 입회하에 진행 ▹ 공사기간 동안 구간 내 부점등 및 사고주 등 발생 시 즉시 조치 ▹ 공사기간동안 임시 조명등 운영 시 전선케이블은 안전사고 예방을 위해 반드시 지중 매설 ▹ 해당 사업(공사)구간 가로등 배관, 배선이 지하에 매설되어 있으니 훼손, 단선 및 당김 등이 발생되지 않도록 시행 ▹ 이러한 사고 발생 시 당일 야간에 구간 부점등이 발생하지 않도록 신속히 원상 복구하여 주시고, 원상복구 시 전선로는 가로등과 가로등 간 접속점 없도록 신규 전선로로 설치 ▹ 공사구간 굴착, 발파 등 작업시행 시 서울시설공단 담당자와 협의 및 입회하여 시행 ▹ 공사 변경사항 및 추가사항 발생 시 서울시설공단 담당자와 추가 협의 및 입회하에 진행 ▢ 가로등 신설사항 ▹ 가로등 신설 복구에 대한 세부사항은 추후 전기업체 계약완료 후 반드시 서울시설공단 담당자와 별도 협의하여 진행	이유종 02)2290- 6565