문서번호	교량안전과-11135
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
박상홍		위성환	06/24 김종호
협 조

양화대교(상·하) 상반기 집중점검 결과보고(팀단위)

2019. 6.

안전총괄실

(교량안전과)

양화대교(상·하) 상반기 집중점검 결과보고(팀 단위)

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 2019년 시설물 집중점검 계획에 의거 양화대교(상·하) 상반기 집중점검 결과를 보고 드림

※관련근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검 실시)

- 양화대교(상·하류교) 상반기 집중점검(팀단위) 계획(교량안전과-10442호(2019.6.12.)

Ⅰ		교량현황

□ 제원 및 현황

구 분				제 원 및 현 황
교 량 명				양화대교
설 계 하 중				DB-24
준공년도(상류/하류)				2002년/2000년
본선	상부 구조	형 식		-Steel Plate Girder : 1,053m/1,048m -Lohse Arch : 112m
		교폭(차선)		16.2m/17m(4차선)
		연장(상류/하류)		1,053m/1,048m
	하부 구조	교대 형식	본 체	역T형
			기 초	파일기초
		교각 형식	본 체	∏형
			기 초	우물통/파일기초
신축이음장치				강핑거조인트
교 좌 장 치				Oiless Bearing

Ⅱ		위치도 및 사진

선유도 양화대교
위 치 도	현 황 사 진

Ⅲ		점검개요

○ 점검일시 : 2019. 6. 18(화) 13:30 ~ 17:30

○ 점검대상 : 양화대교(상·하) 전구간

○ 점검인원 : 총 10명

- 외부점검자 : 2명

∙ 서울과학기술대 교수 김은겸(양화대교 주치의)

∙ 2019년 양화대교 외 1개소 정밀점검용역 책임기술자 진남희

- 내부점검자 : 기술점검팀장 외 7명(기술점검팀, 교량기획팀)

○ 주요 점검사항

- 상 부 : 아치교 내부, 교면포장, 신축이음장치, 배수시설, 난간, 부속시설 손상여부 등

- 하 부 : 바닥면 하면, 거더, 받침장치, 교각, 교대 손상여부 등

○ 팀별 점검구간

점 검 팀	조별 점검구간	비 고
기술점검팀	본교 상·하류교 로제아치교 전구간	외부전문가 합동
교량기획팀	본교 상·하류교 전구간(램프 포함)

○ 점검사진

안전교육 및 상반기 집중점검 단체사진

Ⅳ		점검결과 및 조치계획

○ 양화대교(상·하교)본선 점검중 갑작스런 우천에 따라 물고임(체수)된 곳을 집중점검 하였으며, 보도부 포장, 교각 코핑부, 신축이음부, 배수관 연결부 등에서 체수가 발견되었으며, 구조물 박리 및 표면열화, 강재 부식예방을  위해 물고임 해소가 필요함.[보도부(하류교 P15), 교각 코핑부(하류교 P15)물고임 발생]

⇒ 자연배수가 되도록 표면 홈파기(그루빙)등을 실시하기 위해 한강일상유지 보수공사

○ 본선 로제아치 내부 (보강형 거더 ▣1.2x2.0m, 아치리브▣1.2x1.8m)

점검한 바, 보강형 거더 점검등 정상작동 및 도색 등 특이사항을 발견하지 못하였으나, 아치리브는 점검등이 당초부터 미설치되었으며, 일부 도색이 탄화된 곳과 경미한 변색이 발견됨.

[아치리브(하류교 P21)]

⇒ ‘19년 양화대교외 1개소 정밀점검 용역을 시행중에 있어 유지관리 방안을 수립토록 조치

○ 강교 부재(받침, 확장부 캔틸러버 등) 일부에 녹발생이 발견되어 녹발생 예방 및 재도색이 필요함.

⇒ 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

○ 신축이음부 핑거 및 후타재 일부가 파손되어 임시 조치(포대아스콘)하였으나 파손확산 방지 등을 위해 원상복구가 필요함.

[핑거파손(하류교P9), 후타재 파손(하류교 P18, 하류교 A3)]

⇒ 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

○ 보행용 합성목재데크가 전단력에 의해 파손 및 일부 지지대(각파이프)는녹에 의해 산화(형체가 없음)되어 보행시 처짐 발생으로 안전사고가 우려되어 보수가 필요하나 장기적으로는 보도용 데크 제거 방안을 검토하는 것이 바람직함(외부전문가 의견)

⇒ ‘19년 양화대교외 1개소 정밀점검 용역을 시행중에 있어 데크 존치 유․무 및 대체방안 검토

Ⅴ		행정사항

○ 점검결과 시설물정보관리시스템에(FMS)에 입력조치

○ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원

- 지급방법 : 자문위원 개인계좌에 입금

붙  임   1. 점검결과 및 조치 1부.

2. 외부전문가 자문의견서 1부.   끝.