안전어사대 긴급 안전점검 지적사항

□ 공사장명 : 봉천동 샤르망파크 신축공사

□ 현장위치 : 관악구 봉천동 42-21

□ 공사개요 : 지상 10층/지하 2층(건축 연면적 : 1,150.43㎡)

□ 공사기간 : 2019. 2. 1.  ~ 2019. 12. 15.(공정율 : 40%)

분 야	지적사항	비 고
○ 10층(지하2층)설계계획의 오피스텔 신축공사로 현재 5층 철근 작업중임.(철근작업자 3명 등 15명)
전 기	1. 콘센트 접지 부적합 - 1층 출입구에 설치된 콘센트의 접지선 미설치로, - 감전사고 등 재해가 우려되어 콘센트 접지선을 결선하고 사용바랍니다.	사진 1
안 전	2. 5층 슬래브 단부 안전난간대 미설치 - 5층 슬래브 철근 설치 작업 중 안전난간 미설치로 추락 등 재해가 우려되므로, - 슬래브단부에 안전난간을 설치한 후 작업 바랍니다.	사진 2
안 전	3. 외부비계 벽이음 부적합 - 외부비계에 가새와 벽 이음 연결재로 철선이 이용 되어 수평지지력의 약화로 도괴 등 우려되므로, - 즉시, 규정에 맞는 외부 비계 벽 이음 연결재를 사용 하시기 바랍니다.	사진 3
안 전	4. 계단 안전 난간대 미설치 - 1층에서 5층으로 이동하는 골조계단에 안전난간대 미설치로 추락 등 재해가 우려되므로, - 안전난간시설을 설치하여 안전사고 예방 하시기 바랍니다.	사진 4
안 전	5. 서포트 지지핀 설치 부적합 - 4층 거푸집을 지지하는 서포트에 설치된 지지핀을 비규격제품으로 사용하여 안전이 우려되므로, - 규격제품의 지지핀으로 교체하시기 바랍니다.	사진 5

지적사항 현장사진

연번	현장사진	비 고
1
	콘센트 접지 부적합
2
	5층슬래브 단부 안전난간대 미설치

연번	현장사진	비 고
3
	외부비계 벽이음 부적합
4
	계단 안전 난간대 미설치

연번	현장사진	비 고
5
	서포트 지지핀 설치 부적합
6
	허가표지판