저압 전기설비 점검기록표(분기․반기․연차)

□ 절연저항․누설전류 측정기록표

										년		월	일
점검대상	사용 전압 (V)	차단기 정 격 (A)	케이블 굵 기 (㎟)	사용전류(A)				누설전류(㎃)			절연저항(㏁)		비 고
				R	S	T	N	측정치	결 과		측정치	결 과
[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하 – 0.2㏁, 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁ 2. 누설전류 : 1㎃ 이하

□ 접지저항 측정기록표

									년		월	일
측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과	비고
				정상
				이상