품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 반포천 유역 분리터널 건설공사                       점검일시: 2019.  9.  26.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험․검사성과 총괄표 보완 - 품질시험․검사성과 총괄표는 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호서식에 의거 건설 자재별 규격별로 전부 작성 관리하기 바람. ○ 균열계획서 수립 보완 - 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고, 균열이 발생시에는 조사시기, 보수현황 등을 명확하게 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 강재는 받침목 설치 후 적치할 것.(부식방지) ○ 이동식 분전반은 정·부 관리자 성명을 명기하고 접지저항치를 측정하여 100Ω 이하로 관리하기 바람. ○ 암단면의 Crown부 및 Wall부 낙석 관리를 철저히 할 것. ○ TBM과 NATM 경계부위에 지보재 뒷채움과 단면변화부를 숏크리트 타설할 것. ○ NATM 구간의 누수, 백태를 주의 관찰하고 누수시 배수유도비닐 설치 또는 누수 보수할 것. ○ 지반조사(11개소)한 내용을 서울시 지반정보시스템과 연계하여 비교하거나 등재하여 향후 타 공사시 참조하도록 조치 할 것.	별첨 사진 참조