북악터널배수지 절연저항 측정

L-2 판넬 우1번 절연저항 양호 (무한 ∞)	L-2 판넬 우2번 차단기 교체 후 양호