	행복한 시민, 신뢰받는 기업 글로벌 No.1 서울교통공사

기술본부 합동 안전점검 결과(’19년 5월)

2019. 6.

기술계획처 공정관리팀

기술본부 합동 안전점검 결과(’19년 5월)

Ⅰ		관련근거

❏ 『기술본부 센터 운영계획(안)』(사장결재 No.12호, ‘19.01.04.)

❏ 『’19년 합동 안전점검 계획(안)』(본부장결재 No.22호, ‘19.02.07.)

Ⅱ		점검개요

❏ 점검기간 : 2019.05.01.(수) ～ 2019.05.31.(금)

❏ 점검방법 : 사업소+기술센터 주 1회이상 합동점검

- 1∼4호선 구간 기술센터(12개) : 1사업소(8개)와 합동점검

- 5∼8호선 구간 기술센터(14개) : 2사업소(8개)와 합동점검

❏ 점검인원 구성 : 2인이상/조 (사업소+기술센터 합동점검)

-  사업소(1인) : 소장, P/L, 부장

-  기술센터    : 센터장+관리소장

Ⅲ		점검결과

❏ 합동안전점검 실시 : 392명 점검(실시율 100%)

구 분	점검인원(명)		계획센터 (개소)	실시센터 (개소)	실시율 (실시/계획)	비 고
	사업소	센터
총 계	392		122	122	100%
1사업소	61	120	59	59	100%
2사업소	67	144	63	63	100%

❏ 부서별 합동 안전점검 추진결과

분 야	점검장소 (센터개소)	점검인원(명)		우수 및 개선사례 (건)	점검결과(건)
		사업소	센터		합계	조치(현장시정)	미 조 치
계	122	128	264	9	40	35	5
전기1	5	6	11	4	2	2
전기2	7	9	18	2	3	3
정보통신1	6	6	12	1	11	11
정보통신2	8	8	15	1		-
궤도1	10	11	20	-	5	4	1
궤도2	9	9	21	-	-	-	-
신호1	9	9	19	-
신호2	5	5	14	-	1	1
기계1	7	7	18	-	2	2
기계2	8	8	19	-	-
전자1	7	7	17	-	1	1
전자2	6	6	21	-	-
토목1	7	7	7	-	1		1
토목2	10	12	13	-
건축1	8	8	16	1	9	7	2
건축2	10	10	23	-	5	4	1

Ⅳ		안전관리 우수 및 개선사례

❏ 안전관리 우수사례 현황 : 「9건」

분야	점검센터 (위치)	점검대상	우수사례	관련사진
전기 (6건)	동대문1 기술센터	2호선 신당 전기실	․ 배전판 도어 개방으로 인한 노출부위 안전휀스 보호조치 ⇒ 작업장 안전사고 예방
	신정 기술센터	축전지반 (양천구청,기지)	․ 변전소에 축전지 관리카드 상시 비치 ⇒ 작업장 안전사고 예방
	대림 기술센터	전기실 (신대방)	․ 비상복구 장비 및 자재 정리상태 우수 ⇒ 작업장 안전사고 예방
	군자 기술센터	군자 차량기지	․ V빔 개량공사 작업현장 정리정동 상태 양호 ⇒ 현장근로자 등 작업자 안전사고 예방
	신내 기술센터	전기실 (상월곡)	․ 변압기판 냉각팬 고장 점검중 발견 현장조치 ⇒ 현장근로자 등 작업자 안전사고 예방
	건대입구 기술센터	기술센터 락커룸, 전기모터카 안전모 보관실	․ 안전보호구 관리상대 개선 ⇒ 작업장 안전사고 예방

분야	점검센터 (위치)	점검대상	우수사례	관련사진
정보 통신 (2건)	수서 기술센터	수서기지 현업동 무선안테나	․ 피뢰침 보호범위내로 무선안테나 이설 추진 ⇒ 현장근로자 등 작업자 안전사고 예방
	천왕 기술센터	천왕기지 통신기계실	․ 광대역 광전송설비 NMS 설치 및 점검메뉴얼 비치 ⇒ 작업장 안전사고 예방
건축 (1건)	지축 기술센터	노후 전기실 개량 건축공사 (경복궁역)	․ 역사내 공사관련 분야별 공사담당자, 시공업체간 협력 및 소통회의 시행

ⅴ		미조치 사항

❏ 현장점검결과 미조치 현황 : 「5건」

분야	점검센터 (위치)	점검대상	미조치 내용	조치예정
궤도 (1건)	궤도시설물 (서울역~ 청량리, 상하)	2호선 신당 전기실	․ 종로5가~동대문(하) B2S판넬 설치개소 2차 타설 모르타르 재료분리 현상발생	2019.10월 조치예정
토목 (1건)	신정 기술센터	합정역 2-311환기구	․ 환기구 인상한 강화유리 고정틀(수직앵글)손상: 0.99m ․ 환기구 전면(차도측) 수직 판석 탈락: 0.35m×2m	2019년 환기구 정비공사에 반영 (2019.10예정)
건축 (3건)	동대문1 기술센터	동대문역사문화공원역 승강장	․ 내선 10-2 승차위치 앞 이동식 비상사다리 보관함 지지대 망실(1개소)	2019년 6월 중
	지축 기술센터	대합실내 고객서비스센터	․ 고객서비스센터 바닥 악세스후로아 단차로 인한 내부고객 안전사고우려	2019년 6월 중 경사로 제작설치
	마포구청 기술센터	불광역 대합실 (통신기계실옆)	․ 통수불량으로 원활한 배수를 위한 오픈 배수로 신설	2019년 6월 중

Ⅵ		향후계획

❏ 합동 안전점검 우수·개선사례는 부서간 전파

- 부서별 우수·개선사례 및 Risk 등 Data 관리

❏ 합동 안전점검 결과 미조치사항 관리

- 개선 및 지적내용중 미조치 사항(12건) 해당 주무처에서 수합관리

❏ 합동 안전점검시 미흡사항 등은 사업소장, 센터장 등 회의시 개선반영(예정)

.  끝