물품표준규격서
Seoul Metro Standards
규격번호		신호********84-1923
자재번호		158439
품 명		배선세트
영문품명
				2019.10. 제정

자재번호 : 158439

물품표준규격서	신호********84-1921
배선세트

1 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 서울교통공사에서 사용하는 선로전환기 내부의 제어계전기 및 회로제어기와 결합하여 선로전환기 전환 시 접점 형성을 이루는 배선세트에 대하여 적용합니다.

1.2 분류

자재번호	품명	규 격	비 고
158439	배선세트	선로전환기 커넥터형

2 적용 자료 및 문서

아래 문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 본 규격서와 함께 적용합니다.

2.1 관련문서

KRS SG 0001 NS-AM형 선로전환기

KRS SG 0026 NS형 선로전환기

3 필요 조건

3.1 구성품 및 재료

3.1.1 주요 구성품

a) 클램프 방식 커넥터

b) 브라켓

c) 단자대

d) 배선용 차단기

e) 케이블 보호품

3.1.2 기타 구성품

a) 점퍼 콘택트

b) 테스트 플러그

c) 라벨링, 라벨링 튜브

3.2 형태

a) 클램프 숫형 커넥터

1) 브라켓에 부착 후에는 고정을 시켜서 진동에 의하여 고정상태가 변화되지 않도록 제조되어야 합니다.

2) Cage Clamp 체결방식으로 배선의 접속 및 점검이 용이하여야 합니다.

3) 암형 플러그와 결합 및 탈착이 용이하며 흔들림 없이 고정되어야 합니다.

4) 제어계전기용 숫형 커넥터는 12핀형, 회로제어기용 숫형 커넥터는 13핀형으로 구성되어야

합니다.

5) 제어계전기, 회로제어기의 암형 플러그와 결합하는 숫형 커넥터는 케이블 고정 및 노출

방지를 위한 변형 방지 하우징을 각각 장착하고, 탈착식 보호커버(DUST COVER)를

부착, 윤활유(이물질) 침투로 인한 오염을 방지하여야 합니다.

b) 브라켓

1) 표시, 제어, 모터 케이블 및 배선차단기의 와고접속 적용을 위한 브라켓을 별도 제작하여야 합니다.

2) 2mm 철판 또는 동등 이상의 재질을 사용하여야 합니다.

3) 장기간 사용해도 부식이나 녹이 발생되지 않도록 도금 및 도장이 되어야 합니다.

4) 선로전환기와 결합하는 용도의 육각볼트는 규격 M6(머리10㎜)을 사용하고 작업이            용이하도록 브라켓과 분리되지 않는 구조이어야 합니다.

c) 단자대

1) 제어 및 표시용 케이블은 현장 접속작업 시 압착단자를 사용하지 않고 탈·부착이 가능토록 공장제작 후 납품하여야 합니다.

2) 전동기(Motor) F·E·D 단자를 와고 형식을 적용하여야 합니다.

3) 모터전원용 페룰 및 압착단자는 선정은 케이블 심선 규격을 준수하고 KS, UL 인증품을 사용하여야 합니다.

4) 모터전원 단자 간 이격거리 확보를 위해 세퍼레이터를 모터전원 가운데에 추가 설치하여야 합니다.

5) 모터전원 터미널 단자에 스파크 킬러 및 블래드 퓨즈 터미널블럭을 부착하여야 합니다.

d) 배선용 차단기

1) D-Characteristic을 가져야 합니다.

2) 차단기 잠금장치를 제공하여야 합니다.

e) 케이블 보호품

1) 내부 단자대에서 전동기(Motor) F·E·D 단자간 케이블을 보호할 수 있는 T 또는 Y자관을 사용하여야 합니다.

2) 내부 단자대에서 제어계전기, 회로제어기간 케이블을 보호를 위해 망사형(F.HY Hybrid screening braid, Φ06/Φ10 2종)보호관을 사용하여야 합니다.

3) 회로제어기, 제어계전기 커넥터 케이블 및 배선을 선로전환기 외함에 고정 할 수 있도록 클립을 부착하여야 합니다.

f) 기타사항

1) 배선세트는 브라켓, 단자대, 클램프 숫형 커넥터, 모터전원 단자대가 조립된 상태로 납품하여야 합니다.

2) 단자대 측정을 위한 점퍼 콘택트, 테스트 플러그를 별도 제공하여야 합니다.

3) 단동·쌍동에 모두 적용할 수 있도록 단자대 라벨링, 케이블 라벨링 튜브를 별도 제공하여야 합니다.

3.3 성능 및 제원

a) 배선세트 구성품의 성능은 다음과 같습니다.

항 목			성 능
접속단자	숫형 커넥트	제어계전기	정격 500V, 32A, 6kV(임펄스 전압), 12핀
		회로제어기	정격 500V, 32A, 6kV(임펄스 전압), 13핀
차단기	배선용 차단기		철도용 AC 110V, 16A

b) 또한 IEC 규격에 의한 진동, 충격, 염분 스프레이, 급격한 온도변화에도 성능을

유지할 수 있는 재료를 사용하고, 데이터시트 등 아래의 IEC규격품임을 증명할

수 있는 자료를 제출하여야 합니다.

- IEC/EN 60068-2-6 진동검사

- IEC/EN 60068-2-27 또는 IEC/EN 61373 철도적용을 위한 충격검사

- IEC/EN 60068-2-11 염분 스프레이 검사

- IEC/EN 60068-2-14 급격한 온도변화

3.4 제조 및 가공

a) 부식하기 쉬운 부분에 대하여는 도장 또는 도금에 의하여 부식을 방지 하도록 하여야      합니다.

b) 이완되기 쉬운 부분에 사용하는 너트 및 나사 등에 대하여는 이중 너트 또는 스프링      와샤에 의해 이완을 방지하도록 하여야 합니다.

c) 모체와 부품간의 조립 상태가 양호하여야 하며 겉모양은 미려하고 견고하며, 흠, 균열      등이 없어야 합니다.

3.5 그 밖의 사항

3.5.1 본 제품은 서울교통공사 제시 도면 및 규격서에 의하여 정밀 제작하여야 하며        본 규격서에 명시되지 않은 사항은 KS를 준용하여야 합니다.

3.5.2 계약상대자는 제품의 제작 중에 발생되는 의문 및 기타사항이 발생하는 경우에는        서울교통공사와 협의하여 결정하여야 합니다.

3.5.3 계약상대자는 본 규격서 4항에 명시된 항목에 대해 시험 및 검사를 실시하여       합격하여야 하며 시험 및 검사에 관한 일체의 비용은 계약상대자가 부담하여야 합니다.

4 검사

4.1 검사의 종류

a) 겉모양 검사

b) 구조 검사

c) 치수 검사

4.2 검사의 방법

a) 겉모양 검사

겉모양은 미려하고 견고하여야 하며, 흠이나 결함이 있어서는 안 됩니다.

b) 구조 검사

모체와 부품간의 조립상태 등을 검사합니다.

c) 치수 검사

제작 도면에 의합니다.

4.3 검사의 수준

제품 전량에 대하여 검사를 실시합니다.

4.4 결점 및 불량 분류

4.2항의 검사에 불합격하면 해당 제품 전량을 불합격으로 합니다.

4.5 품질 보장

납품 후 2년간 품질보증을 하여야 하며 그 기간이내에 하자 발생 시 무상으로 제품을 재공급하여야 합니다.

5 표시 및 포장

5.1 표시

a) 클램프 방식 숫형 커넥터

접속 부위에 해당배선은 라벨(용도별 색상구분)을 부착하여야 합니다.

b) 선로전환기 내부배선 단자대 라벨링은 기호 및 색상으로 분류하여 유포지 재질의        반칼형 라벨 스티커를 인쇄하여 견고하게 부착하여야 합니다.

5.2 포장

5.2.1 포장재료

a) 내부 포장재료

0.2㎜ 이상의 투명한 비닐

b) 외부 포장재료

골판지 상자

5.2.2 포장방법

a) 내부 포장방법

내부에 습기가 차지 않게 1개 이상의 실리카겔을 넣고, 1개씩 비닐로 포장하여야 합니다.

b) 외부 포장방법

배선세트는 골판지 상자(2겹 이상)에 단위 포장하여 운반 시 파손이나 변형되지 않도록      하여야 합니다.