공사현장 안전사고 예방을 위한

승강장안전문 안전점검 계획(안)

2020. 2.

기술계획처 승강장안전문팀

공사현장 안전사고 예방을 위한

승강장안전문 안전점검 계획(안)

승강장안전문 공사 현장에서 발생하는 승객 및 작업자 안전사고 예방과 작업자 실수로 발생하는 장애를 최소화하기 위하여 2020년 시행하는 공사 현장 자체 안전점검을 강화하여 열차 안전운행에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 공사장 전담 안전점검 시행계획(안): 본부장-50(`17.06.20.)

○ 2018년 기술본부 부서장 현장점검 계획(안): 기술계획처-5768(`17.12.20.)

○ 기술본부 현장 안전사고 예방을 위한 `19년 합동 안전점검 계획(안)   : 본부장-22(`19.02.07.)

Ⅱ		공사장 안전사고 현황

□ `18년~`19년 승강장안전문 공사 현장 안전사고 발생 건수

연 도	2018년	2019년
건 수	3건	5건

날 짜	장 소	개 요	비 고
2018. 4. 5.	동대문(4)	안전문 스티커 부착 작업자가 부주의한 작업으로 작업 도구에 의해 창상 발생	작업자 부주의
2018. 11. 4.	방배역	승강장안전문 재설치 공사 중 안전요원이 교대 근무를 위해 이석한 사이 장애인이 선로로 추락	안전요원 부주의
2018. 11. 27.	방배역	승강장안전문 재설치 공사 중 개별제어반에 전원 투입하는 과정에서 일부 개별제어반 초기화로 승객 승하차 불가	작업자 부주의
2019. 3. 11.	성수역	외선 더미부에 승차하지 못한 승객을 발견하여 비상제동	작업자 부주의
2019. 3. 21.	신림역	승강장안전문 재설치 공사 현장에서 안전요원이 근무교대를 하는 과정에서 선로로 추락	안전요원 부주의
2019. 3. 22.	신림역	승강장안전문 재설치 공사 현장에서 만취 승객이 선로로 뛰어듬.	안전요원 부주의
2019. 3. 26.	왕십리(5)	열차 출발 후 무코드 발생으로 급정차하여 객실 내 승객이 넘어저 부상	작업자 부주의
2019. 9. 20.	종각	센서 모니터링 설치 공사 중 센서 초기화로 승강장 안전문 전체 닫힘 불능 발생	작업자 부주의

□ 사고 요인별 개선 방향

사고 요인	건수	개선 방향	비 고
작업자 부주의	5건	작업자 안전교육 강화 공사 현장 마무리 확인 철저 작업자 안전장구 착용 철저
안전요원 부주의	3건	안전요원 정위치 근무 철저 안전요원 교육 강화

○ 작업자 및 안전요원에 대한 교육 강화 필요

○ 안전장구 착용 여부 확인 필요

○ 공사장 정리 상태 및 마무리 확인 철저 필요

○ 안전요원 정위치 근무 여부 확인 필요

□ 2020년 시행 예정 주요 공사

○ 계약체결 사업

기 간	사업명	대 상	계약금 (백만원)	비 고
1월~7월	승강장안전문 장애물검지센서 모니터링 시스템 설치 공사(2차)	2호선 사당역 등 11역	440
1월~12월	2호선 잠실새내역 역사환경개선(냉방) 승강장안전문 공사	잠실새내역	385	타부서 예산사업
’19. 1월 ~ ’21. 7월	2호선 시청역 시설개량 승강장안전문 공사	시청역(2)	897	〃

○ 예정중인 사업

기 간	사업명	대 상	예산 (백만원)	비 고
5월~10월	승강장안전문 장애물검지센서 모니터링 시스템 설치 공사(3차)	2호선 10역	500	계속
6월~10월	PSD 축전지함 소공간 자동소화기 설치	5호선 방화역 등 22역	80	계속
6월~10월	승강장안전문 전원장치(축전지) 구매설치	6호선 15조	138	계속
5월~10월	PSD 장애다발역사 제어시스템 개량	사당역(4)	1,750	신규
5월~6월	PSD 안전삼각대 설치	2호선 선릉역 등 4역	80	신규
미정	승강장안전문 고정문 및 광고판 개선 사업	1호선 종각역 등 152역		타부서 예산사업
미정	4호선 미아역 등 4역 역사환경개선(냉방) 승강장안전문 공사	4호선 미아역 등 4역		〃
미정	8호선 위례신도시역 승강장안전문 공사	8호선 위례 신도시역		〃

Ⅲ		안전점검 추진계획

□ 목표 및 방향

∙ 공사장 안전사고 발생 제로화

∙ 공사중 주요 장애 발생 최소화

목 표

100% 감소

5건

0건

‘19년

‘20년

∙ 본사(기술계획처)+승강장안전문관리단 합동점검으로 안전관리 강화

∙ 사전 점검 강화로 근본요인 사전 제거

∙ 작업환경, 근무상태 점검 강화로 안전사고 예방

∙ 작업 상태 확인 강화로 장애발생 방지

추 진

방 향

□ 안전점검 계획

○ 점검기간: ’20년 2월 ~ 12월

○ 점검대상: 2020년도 시행하는 공사 현장

○ 점 검 자

- 기술계획처(승강장안전문팀): 팀장 등 2명

- 승강장안전문관리단: 팀장(4명), 부장급(8명)

※ 점검자 구성은 2인 1조로 구성, 주요 공사현장은 합동점검 시행

○ 점검방법

구 분	점검주기	점검방법	비 고
주간점검	2회/주	승강장 안전요원 투입, 교육 현황 서류 확인 안전요원 근무상태 확인 승객 위해요소 제거 여부 점검	본사+관리단 합 동
야간점검	2회/월	안전교육 시행 여부 서류 확인 안전 위해 요소 방치 여부 점검 안전장구 착용 여부 점검

※ 점검대상, 조편성 및 방법은 공사 진행 상태에 따라 별도 계획 수립

○ 기 타: 지적사항 발생 시 감독자가 조치계획 수립, 시행

○ 주요 점검내용

<야간점검>

- 공사현장 작업 전 음주 측정, 안전교육 시행 여부 점검

- 유해·위험 안전시설 설치상태(2M이상 고소개소, 용접작업 등)

- 안전장구 착용, 안전고리 체결 등 안전수칙 이행실태

- 철도운행안전관리자 배치 여부

- 작업현장 마무리 정리 상태

<주간점검>

- 안전요원 안전교육 시행 여부, 음주측정 여부 확인

- 안전요원 투입 인원 확인 및 정위치 근무 여부 확인

- 승객 유도용 안전시설 적정 설치 여부

- 공사용 자재․공구 정리 및 가림막 설치 상태 확인

- 기타 공사장 위험요소 발굴

Ⅳ		행정사항

□ 매월 세부 점검 계획수립: 기술계획처(승강장안전문팀)

○ 승강장안전문관리단과 협의하여 월별 구체적인 점검 계획 수립

□ 안전점검 시행 후 익월 5일까지 점검결과 제출: 승강장안전문관리단

○ 시정사항 발생 시 시정조치 계획 수립 제출(현장시정 제외)

○ 기술계획처(승강장안전문팀)에서 안전점검 결과 수합 관리

- 시정사항은 완료될 때까지 관리

□ 야간·휴일 점검 시 대체휴식 부여

Ⅴ		결론

○ 승강장안전문 공사장 안전사고 예방과 장애발생 최소화를 위해 기술계획처와 승강장안전문관리단이 합동으로 안전점검을 실시하고,

○ 시정사항은 근본 조치하여 완료될 수 있도록 기술계획처에서 관리해 열차 안전운행에 기여하고자 함.

붙 임  공사현장 안전점검표 1부.  끝.

<붙 임>

공사 현장 안전 점검표

[승강장안전문관련 공사 현장]

□ 공 사 명 :

□ 공사장소 :

□ 점 검 자 : 기술계획처 팀장 000, 승강장안전문관리단 팀장 000

□ 감독부서 :

□ 점검일자 : 2020.  .  .   00:00 ~ 00:00

□ 점검사항

연번	점 검 사 항	점검결과 및 조치사항
1	안전 보호구 지급 및 착용상태 여부
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지) 및 작업자 읍주측정 여부
3	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부
4	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태
5	사다리를 작업용으로 사용하는지 여부 (이동식 사다리 작업발판 사용금지)
6	절단, 용접작업 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부
7	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (진공청소기, 흡입기, 기타 저감대책 등)
8	철도운행안전관리자, 안전관리자 배치
9	공사용 임시분전반 설치 및 사용여부
10	공사용 자재, 공구 보관․관리상태
11	승객 추락위험장소에 추락방지조치(안전난간 등) 상태
12	공사 안내표지, 승객 안전보건표지 부착 여부
13	작업현장 정리정돈 상태
14	안전요원 배치 및 근무 상태

사 진 대 지

□ 공 사 명 :

□ 공사장소 :

□ 감독부서 :

□ 점검일자 : 2020.  .  .   00:00 ~ 00:00

지적 사항	작업 현장