【붙임】

토사 반입기준 및 반입방법

1. 건설폐재류 등 폐기물과 혼합된 토사 및 복토재 등으로 사용하기에 부적당하다고   인정되는 아래 토사는 반입할 수 없음

○ 함수율이 25% 이상인 토사

○ 식물뿌리가 부피 5% 이상 혼합된 토사

○ 직경 15cm 이상의 암버럭이 혼합된 토사

○ 악취발생 물질이 포함된 토사

○ 부식토(점질토 포함) 등이 함유된 토사

2. 암버럭만 반입할 경우 직경 30cm 이하로만 반입

3. 사토장은 제3매립지 예정지의 관급토사야적장으로 토사감시원 입회하에 토질 검사후 하역

4. 운반차량은 15톤 이상의 덤프트럭에 자체스티커(A3 규격 이상)를 제작 부착(발주처, 공사명 등을 표기한 후 기관장 직인 날인)하고 적재함, 바퀴 등의 청결상태가 유지될 수 있도록 세차를 철저히 하여야 함

5. 반입시간 : 07:00～17:00(월～금) / 토,일요일 및 공휴일은 반입불가

6. 건설폐기물 차량으로는 토사반입 금지(일반 덤프트럭으로 운반)

7. 토사반입량은 우리 공사 홈페이지(www.slc.or.kr 폐기물고객센터-고객광장-토사반입)에서 실시간으로 조회 확인 가능

8. 토사운반 차량은 반드시 덮개를 덮고 서행(매립지 외부도로 운행속도 시속 30km 및 매립지 내부도로 20km 이하 서행운전)

※ 토사운반중 도로에 적재물(토사)을 흘릴 경우 해당 차량 회차 및 반입정지

9. 기상상태에 따른 폐기물 반입중지 시 토사반입 금지

※ 기상상태는 ARS(032-568-7122~6) 및 우리『공사』홈페이지(www.slc.or.kr)

확인 후 반입 (1일 4시간 연속 강우 15mm 이상 토사 반입중지)

10. 발주처 명의의 반출전표(붙임)를 제작하여 토사반입시 관급토사 검수대에 제출하여 확인 후 반입

<관급토사 반출전표(예)>

토사 반출증 (발주처)	토사 반출증 (시공사)	토사 반출증 (운반업자)	토사 반출증 (수도권매립지)
NO. 0000-0000	NO. 0000-0000	NO. 0000-0000	NO. 0000-0000
발주처 :	발주처 :	발주처 :	발주처 :
공사명 :	공사명 :	공사명 :	공사명 :
반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장
차량톤수 :	차량톤수 :	차량톤수 :	차량톤수 :
차량번호 :	차량번호 :	차량번호 :	차량번호 :
반출일자 : '12. . .	반출일자 : ‘12. . .	반출일자 : '12. . .	반출일자 : '12. . .
반출처 담당 : (인)	반출처 담당 : (인)	반출처 담당 : (인)	반출처 담당 : (인)
관급토사 담당 : (인)	관급토사 담당 : (인)	관급토사 담당 : (인)	관급토사 담당 : (인)